문서번호	시설보수과-26
결재일자	2022. 1. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
박종석	김정선	조선행		01/05 송장현
협 조	운영과장		김봉철
	관리과장		한상각

2022년 난지물재생센터(위탁) 소방 안전관리 계획

2022. 1.

난지물재생센터

시설보수과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2022년 난지물재생센터(위탁) 소방시설 안전관리 계획

센터 및 위탁 건축물에 대한 소방시설의 유지 및 안전관리 계획을

수립하여 상황발생 시 신속한 대응태세를 확보하고자 사전에 화재예방 및

소방시설물 등 관리하여 수처리 공정운영에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

❍ 화재예방,소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제22조~제26조

❍ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정(대통령령 제26916호,2016.1.21.시행)

-  소방대상물의 안전관리

❍ 위험물안전관리법 시행령 제11조(위험물안전관리자로 선임할 수 있는 위험물취급자격자 등)

-  위험시설물의 안전관리

2		센터 안전관리자 현황

선 임 내 용	선 임 자	관 리 범 위	비 고
소방안전관리자	조 선 행	센 터
	김 재 우	유입펌프장
	김 종 민	위탁관리 범위	- 위생처리장, 소각장, 탈수기 및 건조시설
위험물 안전관리자	소 재 한	관리동	- 8,500리터(지중)
	김 상 헌	방류펌프장	- 15,000리터(옥외), 3,000리터(옥내)
	이 병 로	상암오수펌프장	- 6,500리터(지중)
	권 우 영	소각장	- 12,000리터(옥내)

❍ 소방 및 위험물

3		센터 소방대상 및 시설현황

구 역	건축 수	연 면 적		관할 구역
합 계	24개동	43,335.12	㎡	3개소
본 처리장	18개동	17,453.86	㎡	경기도 고양소방서
상암오수펌프장	1개동	1,595.17	㎡	고양시, 마포구
유입펌프장	3개동	6,735.83	㎡	서울시 마포소방서
직원관사아파트	2개동	4,425.9	㎡	서울시 강서소방서

❍ 소방안전관리의 법정 건축물 현황(건축물 연면적 : 400㎡이상)

품 명	단위	수량	품 명	단위	수량
화재 및 가스, R형수신기	대	22	HFC-23(5KG)	병	2
소화펌프	대	19	캐비넛형 CO2	병	3
옥내소화전	개소	53	청정소화기(3KG)	개	100
비상방송설비	대	3	천정형 자동확산식 소화기	개	24
불꽃감지기	대	13	간이식 분말소화기(3.3KG)	개	350
하론1301(50KG)	병	72	열 및 연기감지기	개	450
스프링쿨러 소화설비(차량대기동)	개소	1	물분무소화설비(발전기동1층)	개소	1

❍ 주요 소방시설물 현황

4		안전관리

❍ 관리기간: 2022. 01. 01. ~ 2022. 12. 31.

❍ 안전관리 개요:

- 안전관리자 선임(소방 및 위험물)

·현장별 책임자가 방화관리자로 지정되어 화재예방 활동 임무 부여

·안전관리자 법정교육 실시(위탁교육 실시)

- 자위소방대 편성 운영

·센터 및 민간위탁 전체 직원은 자위소방대 구성원으로 의무편성하여

화재 및 비상 상황발생 시 부여 임무 활동

- 소방 교육 및 훈련 실시(연 2회이상)

·상반기(자체교육 및 훈련) 및 하반기(관할소방서와 합동) 의무교육

- 소방시설 설치·유지 및 안전관리 제24조,25조에 따른 소방시설물 유지관리

·월간 점검 및 종합정밀점검, 작동기능점검 실시(점검용역업체 선정)

·점검결과 지적사항 정비

·대규모 정비가 필요시 계획 수립

붙임: 1.센터 소방계획서 1부.

2.야간 및 공휴일 화재예방 메뉴얼 1부.

3.소방시설 건축물관리대장 1부.

4.소방시설물 장비이력카드 1부. 끝.