문서번호	건축기획과-495
결재일자	2022. 1. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	01/06 박순규
협조

구조 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 1.

주택정책실

(건축기획과)

구조 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
성동구 용답동 231번지 외 1필지 청년주택 신축공사(신규)	○ 심의사항 이행의 적정 여부 -각 건물별 고유주기와 질량분포, 모드형상, 댐핑에 대한 구조계산자료와 풍동실험에서 실시한 자료를 비교하여 제시하고 본 건축물의 풍동실험을 22.5°로 수행한 이유를 상세히 제시하기 바람. -규준에 의한 풍하중, 지진하중의 적용과 풍동실험 결과 값을 각각 비교하여 구조설계에 반영되었는지를 제시하고 보다 세밀한 풍동실험의 수행을 검토하기 바람.	‘21년 제16차 구조안전 전문위원회 ('21.10.28.) 조건부의결

□ 추진경위

○ ’21.10.28.: '21년 제16차 구조안전 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’21.12.03.: 심의결과에 대한 조치계획 제출(성동구 주거정비과→건축기획과)

○ ’21.12.13.∼12.29.: 위원별 심의내용 이행결과 검토(이인영 외 4인)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
******************	-이행결과가 적정함을 확인함.
***	-2021년 풍동실험 신뢰성향상 가이드라인에서 풍동실험은 전풍향에 대해 0도에서 360도까지 최소 11.25도 간격으로 고려하게 되어있으며, 건물 2개동이 일정한 간격으로 서로 떨어져 이에 따른 풍환경의 영향도 검토되어야 할 것으로 사료되나, 이미 진행된 사업이므로 이 부분은 관계전문기술자들의 확인을 받아 사업을 시행하기 바람.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 성동구 주거정비과에 통보하고자 함.

붙임  1. ’21년 제16차 구조 전문위 심의의결 조서 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.