문서번호	기전과-356
결재일자	2022. 1. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
김태민	최진일	01/10 최경주

2022년 도로터널 미세먼지측정기 유지관리용역 시행계획

2022. 1.

서부도로사업소

기전과

2022 도로터널 미세먼지측정기 유지관리용역 시행계획

터널 내‧외부 공기질 측정을 위해 설치된 미세먼지측정기의 정밀도 유지및 효과적 관리를 위해 연간 유지관리 용역을 시행하고자 함

Ⅰ		시설현황

□ 터널 미세먼지측정기 설치 현황 : 남산1,2,3호터널 및 금화터널

터널명	측정기명	제작국 및 제작회사	모델번호 (M/N)	제조번호 (S/N)	수량	설치연도	비고
남산 1호터널	PM10	미국 Met One Instruments	E-BAM	G8430 G8431	2	2008	터널 내부1 터널 외부1
	Datar Logger	한국 (주)네이쳐텍	620		1		관리사무실
남산 2호터널	PM10	미국 Met One Instruments	E-BAM	G7491 G7492	2	2008	터널 내부1 터널 외부1
	Datar Logger	한국 (주)네이쳐텍	620		1		관리사무실
남산 3호터널	PM10	미국 Met One Instruments	E-BAM	F4636 G8429	2	2008	터널 내부1 터널 외부1
	Datar Logger	한국 (주)네이쳐텍	620		1		관리사무실
금화터널	PM10	미국 Met One Instruments	E-BAM	H9406 H9136	2	2008	터널 내부1 터널 외부1
	Datar Logger	한국 (주)네이쳐텍	620		1		관리사무실

Ⅱ		용역관리 추진배경

󠇯 측정기 관리의 전문성 필요

□ 터널에 설치된 미세먼지측정기는 미국산 수입제품으로, 분해점검·부품교환 등 유지관리에 전문적인 기술을 요하며,

□ 2008년도에 설치되어 노후화된 측정기기의 고장 시 신속한 대처로 공기질 측정 상황의 연속성을 기하기 위해, 측정기 납품업체에 유지관리를 위탁하여 효과적으로 관리하고자 함.

Ⅲ		세부 추진계획

󠇯 사 업 명 : 2022년 터널 미세먼지측정기 유지관리용역

󠇯 용역기간 : 2022.01. ~ 2022.12.31.

󠇯 용역대상 : 남산1호,2호,3호터널 및 금화터널

󠇯 점검개요

점검구분	점검대상	점검횟수	점검일수	기술자	비 고
정기점검	4개소 (금화 및 남산 1·2·3호터널)	연 1회/개소	4일 (4개소×1일)	고급기술자 중급기술자	점검인력(2명)
통상점검	3개소 (금화 및 남산 2·3호터널)	월 1회/개소 (총 11회)	16.5일 (33회×0.5일)	중급기술자	점검인력(1명)
	1개소 (남산1호터널)	연 5회	5일 (5회×1일)	중급기술자	점검인력 (2명)

※ 정기점검 : 기기의 분해 청소를 하여 정도점검 수준으로 유지

※ 소모품은 단가계약에 포함하지 않고 서부도로사업소에서 구매 후 제공

󠇯 소요예산 : **************************

□ 예산과목 : 안전총괄실 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리(도시개발특별

회계), 도로기전시설물공공요금관리, 일반운영비, 공공운영비

󠇯 계약방법 : 수의계약

□ 관련근거 : 지방계약법 시행령 제25조  제1항 제4호 바목

□ 사 유

- *********************************************************************************************************************.

□ 계약상대자

- 상호 : ************************************

- 주소 : **************************************

붙임  1. 과업지시서 1부.

2. 자체설계서, 견적서, 산출기초조사서 각 1부.

3. 점검서식 1부.  끝.