문서번호	생활환경과-472
결재일자	2022. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도시청결팀장	생활환경과장
손연희	김숙자	01/11 어용선

2021년 도로재비산먼지 이동측정시스템 실적 결과 보고

생활환경과

2021년 도로재비산먼지 이동측정 결과 보고

차량 통행 및 상가 등 유동인구 밀집지역의 도로재비산먼지의 농도를 측정하고 결과에 따라 신속하게 도로청소를 실시하여 대기질 개선에 기여한 결과를 보고함

□ 사업개요

❍ 사업목표 : 도로재비산먼지 농도 측정을 통한 대기질 개선

❍ 사업주체 및 측정대상

- 서울시(생활환경과)-보건환경연구원: 이동측정차량 1대 운행

□77개 구간 78.3㎞(집중관리도로 중심)

- 환경부(대기관리과)-한국환경공단 : 이동측정차량 7대 운행

□352개 구간 899.4㎞(공사장 등 오염물질 많은 도로)

❍ 선정기준

-「도로재비산먼지 이동측정 운영에 관한 규정」제9조(측정도로의 선정)

	< 도로 선정기준 >
○ 도시지역(주거·상업·공업·녹지 등) 내 왕복 4차선 이상, 500m 이상, 인도가 인접한 도로로서, - 공업지역, 대규모 공사현장 등 오염도가 상시 측정이 필요하다고 판단되는 지역 인접도로 - 도로 재비산먼지로 인한 민원 발생 지역 인접도로

❍ 측정 방법

- 측정차량 도로운행으로 실시간 PM-10 도로재비산먼지 농도 측정

- 측정-청소 연계체계를 구축하여 기준초과 도로 청소 실시

	< 도로재비산먼지 측정>
○ 측정원리 : 광산란법(흡인유량 당 먼지의 질량 측정) ○ 측정방법 : 좌·우측 전륜 후면의 재비산먼지 평균농도와 지붕위에 설치된 배경 먼지농도의 차 계산 ○ 측정조건 : 도로면 수분 존재 시 측정 불가, 습도 80% 미만 측정가능

□ 추진실적

❍ 도로재비산먼지 측정구간 재정비(보건환경연구원)

- 공사장 중심에서 집중관리도로 중심으로 재정비

- 44개 구간, 58.3㎞  → 77개 구간, 78.3㎞

❍ ‘21년 도로재비산먼지 측정 실적

측정기관	측정 도로수	기준초과 도로수	측정거리 (km)	재비산먼지 평균(㎍/㎥)	배경먼지 평균(㎍/㎥)
계	2,975	70	7,303	38	42
보건환경연구원	254	6	319	23	67
한국환경공단	2,721	64	6,984	39	40

- 기준초과한 도로는 자치구에 실시간 통보하여 즉시 도로청소 실시 조치 (BAND 활용)

※ 초과기준 : 200㎍/㎥ (서울시 자체 기준 강화 : 150㎍/㎥ )

관련 법령 : 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 시행령 제3조

도로재비산먼지 측정 예정 알림	기준초과 도로 알림	도로청소 실시 결과 등록

붙임 1. 도로재비산먼지 측정구간(서울시, 한국환경공단) 현황 1부.

2. 2021년 도로 측정 결과 1부.  끝.