문서번호	급수설비과-302
결재일자	2022. 1. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비과장	급수부장
정호정		유양현	01/11 신용철
협 조
	수질과장			서한호
	주무관			김정은

『2022년 저수조 급수학교』 저수조 청소 등 위생관리 지도 계획

2022. 1.

급 수 부

(급수설비과)

『2022년 저수조 급수학교』 저수조 청소 등 위생관리 지도 계획

저수조를 이용하여 급수하고 있는 학교에 대해 저수조 청소 등 위생관리를 철저히 할 수 있도록 지도·감독하고자 함

Ⅰ		학교 급수 현황 (’21. 12월말 기준)

❍ 총 학교 현황 : 1,366 개교

소 계	초 교	중 교	고 교	기 타
1,366	608	388	320	50

※ 휴교학교(6개교) 포함 : 위례초, 둔촌초, 개포초, 개원초, 반포초, 개포중

※ ’22년 개교학교(3개교) : 양원초(중랑구), 거암초(송파구), 거암중(송파구)

※ ’22년 이전학교 : 덕수고(일반계열-송파구, 전문계열-성동구)

❍ 급수방식 현황

- 직 결 급 수 : 1,020 개교(74.7%)

※ ’21년 상반기 1,007개교 대비 13개교 증가

- 저수조급수 :   346 개교(25.3%)

❍ 음수대설치 현황

- 음수대설치학교 : 1,304 개교(95.5%)

- 음수대미설치학교 :    62 개교(4.5%)

․ 직결급수 학교 :    40 개교(2.9%)

․ 저수조급수 학교 :    22 개교(1.6%)

❍ 사업소별 급수학교 현황                                    (단위 : 개교)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
총학교		1,366	172	157	180	182	203	184	136	152
직 결 급 수	음수대설치	980	124	118	140	149	148	140	85	76
	음수대 미설치	40	11	9	3	-	2	11	3	1
저수조 급 수	음수대 설치	324	30	29	35	29	51	30	46	74
	음수대 미설치	22	7	1	2	4	2	3	2	1

Ⅱ		’21년 개학직전 청소 등 위생관리 실태점검 결과

❍ ’21년 저수조 급수학교 청소 결과 (청소 100%이행)

- ’19년 하반기부터 방학 개학 전 청소 추진하며 반기마다 교육청 및 학교에 홍보 및 협조 요청하여 개학전 청소 이행률이 높게 나타남

․ 겨울방학 개학직전(~’21.2월) 청소 시행율 : 95.6%(360개교 중 344개교)

․ 여름방학 개학직전(~’21.8월) 청소 시행율 : 92.2%(347개교 중 320개교)

❍ ’21년 음수대 미설치된 저수조 급수학교 수질검사 결과

- 저수조 수질검사 결과 : 적합율 100%

※ 잔류염소 부족(0.10mg/L)한 일부 학교(상반기 4개교, 하반기 3개교)는 적정체류시간 조절안내

❍ ’21년 음수대 미설치된 저수조 급수학교 위생관리 실태점검 결과

- 매년 반기별 위생관리 실태점검을 실시하며 저수조 위생조치 지도, 홍보한 결과, 전체적으로 상태가 양호하였음

․ 점검 결과 : 모두 양호

Ⅲ		’22년 저수조 급수학교 위생관리 지도·감독 계획

❍ 개학 전 저수조 급수학교(346개교) 저수조 청소 유도

- 청소시기 : 겨울방학(1~2월), 여름방학(7~8월)

- 방    법 : 교육청 및 학교에 개학 전 청소 안내 공문 시행, 포스터 배포 등 (본부 → 교육청(’21.12.30. 기시행), 수도사업소→ 학교)

- 결과제출 : 겨울방학 3. 10.까지 / 여름방학 9. 8.까지(제출양식 붙임 2)

❍ 개학직전 청소 미시행 학교에 대해 저수조 위생관리 실태점검 실시

- 점검대상 : 개학 전(상반기1~2월, 하반기 7~8월) 청소 미시행 학교

- 점검기간 : 상반기 (3월~4월), 하반기 (9월~10월)

- 점 검 자 : 수도사업소 직원

- 점검내용 : 개학 직전 청소 독려, 저수조 위생 관리실태 점검

- 결과제출 : 상반기 ’22. 5. 6.까지 / 하반기 ’22. 11. 4.까지(제출양식 붙임 3)

※ 학생들의 수돗물 음용환경 개선을 위해 분기별 1회 이상 청소 시행하고 있는 학교의 경우 점검 대상 제외(다만, 개학 전 청소 지도 필요)

구분	A학교	B학교	C학교	D학교	비고
’21년 3분기	1회 청소	1회 청소	1회 청소	미시행
’21년 4분기	1회 청소	1회 청소	미시행	1회 청소
’22년 1분기	3월 청소	미시행	3월 청소	3월 청소
위생점 대상 여부	미대상	대상	대상	대상

❍ 음수대 미설치 저수조 급수학교(22개교) 집중 위생관리

- 저수조 위생관리 실태점검 실시

․ 점검기간 : 상반기(4~6월), 하반기(10~12월)

․ 점 검 자 : 수도사업소 지역담당

․ 점검내용 : 저수조 청소·관리상태, 위생상태점검 및 관리자교육이수 여부 등

․ 결과제출 : 상반기 ’22. 7. 8.까지 / 하반기 ’23. 1. 6.까지(제출양식 붙임 3)

- 수질검사 실시(수질과 협조)

․ 검사기간 : 개학 직전 연 2회(겨울방학 2월, 여름방학 8월)

․ 검사기관 : 수도사업소 수질팀

․ 검사항목 : 5개 항목(잔류염소, 탁도, pH, 철, 구리)

․ 결과제출 : 겨울방학 ’22. 3. 4.까지 / 여름방학 ’22. 9. 2.까지(제출양식 붙임 4)

붙임  1) 학교 급수방식 및 음수대 설치 현황 1부.

2) 개학 직전 저수조 청소 결과(제출양식) 1부.

3) 저수조 급수학교 위생관리 실태점검 결과(제출양식) 1부.

4) 음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사 결과(제출양식) 1부.

5) ’21년 음수대 미설치 저수조 급수학교 위생점검 결과  1부.  끝.