문서번호	소방행정과-349
결재일자	2022. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
이기천	신종춘	최연웅		01/11 김현
협 조

2022년	소방장비의 체계적이고 효율적 관리를 위한

2022년도 자체 소방장비 관리 및 운용 계획

2022. 1.

소방행정과

(장비회계팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2022년	소방장비의 체계적이고 효율적 관리를 위한

2022년도 자체 소방장비 관리 및 운용 계획

소방장비의 체계적이고 효율적인 관리□운용과 철저한 점검□정비로

현장대응능력 확보를 위한 2022년도 자체 소방장비 관리□운용 계획임.

Ⅰ		추 진 방 향

철저한 점검‧정비 및 예방정비로 최상의 소방장비 가동률 유지

소방장비 교육훈련 강화 및 성능 숙지로 신속한 현장활동 및 안전사고 예방

월동기 전 점검‧정비로 월동기간 출동태세 확립에 만전

노후 소방장비(차량, 보호장비 등) 교체 및 불용처분

현장활동 직원의 업무 하중을 줄이기 위한 개인보호장비 위탁 관리

현장중심 소방차량 운용역량 강화 훈련

Ⅱ		2021년도 추진실적 및 주요 성과

소방차운용사(전문) 평가: 3명 합격(전문-3명)-한국소방산업기술원 실시

- 2021. 7. 01. 이전 합격자 0명

- 2021. 7. 01. ~ 12. 10. 합격자 3명

노후 소방차량 교체 및 신규차량(이전포함): 6대

- 재난관리과 : 5-1호(신규차량)

- 현장대응단 : 8-2호·10호·100호·200호

재난전담차(5-1호)	지휘차(10호)	구조차(100호)	구조공작차(200호)	전담구급차(6-8호)	이륜(8-2호)

,6-8호(이전-성북소방서)

면체 세척장비 신규배치 : 1대 – 우이119안전센터

부서별	면체세척기현황	면체세척장비	시공일 / 사용일	비고
우 이	1대(이에프라인) -MSKC-VS4	면체세척기 (다기능 자동세척기)	2021.10.02. / 2021.10.03.

전담구급차 이전등록(성북소방서) : 강북소방서 현장대응단(6-8호)

직원 복지 및 건강을 위한 보호장구 등 구매·배정

현장활동 핫팩 구매 및 음료섭취 텀블러 구매

겨울철 사고예방과 안전운행을 위한 스노우타이어 교체(구급차 7대)

현장대응단 : 6-1호(16인치 4개),6-2호(16인치 4개)

우이119안전센터 : 6-6호(17인치 2개)

미아119안전센터 : 6-3호(17인치 2개), 6-4호(17인치 2개)

삼각산119안전센터 : 6-5호(17인치 4개)

※향후 계획  - 17인치 윈터타이어 일반타이어로 3월 교체

- 16인치 윈터타이어 자연소진 후 일반타이어 교체

Ⅲ		장비현황(기동장비, 보호장비 등)

기동장비 현황: 총38대(2022.1.1. 기준)

구 분	계	특 수 차															일 반 차					이륜차
		고가차	굴절차	펌프차	탱크차	화학차	구급차	구 조 버스	구조공작차	지휘차	재난현장지휘차	조사차	조연차	순찰차	재난전담차	이륜구급	진단 차	교육차	체험차	승용차	화물차
계	38	1	1	4	3	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	4

보호장비 현황(2022.1.1. 기준)

부서장비			개 인 보 호 장 비
등지게	공기호흡기 용 기	보 조 마스크	특 수 방화복	면체	소방용헬멧	안전헬멧	안전화	안전장갑	진압장갑	방화두건
204	318	67	283	281	238	188	180	462	312	322

공기충전기 현황(2022.1.1. 기준): 총2대

부서별	충전기 현황	제조(신고·허가)	영업개시	비고
현장대응단	1대(M15)	제2017********-02 -2-00001호	강북구청 환경과-10201(2018.03.14.)
삼 각 산	1대(M15)	제2017********-02 -2-00002호	강북구청 환경과-10201(2018.03.14.)

방화복 세탁기 및 건조기 현황(2022.1.1. 기준)

보유기준 (방화복세탁기)	방화복세탁기 보유 현황		방화복건조기 보유현황
	현장대응단	각 안전센터
4대	1대(KFI인정품)	3대(드럼식)	4대(현장대응단 및 각 안전센터)

면체세척기 현황(2022.1.1. 기준): 총4대

부서별	면체세척기현황	면체세척장비	시공일 / 사용일	비고
현장대응단	면체세척기A	양우 코퍼레이션 SCBA세척기(스웨덴)	2019.10.01. / 2019.10.01.
우 이	1대(이에프라인) -MSKC-VS4	면체세척기 (다기능 자동세척기)	2021.10.02. / 2021.10.03.
미 아	1대(TOP Clean)	면체세척기 (다기능 자동세척기)	2020.9.30. / 2020.10.14.
삼 각 산	1대(TOP Clean)	면체세척기 (다기능 자동세척기)	2020.10.5. / 2020.10.14.

Ⅳ		내용연수 경과 차량 등 교체 추진

교체기준 : 내용연수 경과차량 및 12만km 이상 주행차량중 성능저하                    및 경제성이 낮은 노후차량

예정대상 : 안전지원과-282(2022.01.05.)호 「2022년 교체 관련 소방차량 조사 결과 보고(알림)」

교체예정대상(총2대)

- 현장대응단 구급차(6-1호)

- 이륜차 우이(서울강북차7879(대림SL125U)) : 기후대기과 소요전환 예정

※전담구급차량(강북6-8호 12월 중순까지 보험가입완료 폐차여부 미정)

내    용

처분 시 소방관련 표식(차량외부 부착 문자, 로고 등) 반드시 제거(폐차예외)

구급차량은 매각 후 민간구급차로 재사용될 경우 국민의 생명과 재산에 위해를 끼칠 수 있으므로 반드시 폐차처분(*일반 매각 금지) 또는 본부 계획에 의한 개발도상국 무상양여

불용 소방차량 매각 시 일괄 매각 금지(개별 매각을 통한 입찰자의 선택의 폭 확대 및 세외수입 증대 효과)

- 공개매각을 원칙으로 하고, 불가 시 수의계약을 통한 매각 추진

불용 경유차량 배출가스 등급과 무관하게 반드시 폐차

- 안전지원과-19665(2021.10.14.)호 「행정안전부 노후경유차 감축 시행지침 알림」

- 행정안전부 지침 주요내용 : 노후경유차 공매금지

- 서울시 경유차 관련 계획(시장방침 제166호) : ‘20년 7월부터 모든 경유차의 매각을 금지하고 있음.

Ⅴ		소방장비 예방점검 □ 정비계획

예방점검·정비계획

관련근거

- 소방장비관리법 제33조(소방장비의 점검 등), 제35조(소방장비의 정비), 동법 시행령 제36조(소방장비의 점검 등)

대    상: 소방장비관리법에 규정된 모든 소방장비

점검방법(2021.11.01. -소방장비 효율적인 장비점검 개선 계획(알림))

- 일반점검 점검일지 생략(이상발생 시 점검부 기록)

- 관리자용 점검항목 확인대장 작성

점검시기(점검일지 생략)

- 일일점검: 1일 1회 이상

(이상있을시 점검부 표시 후 진행, 정비완료 시 완료 문서발송)

- 주간점검: 매주 목요일 시행(점검일지 생략, 위와 동일)

- 월간점검: 마지막 주 목요일 시행(점검일지 생략, 위와 동일)

- 특별점검: 소방장비에 특수한 결함·고장 또는 사고가 발생한 경우

그 원인을 밝히기 위해 실시하는 점검

※주간 및 월간 점검일이 휴일인 경우 전일에 실시

추진 주체 및 일상점검 확인

구 분	시기	점검자	검토		감독자
			협조(검토)	확인
일일점검	·1일1회 이상 ·자체 일과표에서 정하는 시간	차량 운용자	현장대응단 지휘팀장 안전센터 팀장(대장)		현장대응단장 안전센터장
주간점검	·주1회 이상(매주 목요일) →휴일인 경우 전일 시행	차량 운용자	차량관리주임 (현장대응단)	지휘팀장, 안전센터장	장비회계팀장
월간점검 (주간점검부활용)	·월1회 이상(마지막주 목요일) →휴일인 경우 전일 시행	차량 운용자	차량관리주임 (현장대응단)	지휘팀장, 안전센터장	소방행정과장

기록관리

- 장비운용과 관련 제반서류를 소방장비관리규칙 서식에 의거 기록

유지하고 점검 및 확인자 서명 날인

- 119행정정보시스템에 정비사항 기록

소방차량 자체 정비팀(이동정비반) 운영

- 관련근거: 소방장비관리법 제35조(소방장비의 정비)

- 자체 이동점검반(정비가능자로 편성: 3개조 9명)

- 임    무: 수시 점검‧정비 및 자체 소방장비확인점검관 활동, 고장발생시

출동하여 응급조치 및 직무교육 시 교관

점검․정비 결과 조치

- 경미한 사항: 자체 또는 이동정비반에서 수리조치(소모품 교체 및 교정 등)

- 중요한 사항: 주무부서로 요구 ➔ 전문정비업체에서 입고 수리

※ 소방차량 중요정비사항은 본부 보고 ⇒ 본부 장비관리팀 확인(필요시)

⇒전문 정비업체에서 수리

	<소방차량 정비 절차 등>
❖ 소방자동차 정비 절차 - 소방행정과-148(2021.1.6.)호 「소방차량 및 공기충전기(충전함 포함) 등 점검·정비절차 알림」 ○ 소방자동차: 고장발생보고(이동정비반 경유) ⇒ 고장부분에 따라 전문정비 업체에서 정비(장비회계팀) ⇒ 이상 유무 검사(담당자 또는 이동정비반) ⇒ 물품검사조서 작성(각 부서) ⇒ 대금 결제(신용카드 등) ○ 일반 행정차량: 장비회계팀에 정비 요구 또는 각 부서 자체 일상경비로 정비 ❖ 정비 의뢰 전 확인점검 강화 ○ 1차 점검·정비: 자체 이동점검반 확인점검 확행(이동정비 실적관리) - 단순고장으로 인한 소모성 부품 교체 및 교정 등 ○ 2차 점검·정비: 자체 이동점검반에서 조치 불가시 전문정비업체에 의뢰.

소방차량 특장부분 정밀점검(본부 계획에 따름)

- 점검대상: 차량기산일로 부터 5년이 경과하고 내용연수 미경과 차량

- 펌프차, 화학차: 1회/2년 이상(*다만, 내용연수가 끝나는 연도에는 1회 이상)

- 소방사다리차(고가 및 굴절사다리차): 매년 1회 이상

현장대응단

○고가·굴절 사다리차

○펌프(20호, 81버2111)

- 방    법: 한국소방산업기술원(점검부)에 점검 의뢰

자동차 종합검사

- 종합검사: 자동차관리법 제43조의2에 의하여 수도권 및 인구 50만 이상

대도시에 등록한 차량 중 일정기간이 경과한 자동차에 대하여 실시

- 검사방법: 자체 계획에 의한 검사 후 소방행정과로 결과 제출

- 검사장소: 교통안전공단 검사소 및 일근 출장검사장, 민간 지정정비사업자

Ⅵ		소방장비 관리상태 확인점검 계획

소방장비 관리실태 확인점검

관련근거: 소방장비관리법 시행령 제31조(소방장비의 성능확인)

본부 주관 확인점검

- 횟   수: 연 1회(2022. 9. ~ 10. 중 예정)

- 중점확인사항

□ 소방자동차 점검 정비 매뉴얼 숙지 및 차량별 비치 여부

□ 소방장비의 가동상태 및 보유장비 조작요령 숙지상태

□ 소방장비의 관리운용 기록·유지 상태(장비관리시스템 관리상태) 등

소방서 주관 자체 확인점검

- 횟    수: 연 2회(반기별 1회) 이상 / 분야별 자체 점검반 구성

- 대    상: 본서, 현장대응단, 각 안전센터 보유중인 전 장비

- 확인사항: 소방장비의 효율적인 관리상태 및 예방점검 이행실태 등

Ⅶ		개인보호장비 보유기준 및 불용처분

개인보호장비(11종) 지급기준(*2018.1.1.부터 개선, 시행)

관련근거: 서울특별시 소방공무원 개인보호장비 표준관리 지침

제4조(개인보호장비의 종류 및 보유기준)

연번	분 류	장비명	내 용	지급기준	내용연수
1	부서장비	등지게	형식승인제품	진압대원 1	10년
2		용기	형식승인제품	진압대원 2	10년
3		보조마스크	형식승인제품	진압대원 1	3년
4	개인장비	면체	형식승인제품	진압대원 2, 준 진압대원 1	3년
5		진압헬멧	KFI 인정품	진압대원 1, 준 진압대원 1	5년
6		특수방화복	KFI 인정품	진압대원 2, 준 진압대원 1	3년
7		진압장갑	KFI 인정품	진압대원 2, 준 진압대원 1	소모품
8		안전화	KFI 인정품	진압대원 2, 준 진압대원 1	소모품
9		방화두건	KFI 인정품	진압대원 2, 준 진압대원 1	소모품
10		안전헬멧	-	지원요원 1, 준 진압대원 1	3년
11		안전장갑	-	진압·준진압·지원요원 각 1	소모품

❖ 보유율 100% 이상 확보 및 노후율 지속적 개선

❖ 직무별 구분: 진압대원(진압, 구조대원) / 준 진압대원(운전원, 지휘부-지휘관, 당직관,

현장대응단 지휘팀 등), 지원요원(통제단 요원, 홍보, 통신, 구급 등)

특수방화복 전문세탁업체 위탁 관리

관련근거: 소방장비관리법 시행령 제29조(개인보호장비), 개인보호장비

표준관리지침 제11조(장비관리) 및 제13조(특수방화복의 관리)

대    상: 강북소방서 보유중인 특수방화복

- 2022년 01월 기준 283벌중 내용연수경과 15벌

추정수량: 최대200벌(월) × 12회(년) - 물량은 사정에 따라 증감 가능

예    산: 금18,000,000원(금일천팔백만원)-추정금액

- 소방안전특별회계/소방화재 안전보조장비 보급 및 유지관리/사무관리비

노후 개인보호장비 불용처분

관련근거: 소방장비관리법 제38조(소방장비의 불용 결정 등), 서울특별시

소방공무원 개인보호장비 표준 관리 지침 제18조(불용처분),

제19조(불용결정심의위원회)

불용 처분절차 및 일정

- 내용연수 경과 장비는 불용처분을 원칙으로 하고, 훼손 및 성능저하 시

교체 지급

- 처분절차: 불용대상 취합 ⇒ 불용 심의(*소모품 제외) 후 불용결정 ⇒

불용 처분(폐기) ⇒ 개인보호장비 관리시스템 현행화

Ⅷ		호흡보호장비 관리 계획

안전확보 및 합법적 공기충전시설 운영

관련근거 : 고압가스안전관리법 제11조(안전관리규정), 제16조의2(정기검사

및 수시검사)

추진기간 : 연  중

추진내용

- 자율검사 : 년2회(한국가스안전공사 위탁 실시) ➔ 검사수수료 지급

기타사항 : 안전관리규정 및 안전관리자 변경 시 신고(가스안전공사, 구청)

공기호흡기 용기 위생검사(호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 제8조)

장    소: 강동소방서 호흡보호장비 정비실(*불가시 동작소방서 협조)

검사내용: 공기호흡기 용기 외부 육안검사, 용기 세척 및 건조

공기호흡기 용기 안전도(재)검사 용역(고압가스안전관리법 제17조)

검사주기

- 신규검사 후 경과연수가 10년 이하용기 → 5년마다 정기검사

- 신규검사 후 경과연수가 10년 초과용기 → 3년마다 정기검사

검사내용: 부식 여부, 내압성능, 단열성능 및 용기의 안전 확보사항 등

※ 내압검사 후 용기 세척 및 건조, 오링(패킹) 전수 교체

공기충전기 현황(2022.1.1. 기준): 총2대

부서별	충전기 현황	제조(신고·허가)	영업개시	비고
현장대응단	1대(M15)	제2017********-02 -2-00001호	강북구청 환경과-10201(2018.03.14.)
삼 각 산	1대(M15)	제2017********-02 -2-00002호	강북구청 환경과-10201(2018.03.14.)

공기충전기 공기 품질 성분분석(*본부 계획에 따름)

횟 수: 연 2회(상‧하반기 구분 실시)

검사방법: 한국소방산업기술원 등 전문기관 위탁 실시 ➔ 검사수수료 지급

호흡용 공기품질 기준: 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시 제4조

	〈호흡용 공기품질의 기준〉
1. 산소농도 20～22% 이내 2. 이산화탄소 1,000ppm 이하 3. 일산화탄소 10ppm 이하 4. 수분 25mg/㎥ 이내 5. 오일미스트 5mg/㎥ 이내 6. 총 탄화수소 25ppm 이하 7. 총 휘발성유기화합물 500ug/㎥ 이하

검사결과: 기준미달 시 ➔ 조치 ➔ 재검사 ➔ 합격(사용), 불합격(불용)

공기충전기 유지 및 관리

소모품 교체

- 공기충전기: 연 1회 이상(오일, 필터류), 연 2회 이상(토출필터)

- 안전충전함: 세균필터 교체(MSL 및 A&G Tech, 제조사 권고 기준)

유지 관리

- 장치의 원활한 작동을 위하여 1주일에 최소 30분 이상 가동

- 고장 발생 시: 전문업체 유‧무상 A/S 조치

공기충전기 체계적 관리를 위한 안전관리책임자 관리

공기충전시설 관리를 위한 안전관리책임자

- 2022년 1월 인사이동 후 안전관리책임자 선임(현장대응단, 삼각산)

Ⅸ		소방차 운전원 직무 관리 및 안전교육

소방차 운전원 직무 관리

운전원 현황(2022.01.01.)

구 분	현장대응단	우이	미아	삼각산	소계
정원	21	9	12	9	51
현원	21	9	11	9	50
과부족	0	0	1 (퇴직 공석)	0	1

운영방법(휴가 등 기타 결원 발생시)

- 현장대응단 최소 출동인원 확보원칙

※출동차량 : 지휘, 펌프, 탱크, 고가, 굴절, 구급, 화학차 순

- 우이, 미아안전센터는 운전요원 결원시(2개센터 중 1개센터) 탱크차              출동태세 확립 운행철저 및 자체 초과근무 원칙

운전면허 보유 적정여부 확인 제출

- 일  시 : 인사이동 후 마지막 주 금요일

- 대  상 : 운전원, 이륜담당자 및 소방배명 직원포함

- 확인 및 제출 → eFINE(교통범칙금 인터넷 납부)  → 운전면허,

조사예약 → 운전경력증명서 발급(법규위반 최근 1년) → 출력

- 1, 7월 결과보고시 종이문서 별도첨부 제출 : 장비회계팀 확인 후 즉시 파기

긴급자동차 교통안전교육

대  상 : 긴급자동차 운전원(이륜포함)

시  기 : 운전원 보직 발령 전 까지(소방채용직원)

교육인정 : 경찰청 사이버교육 또는 도로교통공단 집합교육만 인정

교육안전교육 관련 주요내용

구 분	신규교육	정기교육
시 기	업무종사 前	신규교육 후 3년 마다
대 상	모든 긴급자동차 운전자 *민·관·군·경·소방 모두 /(소방)출동용 소방차 운전자
시 간	3시간	2시간
방 법	교통안전공단 방문교육 또는 사이버교육 *나라배움터(http://police.nhi.go.kr/) 접속

직장 교육·훈련(소방차량 안전사고 예방 운전원 소양교육)(첨부1서식)

횟  수: 월1회 1시간 이상(본서 소집교육 시 또는 각 부서별 순회)

대  상: 운전원 전원(이륜차 포함)

강  사: 소방행정과장(장비회계팀장), 외래강사 등

방  법: 교안 및 시청각(동영상 포함) 교육으로 실시

중점교육내용

- 교통사고 예방, 방어운전 및 안전운행 요령

- 차량 및 장비의 관리·운용 요령

- 교통법규 및 안전운행 방어

- 교통사고 발생시 응급조치 및 민‧형사법 대응 요령, 사고사례 학습 등

- 소방장비의 효율적 운용을 위한 의견청취

운전요원 양성 주행 및 소방펌프 조작훈련(첨부3서식)

목  표 : 원활한 운전과 소방펌프차 조작·운용등

기  간 : 2022년 년중 지속실시(상·하반기 인사 이동시 집중 실시)

횟  수 : 연2회(이론 및 실습, 응급처치 병행)

대  상 : 신임 임용된 직원, 현재 운전요원 지정된 직원

- 상·하반기 인사이동시 각 팀별 1명 지정 훈련(문서로 인원보고)

- 현장대응단 신규 임용자중 경방요원은 의무 교육

교육훈련 중점내용

- 도로 주행연습 및 조작훈련 요령(근무시간 실시 원칙)

· 안전책임자 지정 및 선탑자 동승

· 필요시 선두에서 순찰차 등을 이용 주행차로 확보

· 소방차 조작 및 점검 요령 숙지: 제원 숙지 및 작동원리, 응급대처법

- 조작훈련은 기본조작과 응급조치 요령, 장비점검 등을 반복 연습

- 유사시 응급처치 및 안전사고 예방 등

현장중심 소방차량 운용역량 강화 추진(첨부4서식)

추진배경

- 현장에 근무하는 모든 소방관이 기본차량(펌프·탱크·구조·구급)의 운전과 기본조작이 가능하도록 운전 숙달과 조작훈련

- 소방임용 운전원의 소방특장차 운용, 주행, 점검, 정비에 대한 능력이 상대적으로 미흡하여 주행연습 등의 지속적인 교육 필요

- 소방임용자의 보직변경 활성화 및 운전보직 희망자에게 교육기회 제공

추진내용

- 기    간 : 연   중

- 대    상 : 소방분야로 임용된 현장대원 직원, 신규임용자, 대형면허

소지자 중 소방임용자, 진압, 구조요원 중 희망자

- 교    관 : 차량관리주임 및 이동정비반, 안전센터 팀별 선임 운전원

- 훈련방법 : 자체실정에 맞게 일정을 정하여 OJT방식으로 진행(On the

Job Training)

- 훈련은 안전센터 중심, 사전교육·점검·평가 등 전반 관리는 소방학교지정하여 전문교육과정 인정(교육점수 인센티브 부여 추진)

□ 기본차량 OJT훈련 실태(출동 복귀등 비긴급출동·교육훈련 시간 활용)

○ 1일 10km(최대 20km까지 인정) 600km 주행연습 → 수료

○ 300km 이상 주행 연습 후 자체평가(80점 이상) → 조기 수료

※119행정정보시스템 운행정보→용무(운전조작훈련) 작성 시 인정

훈련차량 : 운전연습(화학차, 조연차 등), 조작연습(펌프차, 물탱크차)

운전면허 및 긴급차량 교통안전교육을 먼저 이수하고 주행훈련 참여

*도로교통법 제73조(교통안전교육) 4항에 따라 긴급자동차 운행 전 교육이수 필수

교육 내용

- 도로 주행연습 및 조작훈련 요령

소방차량(특수차) 운용능력 평가 및 장비 활용능력 향상 추진(첨부5서식)

추진배경

- 소방고가차 등 소방차동차 운전원의 조작능력 향상과 안전사고 예방

등 신속한 현장대응능력 함양

- 화재등 각종 재난현장 상황을 가상한 운전원의 운용능력 평가

- 자체 교육·훈련의 성과측정 및 교육·훈련체계 개선

추진내용

- 대  상 : 운전직원

- 내  용 : 특수장비 조작요령 숙달, 유사시 응급처치 및 안전사고 예방

- 기  간 : 연중, 1일 1시간 이상(이론 및 실습 병행)

- 대  상 : 4대(고가, 굴절, 펌프차, 화학차,)

- 교 관 : 현장대응단장(차량관리주임), 선임 주임

교육훈련 중점내용

- 담당자는 1명씩 예비요원 확보 특수장비 제원, 성능 및 사용법 전수

- 장비점검 및 정비 요령 및 안전사고 예방 내용 전수

결과보고 첨부3, 첨부4, 작성 매월 2일까지 보고

Ⅹ		불용장비 처분 및 기타 소방장비 유지관리 등

소방장비 불용물품 처분계획(상·하반기) ※2022년도 재물조사

대상장비 : 소방차량, 개인보호장비 및 기초화재진압장비 등

- 소방차량 : 내용연수 경과차량

- 기타장비 : 내용연수 경과 또는 사용불능장비

* 공기호흡기 등 개인보호장비, 헬멧 등 기타화재진압장비

불용처분 일정 및 절차

- 추진일정 : 상·하반기

- 처분절차 : 불용결정→소요조회→불용품 처분→물품시스템 적용

- 불용처분 결과보고 : 본부 소방행정과 경리팀 등 보고

소방장비 개발 경연대회(본부 계획 수립 시 시달예정)

- 근   거 : 소방장비관리규칙 제8조(소방장비의 개발)

※안전지원과-22540(21.12.15.)호 “2022년 현장중심 소방장비개발 아이디어 제출”

소화약제 사용 및 수급관리

소화약제 사용 및 관리

- 화재 종류별 적응성을 판단하여 소화약제 사용, 포 소화약제 혼합 사용금지

- 부패 및 침전에 따른 소화성능 저하약제 방치 지양

* 보관기간이 3년 이상인 약제는 가급적 훈련용으로 활용

수급관리

- 예비량은 약제탱크 용량의 2배 이상 확보

- 용기 외부에 구입 시기, 약제종류 등 표기

- 홈약제 사용 시 소방차량관리시스템 입력 및 다음일 장비회계팀 문서

제출(일시, 장소, 사용품목, 사용량 등)

소방차량 겨울철 소방안전대책 추진

기    간: 2022. 11. ~ 2023. 2.

준비사항(소방장비 확인점검과 병행)

- 동파방지 조치(차량 냉각수, 펌프에 부동액 주입 및 보온)

- 차고 온풍기 사전정비 및 차고 문 틈새 방풍장치로 영상온도 유지

- 안전장구 확보 및 차량적재

장구별 차종별	체 인	바 퀴 고임목	모 래 주머니	삽	염화칼슘	안 전 삼각대	기 타 (부동액 등)
소 방 차	1조	4개	4개	1개	2포	1개
행 정 차	1조	2개	2개	-	-	1개
구 급 차	1조	2개	2개		-	1개

긴급출동대비 차량 시동점검

계절 구분	동절기(11월 ~ 다음해 2월)	비동절기(3월 ~ 10월)
기 준	1일 2회 이상(15분 이상/회)	1일 1회 이상
책임점검 확 행	2회/日을 원칙으로 하되 담당 운전원이 차량의 노후도, 밧데리, 엔진 등의 상태와 당일 운행상황 및 기온 강하에 따른 차고 온도 등을 종합적으로 판단하여 점검기준 횟수 및 시간을 필요 최소한 범위에서 탄력적으로 운용

붙임 1. 월중 운전원 소양교육 계획 1부

2. 월중 특수차 운용능력·조작 훈련일정 1부

3. 현장중심 소방차량 운용역량 조작대상 운용 결과 1부

4. 2022년도 월중 현장중심 운전훈련 대상 및 결과 1부

5. ‘22. 기본·전문차량 월별 교육실적 1부.  끝.