문서번호	시설보수과-387
결재일자	2022. 1. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
기효상		01/17 임영철
협조
	주무관		송일섭

설날대비 도로시설물 안전점검 결과보고

(광평교외 6개소)

2021.01.

시설보수과

설날대비 도로시설물 안전점검 결과보고

□ 점검 대상

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공 년도	시설물 담장자
					직 급	성 명
1	광평교	폭 25.1m, 연장 325m	2종	1993	시설6급	기효상
2	대곡교	폭 50m, 연장 175m	2종	1994
3	탄천2교	폭 30m, 연장 518m	2종	1986
4	영동3교	폭 40m, 연장 140m	2종	1986
5	오륜교	폭 50m, 연장 51.65m	법정외	1986
6	대치지하차도	폭 8m, 연장 470m	2종	1985
7	가락지하차도	폭 18m, 연장 300m	3종	1985

□ 점 검 일 : ***********************

□ 점 검 자 : ********, ********

□ 점검구간 : 시설물 전 구간

□ 점검결과

❍ 지적사항 및 조치계획

연번	시설물명	지적사항	조치계획	비고
1	광평교	특이사항 발견치 못함	해당없음
2	대곡교	특이사항 발견치 못함	해당없음
3	탄천2교	조류전망대 의자 파손 교면포장 균열 발생 (송파방향)1,2차로	- 강남구청 공원녹지과 보수요청 - 주의관찰 후 균열 진전시 연간단가 보수예정
4	영동3교	교면포장 균열 발생 등	- 영동3교 보수공사 예정
5	오륜교	특이사항 발견치 못함	해당없음
6	대치지하차도	신축이음 주변 균열 발생	- 주의관찰 후 균열 진전시 연간단가 보수예정
7	가락지하차도	특이사항 발견치 못함	해당없음

붙 임 : 점검 보고서 1부.  끝.