문서번호	정수과-140
결재일자	2022. 1. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김대용		하은경	01/17 윤창진
협 조
	정수시설과장			오삼록
	원수관리과장			이종근
	주무관			이승열

＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂

아리수정수센터운영일보

(2022. 01. 15.)

강북아리수정수센터

강북아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황                                      2022년 1월 15일(토) 흐림

구 분	총원	근 무 자		공공안전관
		정 수 장	취수장	정수장	취수장
주 간	12명	[팀 명 : C 팀] ◼책임자 : 조 재 국 박상용,안병용,김상명,구민석,이건협(代)	최용대 이소원	김경중 진동범 김기한	구학서
야 간	12명	[팀 명 : B 팀] ◼책임자 : 김 대 용 도보선,이상민,황상호,여동환,오승운	장윤상 김태중	김한진 조남기 신재민	조상문

□ 생산현황

(단위 : ㎥/일)

취 수 량							송수량			유효율 (%)	수 위(m, 07:00)			배출수처리장
											공릉	북악
강북	구의		뚝도		계
649,400	91,890		95,340		836,630		638,400			98.3	5.57	7.40		케익량 : 0ton 폴리머 : 0kg
송 수 량
지금 (남양주)		별내 (남양주)		구리		신내 (DB-13)		공릉 (BB-2)	북악A (CB-7)		북악B (CB-8)		월곡 (CB-5)	합계
27,056		19,776		28,160		2,168		190,780	155,840		142,980		71,600	638,360

□ 수질현황

(단위 : NTU,ppm)

구 분	탁도	pH (취수장)	알카리도	수온	NH3-N (취수장)	잔류염소	TOC (취수장)	고도1계열 통합입자수	맛,냄새물질(ppt)
									2-MIB	지오즈민
원 수	2.27	8.15	61.1	3.2	0.11	0.19	1.27	-	-	-
정 수	0.05	7.26	-	3.0	-	0.44	-	144	-	-

□ 정수약품 투입현황

(단위 : ppm)

응집제 (PAC)		전염소		중염소		후염소		가성소다		CO2		오존(O3)		과산화수소
전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
9.12	8.93	1.13	1.13	-	-	0.65	0.66	-	-	2.83	2.87	0.69	0.69	0.515	0.290

□ 당직사항

연 동	물연구원				영등포아리수 정수센터				연 동			취수장 정문			정수장 정문
	시간		성명		시간		성명					시간	성명		시간		성명
본 부	11:06		홍석재			11:07	유준형		소 내			11:08	이세기		11:09		진동범
	15:03		홍석재			15:04	유준형					15:05	구학서		15:06		김기한
	23:06		홍승찬			23:07	소순주					23:08	조상문		23:09		김한진
	05:03		최병도			05:04	김영채					05:05	최건희		05:06		조남기
지시 사항	※ 주 간 ○ 화재예방 및 순찰강화 ○ 경제근무 철저										※ 야 간 ○ 화재예방 및 순찰강화 ○ 출입자통제 철저
차량운행 입고확인	번호			아이오니큐 37러7920				SM3 31머0464		스타렉스 72누2549				봉고3 EV 86오2572		이-마이티 92서9977
	시간	(09:30)		이상없음				이상없음		이상없음				이상없음		이상없음
		(18:30)		이상없음				이상없음		이상없음				이상없음		이상없음
특기사항

따로붙임 : 정수생산시설 점검 및 운영일지  1부.  끝.