문서번호	운영과-516
결재일자	2022. 1. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★주무관		운영과장
박영음		01/20 최영효
협 조
	주무관		도형철

제2처리장 이산화염소 탈취시설 원료 구매 계획

2022. 1.

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 이산화염소 탈취시설 원료 구매 계획

고도처리장 이산화염소 가스발생기 탈취설비에 소요되는 원료를 구매하여 효율적인 악취관리에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

□ ‘18. 11. 28. 고도처리장 이산화염소 탈취시설 시범 운전 결과 보고(운영과-8761호)

□ 설비현황

구분	탈취처리량 (㎥/min)	대수	악취포집구역	제조사	가스발생 원료약품	비고
#2처리장	230	1	#2 침사지, 유입동	****** ******	- 아염소산나트륨(23%) - 염산(9%)	이산화염소 가스식
	450	1	#2 일차침전지

※ 이산화염소 가스를 악취배관에 투입하여 악취 원인 물질을 산화 · 제거

□ 구매계획                                   <2022. 1. 17. 기준>

구 분	보유물량			금회구매량	비고
	계	230 ㎥/min	450 ㎥/min
아염소산나트륨(23%)	1,250	600	650	1,500	- 31.5kg/일 사용 (‘21년 12,850kg 사용) - ‘21년 7회 13,500kg 구매
염산(9%)	1,850	900	950	1,500	- 30.2kg/일 사용 (‘21년 12,600kg 사용) - ‘21년 7회 13,500kg 구매

□ 납품업체: ****************************

□ 소요예산: *****************************************

□ 지출방법: 소액 전자세금계산서 및 계좌 입금처리

□ 예산과목: 중랑물재생센터 운영관리(사업), 중랑물재생센터 운영(사업), 운영, 재료비, 약품비[탈취(황화수소 및 암모니아 제거)]

붙임  견적서 2부.  끝.