1월 20일 작업일지 및 1월 21일 작업계획

문서번호	시설보수과-564
결재일자	2022. 1. 21.

결재	주무관	시설보수과장
	조호영	01/21 이정국

작 업 일 지

2022년 1월 20일 목요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
봉천천복개	당곡사거리 방향 3차로 균열, 소파 0.4*0.6(0.01)
	보라매고가 방향 재활용센터 앞 3차로 조인트 소파 0.2*2(0.02)
양재지하차도	배수로 정비
영동1교	성남 방향 버스차로 균열, 소파 0.6*0.6(0.01)
염곡지하차도	성남 방향 박스 내 3차로 결빙 구간 제거 및 염화칼슘 살포
사방교	이수역 방향 횡단보도 주변 소파 0.1*1(0.01)
도림천1복개	서울대 방향 신성1교 앞 2차로 조인트 소파 0.1*0.4(0.01)
승리교	가드레일 주변 현수막 제거(1)

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	3		4	5	1.14
누 계	14	42	0	44	54	11.24

※ 상온아스콘 잔량 426A, 시선유도봉 잔량 27EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	14

*순찰노선 : 동작지하차도→사당천복개→이수교→반포교→반포천1,2복개→사평지하차도→강남터미널고가→잠수교남측지하보차도→신사고가→양재지하차도→사방교→주흥교고가

작 업 계 획 서

2022년 1월 21일 금요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
	- 주암교, 송동교, 선암지하차도, 여의천1,2,3복개, 영동1교, 염곡지하차도, 여의상류IC본교박스, 여의상류IC샛강2교 순찰 및 순찰사항 조치 민원사항 조치

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	3
누 계	15	45	0	44	54	11.24

※ 상온아스콘 잔량 426EA

※ 시선유도봉 잔량  27EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	15

*순찰노선 : 주암교 → 송동교 → 선암지하차도→여의천1,2,3복개→영동1교→염곡지하차도 → 여의상류IC본교박스 → 여의상류IC샛강2교

실무관 안전수칙 십계명 교육 : 강민수 외 3명  끝.

작업사진(1월 20일)

봉천천복개 포트홀 정비 전	정비 중

영동1교 포트홀 정비 전	정비 중

염곡지하차도 결빙 정비 전	염화칼슘 살포

끝.