문서번호	행정지원과-1178
결재일자	2022. 1. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	강동수도사업소장
이상욱	김덕기	최광운	01/25 김명용
협 조
	요금과장		김종은
	현장민원과장		송정자
	급수운영과장		김종원
	시설관리과장		이규희

2022년 설 대비 자체 종합대책

2022. 1.

강동수도사업소

(행정지원과)

2022년 설 대비 자체 종합대책

설 연휴 대비 각종 시설물의 안전사고를 예방하고 비상급수대책 등을 마련하여 시민불편을 최소화하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 기   간 : 2022. 1. 28.(금) ~ 2. 3.(목), <6일간>

○ 설 연휴 : 1. 31.(월) ~ 2. 2.(수), 3일

□ 추진방향

○ 상수도 공사장 및 시설물 안전점검을 통해 각종 사고 예방

○ 급수상황 파악 및 동파·누수·단수 등 비상상황에 신속히 대처하기 위한 종합상황실 운영

○ 코로나19 상황 지속에 따른 방역·복무지침 계도 및 공직기강 확립

□ 중점 추진사항

○ 상수도 시설물 안전점검 실시

- 상수도시설물(배수지 ․ 아리수올림터 등) 안전점검 및 조치

○ 안정적인 수돗물 공급 및 비상 급수체계 유지

- 비상급수체계 및 긴급 누수복구체계 유지

○ 수도계량기 동파 신속 대응

○ 종합 상황실 설치 운영

- 운영기간 : 1. 28.(금), 18시 ~ 2. 3.(목), 09시 <6일간>

○ 설 연휴 대비 공직기강 특별 확립 추진

- 공직기강 및 코로나19 방역지침 준수

Ⅱ		세부 추진 계획

상수도시설물 안전 점검

○ 기    간 : 2021.12.28.(화) ~ 2022.1.14.(금), [18일간]

○ 점검대상

배수지	아리수 올림터	증압장	상수도관로	밸브류	상수도관
					지하철공사장	가락공동구
*** **********	***	***	*******	********	*** ************************	*** ************** *******

○ 점검방법

- 배수지, 아리수올림터 등 시설물 분야별 자체 안전점검표에 따라 실시

○ 점검사항

【배수지, 아리수올림터 시설물 분야】

- 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 등 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 배수지 내·외부 이물질 유입경로 차단시설(방충망 등) 이상 유무

- 기전설비 작동 및 관리상태 등

【지하철 공사장 및 공동구 노출관로 분야】

- 상수도관 노출 등 보온상태 관지지대 및 매달기(와이어) 손상 유무

- 상수도관, 밸브류 접합부 등 누수 유무

- 녹 발생 및 도장상태의 이상 유무

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생여부 등

안정적인 수돗물 공급 및 비상 급수체계 유지

□ 비상급수 체계 유지

○ 각종 상황 발생 시 신속한 조치 및 보고

- 관련 직원, 긴급복구업체 및 유관기관 등 비상연락망 사전 정비

- 급수반 운영 : 기간 중 급수차 운전원 근무일 지정 즉시 출동

- 비상 보급용 병물 아리수 확보 : 350㎖ 1,360병, 2ℓ 400병

○ 단수 상황처리 절차

상황접수 (수도사업소)		상황전파 (비상연락망)		○상황실 설치 - 사업소 및 현장 ◦급수지원 담당자 지정 - 급수차, 병물아리수 등 ◦임시급수대 설치		상황 종료 (완료 보고)
				◦본부 급수지원 - 급수차 동원 - 병물아리수 지원

○ 단수 등급별(규모) 상황처리 계획

등급	상 황 발 생	상 황 처 리
1단계	단수발생 100세대 미만	◦상황총괄 및 현장지휘 : 지역담당과장 ◦급수지원 : 급수차 동원, 병물아리수 지원, 임시급수대 설치 등 ◦지도감독 : 배수과장(급수지원 : 배수과, 생산관리과)
2단계	단수발생 100 ~ 500세대 미만 (고지대지역 고립시 포함)	◦상황총괄 : 사업소장 ◦현장지휘 : 지역담당과장 ◦급수지원 : 급수차 동원, 병물아리수 지원, 임시급수대 설치 등 ◦지도감독 : 급수부장(급수지원 : 배수과, 생산관리과)
3단계	단수발생 500세대 이상 (고지대지역 고립시 포함)	◦상황총괄 : 사업소장 ◦현장지휘 : 지역담당과장(사업소) ◦급수지원 : 급수차 동원, 병물아리수 지원, 임시급수대 설치 등 ◦지도감독 : 부본부장 - 급수부장(급수지원 총괄), 생산부장(병물아리수, 급수지원), 시설관리부장(시설복구 지원)

□ 긴급 누수복구체계 유지

○ 신속한 복구체계 확립

- 누수사고 발생 시 즉시 대응할 수 있도록 24시간 복구체계 확립

· 누수복구 관련 직원(총괄, 담당, 직반장)의 비상연락망 체계유지

· 누수복구업체 주․야간 출동태세 유지를 위한 비상연락체계 확립 운영

- 연휴기간 중 비상근무조 편성 및 근무요령 사전교육 시행

- 누수상황 단계별 대응체계에 의한 신속한 상황별 대응 및 보고 철저

○ 복구인력․장비 확보

- 복구인력

계(명)	급수운영 담 당	누수복구 담 당	복구업체
			급수공사 (3개)	시설물보수공사 (2개)	누수복구 (1개)
**	*	*	*	*	*

- 복구장비(시공사 장비포함)

구분	계(대)	굴삭기	착암기	콤프레샤	탐지기	양수펌프	차량	발전기
*	**	*	*	*	*	*	*	*

○ 누수상황 단계별 대응체계

단계	상 황 발 생	상 황 처 리
1단계	○ 누수발생 - 300㎜미만 수도관 ○ 교통통제 - 12m 미만 도로로 일부 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 - 100세대 미만(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) - 소규모 발생하고, 언론보도가 없는 경우	○ 상황지휘 총괄: 시설관리과장 ○ 누수복구 총괄: 누수복구담당 ○ 누수발생 및 현황관리: 카톡방 개설 상황 공유 ○ 단수세대가 있을 경우 지역담당과장(팀장)이 수계조절, 주민급수 등 관련 업무 총괄 - 수계조절 담당 연락 · 급수운영과: 김종식 · 시설관리과: 왕해용, 박준태 - 급수차 및 병물아리수 지원 · 급수차 담당: 유성근 · 급수, 시설과 지역담당 직원 차출 - 수질검사 담당자 연락

○ 누수상황 단계별 대응체계

단계	상 황 발 생	상 황 처 리
2단계	○ 누수발생 - 300㎜~700mm 수도관 ○ 교통통제 - 간선도로 2차선이하 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 - 100세대 미만(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) - 언론보도 있을 경우	○ 상황지휘 총괄: 사업소장 ○ 상황처리: 1단계와 동일 ○ 본부 보고: 카톡방 개설 누수발생보고 - 누수방지과장, 배수과장, 누수복구담당 카톡초대 - 복구단계별 내용 및 현장 시진 등재 ○ 유관기관 협조요청(관할구청,소방서)
3단계	○ 누수발생 - 700㎜이상 수도관 ○ 교통통제 - 간선도로 3차선 이상 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 - 100세대 이상(수계조절 후) ○ 재난상황실 누수 접수 시 ○ 주민피해(민원) - 대규모 발생하거나, 언론보도가 있는 경우	○ 상황지휘 총괄: 사업소장 ○ 상황처리: 1단계와 동일 ○ 급수대책 비상상황실 운영: 3개반 편성 - 실장: 사업소장 - 통제관: 시설관리과장(급수운영과장) - 행정지원반: 행정 6급 외 4명(각과 차출) · 근무조 편성, 단수홍보(주민센터활용), 수질검사 및 병물확보 · 유관기관 협조요청: 긴급 언론보도 및 급수소방차 지원요청 등 - 누수복구반: 시설6급 외 2명 · 누수현장 보고 및 현장관리 · 장비, 자재, 인력 등 수급관리 - 급수운영반: 반장 시설6급 외 4명(각과 차출) · 배수지 및 가압장 관리 · 비상 급수지원, 민원 불편사항 조치, 현장 단수 홍보 ○ 본부 지도감독: 부본부장 - 시설관리부장: 누수복구 - 급수부장: 수계전환, 단수홍보, 급수지원, 포장복구 - 경영관리부장: 홍보지원, 병물아리수 지원, 보도자료 제공 - 생 산 부 장: 정수장 가동 중지(필요시) - 본청 재난상황실 및 부시장실 상황보고

○ 급수차 비상연락망

날 짜	부 서 명	직 급	성 명	연락처
28.(금) ~ 2. 2.(수)	시설관리과	운전7급	유성근	*************

○ 긴급누수복구 비상연락망

구 분		과 장	담당(1)	담당(2)	직 반 장		현장소장
시 설 관리과	성 명	이규희	송종학	박기련	김종식	왕해용	김민식
	휴대폰	*************	*************	*************	*************	*************	****4768-2780

○ 긴급누수업체 비상연락망

성 명	직 책	휴 대 폰
최 병 원	현장대리인	*********4749
김 민 식	현장소장	****4768-2780

○ 누수복구 관련 대기자

구 분		담 당 직 원	감리자	계 약 업 체
				책임자	배관공 등	굴착기	용접사
1. 28.(금)	야	***	신두철	***	이광춘	***	***
1. 29.(토)	주	***	신두철	***	안기철	***	***
	야	***	신두철	***	안기철	***	***
1. 30.(일)	주	***	신두철	김민식	김형환	***	***
	야	***	신두철	***	김형환	***	***
1. 31.(월)	주	***	신두철	***	박광덕	***	***
	야	***	이보원	***	박광덕	***	***
2. 1.(화)	주	***	이보원	***	박상현	***	***
	야	***	이보원	***	박상현	***	***
2. 2.(수)	주	***	이보원	***	이광춘	***	***
	야	***	이보원	***	이광춘	***	***

※ 담당직원, 감리자, 굴착기사 자택대기

○ 수질검사(수질팀) 비상연락망

수질업무총괄	담 당 직 원
손 용 문 ***************	전 도 현 ***************	배 민 혁 ***************	강 혜 성***************

□ 수도계량기 동파 대비

○ 동파예보 단계별 근무체계 운영

예보단계	(1단계) 관심	(2단계) 주의	(3단계) 경계	(4단계) 심각
판단기준 (최저기온)	–5℃ 이상	-5℃ 미만 ∼ -10℃ 이상	-10℃ 미만 ∼ -15℃ 이상 2일 이상 지속	-15℃ 미만 2일 이상 지속
근무체계	사업소 자체 상황 유지 (야간은 당직근무로 대체)		24시간 상황실 구축 - 2교대(09~18시, 18시~09시)

- 동파 다량발생 시, 시설공단 처리가 지연될 경우 지원인력 투입

□ 공단  현장민원과  수탁업체  사업소 직원  본부 지원

□ 종합상황실 운영

○ 기    간 : 2022. 1. 28.(금), 18시 ~ 2. 3.(목), 09시 <6일간>

○ 설치장소 : 사업소 당직실(☎3146-5290~5293)

○ 운영방법 : 당직근무자가 상황실 기능 유지

○ 운영개요

구 분	주 간		야 간
운영시간	09:00 ~ 18:00		18:00 ~ 다음날 09:00
근무인원 (26명)	상황실장	근무자	상황실장	근무자
	1명 (당직사령 겸임)	1~2명	1명 (당직사령 겸임)	1~2명
비 고	※ 직급상향 기간: 1. 31,(월)~2. 2,(수), 3일간(설 당일 전·후) 주간 1명(6, 7급 ⇒ 5급 과장)

○ 주요업무 : 각종 상황의 조치･기록 및 보고, 긴급 상황 발생 시 상황

- 각종 상황의 조치․기록 및 보고

- 주요공사장 시설물의 안전관리 및 대응체계 확립

- 수돗물 안정공급 및 비상급수체계 유지

○ 상황보고체계

사업소 상황실		본부 종합상황실		서울시 종합상황실

○ 보고종류 및 내용

- 일일보고 : 일일상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을

매일 14:30, 22:30(야간) 본부 종합상황실에 FAX 보고

※ 보고서식: <붙임2> 일일상황 보고

- 긴급보고 : 긴급상황 발생 시 우선 유선보고(본부,소장,담당과장 및 직원) 후,

육하원칙에 따라 상세히 작성하여 본부 종합상황실에 FAX 보고

※ 보고서식: <붙임8~9> 상수도 누수발생 보고서 등

설 명절 대비 공직기강 특별 확립 추진

○ 기    간 : 2022. 1. 11. ~ 2. 3.

○ 대    상 : 전 직원(기간제노동자 등 포함)

○ 방    법 : 공직기강확립 특별교육 및 자체 점검 실시

- 공무원 및 기간제노동자의 복무 관리

․ 근무시간 미준수, 각종 수당 부정수령행위 등 점검

․ 불친절 민원야기 등 기타 업무소홀 행위 등

- 음주운전, 성관련 비위행위, 직장내괴롭힘 등 범죄행위의 예방

- 업무관련자 금품수수 및 청탁행위 등의 방지

- 코로나19 방역대책에 따른 방역수칙 준수 여부 등

Ⅲ		행정사항

□ 종합상황실 설치 및 상황실 근무요령 사전 교육

○ 일    시 : 2022. 1. 28.(금), 10시

※ 코로나19 상황에 따라 비대면 교육 실시 예정

○ 대상인원 : 26명(주간 14명, 야간 12명)

○ 교육내용 : 상황보고 방법 및 근무요령 등

□ 코로나19 특별방역대책 연장에 따른 방역지침 준수

○ 코로나19에 따른 특이사항 발생 시 즉시 보고

- 이상증세, 감염의심 등의 경우 선제검사 실시 및 결과 통보 후 출근

○ 실내 마스크 착용, 사적모임제한 기준 등 방역지침 준수

붙임  1. 연휴기간 비상근무 인원보고 1부.

2. 일일상황보고 1부.

3. 연휴 근무자(종합상황실, 중앙제어실) 현황 1부.

4~7. 각종 시설물 점검표 각1부.

8. 기전설비분야 비상연락체계 1부.

9~10. 상수도관 누수발생 및 긴급상황 보고 서식 각1부.

붙임1

설 연휴 기간 중 비상근무인원 보고

(강동수도사업소)

□ 비상 근무 인원

구 분		근 무 인 원					비 고
		계	상황실(당직) 근무인원	현장 근무인원
				계	누수복구	*기타
합 계		125	26	99	66	33
1. 28. (금)	야간	20	2	9	6	3
1. 29. (토)	주간	21	3	9	6	3
	야간	20	2	9	6	3
1. 30. (일)	주간	20	2	9	6	3
	야간	20	2	9	6	3
1. 31. (월)	주간	21	3	9	6	3
	야간	20	2	9	6	3
2. 1. (화)	주간	21	3	9	6	3
	야간	20	2	9	6	3
2. 2. (수)	주간	21	3	9	6	3
	야간	20	2	9	6	3

※ 현장근무 인원 중 *기타는 누수복구를 제외한 각종 기동반, 점검반, 비상근무, 현업부서 (제어실) 정상근무, 급수차(재택)대기 등

□ 상황실 및 당직실 연락처

○ 전화번호 : 상황실 및 당직실 ☎ 02-3146-5290(~5293)

○ FAX번호 : 상황실 및 당직실 02-3146-5294

□ 기능별 대책반 연락처

○ 대책반 명칭 :

○ 전 화 번 호 :

○ FAX번호 :  (강동수도사업소)

붙임2

설 일일상황 보고

(강동수도사업소)

'22.   .   . (   )   시   분

□ 근무 인원

합 계	상황실(제어실) 근무자	현업 근무자
		계	누수복구	기타

□ 민원 발생 및 조치사항

금 일				누 계
발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
※ 주요민원의 주소(위치), 접수내용 및 처리결과, 접수 및 처리완료 시간 기재

□ 기타 주요 상황

연번	일 시	주 요 사 항	조 치 사 항
1		사건․사고․언론보도사항, 주요 인사 방문 등 연휴기간 주요상황 기재
2

※ 각 기관 ☞ 본부 종합상황실 Fax(02-3146-1594) 보고 (14:30, 22:30)

붙임3

근무자 현황

(종합상황실, 제어실)

□ 종합상황실 근무자(당직)

날 짜	구 분	소 속	직 급	성 명
1.28.(금)	숙직	*****	*****	***
		*****	*****	***
1.29.(토)	일직	***	***	***
		*****	***	***
		***	***	***
	숙직	*****	***	***
		*****	***	***
1.30.(일)	일직	***	***	***
		*****	***	***
	숙직	*****	***	***
		*****	*****	***
1.31.(월)	일직	*****	******	***
		*****	***	***
		*****	***	***
	숙직	*****	***	***
		*****	***	***
2.1.(화)	일직	*****	******	***
		*****	***	***
		*****	***	***
	숙직	*****	*****	***
		*****	***	***
2.2.(수)	일직	*****	******	***
		*****	***	***
		*****	*****	***
	숙직	*****	***	***
		***	***	***

□ 중앙제어실 근무자

구 분		근무조	직급	성 명	연 락 처
1.28.(금)	야간	C	***	***	*************
			***	***	*************
1.29.(토)	주간	A	***	***	*************
			*****	***	*************
	야간	D	*****	***	*************
			***	***	*************
1.30.(일)	주간	B	***	***	*************
			***	***	*************
	야간	A	***	***	*************
			*****	***	*************
1.31.(월)	주간	C	***	***	*************
			***	***	*************
	야간	B	***	***	*************
			***	***	*************
2.1.(화)	주간	D	*****	***	*************
			***	***	*************
	야간	C	***	***	*************
			***	***	*************
2.2.(수)	주간	A	***	***	*************
			*****	***	*************
	야간	D	*****	***	*************
			***	***	*************

붙임4

(배수지․올림터․증압장) 기전시설물 점검표

사업소명	강동수도사업소(시설관리과)	점검일자	2022년 월 일
점검장소		점 검 자

구분	점검항목	관리상태 (√)	점검결과	비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무	-양호: -불량:
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	특이사항없음
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)	-양호:√ -불량:	특이사항없음
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부	-양호:√ -불량:	특이사항없음
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)	-양호:√ -불량:	특이사항없음
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트	-양호: -불량:
배관,구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작	-양호: -불량:
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등	-양호: -불량:
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태	-양호: -불량:
특이사항

붙임5

배수지․아리수올림터 시설물 점검표

사업소명	강동수도사업소(시설관리과)	점검일자	2022년 월 일
점검장소		점 검 자

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
배관 및 변류상태	관랑실내 배관 및 변류 부식상태
	상수도관 관받침 및 지지대 안정상태
	강관 용접부 도장 및 부식상태
	주철관 관로 및 이음부 부식상태
	상수도관 누수발생 여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	등기구 유지(청소) 상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
배수시설	구조물내로 내․외수 유입여부
	자동 배수 모터펌프 작동여부
	우수배수로 준설 및 파손여부 등
	배수펌프 동작상태
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태
	구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	항 내부 출입계단 난간 상태
	환풍기 등 환기시설 관리상태
	배수지 수위계, 수질측정장치 관리상태
	시설물내 유리창 방풍관리 상태
사면보호	배수지주변 법면 및 절개지 등 안전상태
	옹벽 및 축대 등 균열 파손여부 등
기타 시설 개선 사항

붙임6

공동구 시설 점검표

사업소명	강동수도사업소(시설관리과)	점검일자	2022년 월 일
점검장소		점 검 자

상수도시설	구경		노출연장		재질				부설년도
구 분	점 검 항 목					관 리 상 태				비 고
상수도관로 등 상태	상수도관 누수발생 유무
	밸브류 작동 등 상태
	관로의 도복상태, 녹발생 및 노후 상태
	관로 명판 부착 상태
부속시설	관 지지대 상태
	배수시설 상태
	관련기관 비상연락망 부착 상태
점 검 사 진
기타 시설 개선 사항	기타 특이사항 없으며, 관리상태 양호함.

붙임7

지하철 및 공사장내 노출상수도관 점검표

사업소명	강동수도사업소(시설관리과)	점검일자	2022년 월 일
점검장소		점 검 자

상수도 시 설	구경			노출 연장				재질					부설년도
	관외부(도장)상태						관 보온 상태
	이음부 보강 (곡관포함)						신축관보강상태
	고무판 여부						관 매달기 상태 (수평, 수직)
	관 지지대 설치 상태						와이어 상태
	누수징후						점검통로
	노출밸브						기타
긴급사항 발 생 시 대처사항	비상연락망 비치여부						상수도현황판 비치여부
	누수사고시 상황도 비치(제수변실 표시여부)						제어밸브키 비치여부
안전관리 부 분	계 측 기						현수관로 표찰
	안전관리계획						안전점검 시행여부
점검사진

붙임8

기전설비 긴급복구 비상연락 체계도

			소장 : 김명용
			*************
			시설관리과장 : 이규희							당직실 3146-5290~3
			*************							시설관리과 **************
기전팀장 (함태광)		이규탁		오해동		길선호		박성원					진은정
*************		*************		*************		*************		*************					*************

○ 기전분야 긴급복구업체

분 야 별	긴급복구업체	관 계 자	전 화 번호
전기안전 관리대행	**********************	*******	*************
통신복구	***	****	************
무인경비	**********************	*******	*************
자동제어 / 영상설비	*********	*******	*************
	*****	*******	*************
	****************************	*******	*************
발 전 기	******************	*******	*************
수․배전반	*******************	*******	*************
	*******************	*******	*************
전기공사	**********************	*******	*************
모타펌프 / 기계설비	**************************	*******	*************
	*************************	*******	*************
	*******************	*******	*************
	*****	*******	*************
	*****************	*******	*************
사업소 유량계	********	*******	*************
	**********************	*******	*************
	*********************	*******	*************
본부 유량계	******************	*******	*************
	****	*******	*************

붙임9

상수도관 누수발생 보고

(강동수도사업소)

(   )구 (   )동 (   )번지 앞 구경 (    )mm 누수 발생상황을 보고함

□ 누수현황

○ 위   치 : OO구 OO동 (OO건물 앞)

○ 구   경 : D=OOmm, 닥터일주철관(1997년부설)

○ 일   시 : 2019년   월   일  14:00

○ 누수원인: 관 노후에 따른 자연발생

□ 언론취재 및 보도

○ 취   재 : OO방송, OOO기자외 O명 (14:00)

○ 보   도 : OOO 방송, 14:00

□ 교통상황

○ OOO길 왕복 O차선 중 O차로 교통통제

- 교통상황 : 불편없음

□ 급수 및 피해사항

○ 단수세대 : OOO세대

○ 단수시간 :

○ 피해사항 : 연립지하 침수, 가전제품 피해

□ 누수복구 계획

○ 터파기 중으로서 20:00까지 복구시행 예정임

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부

붙임10

긴급상황 발생 보고

(강동수도사업소)

□ 상황발생 현황

○ 발생일시 :

○ 위    치 :

○ 원    인 :

○ 피해내용 :

- 사고발생 규모

- 사고 피해사항

- 단수 및 교통 피해사항

□ 조치(진행) 사항

○ 현장 안전관리 및 복구사항

○ 유관기관 동원사항

□ 언론취재 및 보도

○ 취재 : OO방송, OOO기자외 O명 (14:00)

○ 보도 : OOO 방송, 14:00

□ 수습대책계획

○

○

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부