문서번호	미생물검사과-813
결재일자	2022. 1. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	수질분석부장		서울물연구원장
한지선	代이은숙	이상미		01/26 손정수
협 조
	총무과장		유연모

2022년 상수도계통

소형생물 모니터링 및

실험실 구축 계획

2022.  1.

수질분석부

(미생물검사과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	필요시 MOU체결 민간연구소와 협업
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2022년 상수도계통

소형생물 모니터링 및 실험실 구축 계획

수돗물 유충사고 관련 공정별 정기 모니터링, 민원 생물류 정밀 분석 및 연구를 위해 실험실을 구축하고 상시 운영하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진목적

○ 인천·제주 등 수돗물 유충사고관련 상수도계통 유충 정밀모니터링

○ 유충 등 생물 민원 발생 및 관련 연구를 위한 실험실 구축

□ 추진기간: 2022. 2 ~ 12(11월)

□ 2021년 추진사항

○ 소형생물(유충) 정밀 검사 시스템 구축**************

○ 수계별, 공정별 소형생물(유충) 상시 모니터링***********

○ MOU 체결 전문기관과 공동연구 추진(환경조사 5회 및 집중생태조사 4회)

Ⅱ		추 진 내 용

□ 소형생물 실험실 구축

○ 목적 : 유충 등 소형생물 분석 및 연구에 사용할 개별 실험실 공간 확보

○ 현황 : 분석의 각 단계를 필요한 장비가 있는 실험실(5개)로 이동하며

수행하므로 업무효율 저하 및 병원성 미생물과의 교차오염 우려

○ 개선방안 : 본관 1층 미생물검사과 시약실(약 40 m3)을 소형생물

실험실로 공간 재구성

※기존 본관 2층 소회의실 사용예정이었으나, 실험동선 및 안전관리 등 고려 총무과와 최종 협의(’22.1월)

○ 추진방법

- 시약실의 일부 장비(환기식 시약장 및 초저온냉동고) 각 담당실험실(세균실, 원생동물실, 바이러스실)로 이동 : ’22. 2월중

- 소형생물실험실 구성 물품(실험대, 싱크대 등) 및 실험장비(열혼합기, PCR 등) 구매(’22 예산반영)·설치 : ’22. 3월~6월

□ 상수도계통 소형생물 정기 정밀 모니터링

○ 대 상 : 6개 정수센터별 원수, 침전수, 여과수, 오존처리수, 활성탄수, 정수 등

8개 수도사업소 지역배수지(31개) 유출(유입)수(3단계시만 분석)

※번식왕성기인 3단계(5∼9월)는 본부 「상수도 소형생물 대응 매뉴얼」에 따른 검사에 따름

○ 주 기 : 월1회(4째주 수요일)

○ 검사량 : 원수 및 역세척수 500 L, 공정수 5,000 L, 배수지 24시간

○ 방 법 : 거름망→현미경관찰→사진촬영(크기측정)→개체분리→보존처리

□ 민원시료 등 소형생물 정밀분석시스템(유전자 분석) 운영

○ 대상 : 수계별 모니터링시 검출 소형생물 및 민원 검출 소형생물류

○ 주기 : 상시운영

○ 방법 : 순수분리→유전자 추출→PCR→염기서열분석→종(속) 확정

<소형생물 정밀분석 단계>

□ 소형생물 대응관련 현장조사

○ 대상 : 취수장 주변 및 정수장 등 성충 대량 발견 지점

○ 시기 : 성충 대량 우화시기(2월 및 6~7월 예상) 등 필요시

○ 방법 : 현장 조사→깔따구 등 소형생물 채집→종 조사

※필요시 전문가(MOU 체결 기관) 동행조사 및 자문실시

Ⅲ		추 진 일 정

□ 추진계획

○ ’22. 2~6월 : 소형생물 실험실 구축

○ ’22. 2~12월 : 상수도계통 소형생물 정기 정밀 모니터링

○ ’22. 1월~ : 민원시료 등 소형생물 정밀분석시스템 운영

○ ’22. 2월, 6월 등 필요시 : 소형생물 대응관련 현장조사

Ⅳ		기 대 효 과

□ 상수도계통 소형생물의 체계적인 모니터링으로 수돗물 안전성 강화

□ 향후 발생 가능한 다양한 생물사고에 대한 대응역량 강화

□ 수돗물 불신 해소로 시민이 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급

Ⅴ		행 정 사 항

□ 소형생물 실험실 구축관련 미생물검사과 시약실 시약장 후드 분리/체결 및 물품 이동 관련 총무과 협조

□ 기존 시약실 이용에 따른 공간부족으로 물순환연구과에서 이관받은 물품 중 일부 장비 재이관 처리(냉장고 1대 및 싱크대 1대)

□ 월별 정밀 모니터링 결과 본부(수질과) 및 사업소 송부.  끝.