	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 2월 소방용수시설 조사일정 계획보고

1. 관련근거

가. 2020년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편『소방용수시설 및 비상소화장치관리』

나. 재난관리과-3093(2020.5.7.)호『2020년 소방용수시설 운영 기본 계획 알림』

2.연건119안전센터 관내 소방용수조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2022. 2. 7. ~ 2022. 2. 28.

나. 조사대상 : 592개소

○ 소방용수시설 : 592개소〚소화전 576(지상식224,지하식348,다용도4), 저수조15, 급수탑 1〛

*************〚소화전 41 (사용가 29,사용불 12) / 저수조 3 (사용불 3)〛

↳  붙임문서 개인별 고장 소방용수시설 내역 확인 및 조사부 입력 철저

○ 임시폐전 : 2개소 〚소화전 1, 저수조1〛

다. 조사방법 : 주간 및 당번 펌프차(탱크차) 활용 조사(지리조사병행)

라. 중점 조사사항

○ 소방용수시설 운용가능 여부 확인

○ 맨홀내부 토사제거 및 소방용수시설 정상작동 점검

○ 도로공사 등으로 인한 소방통로 취약지역 파악

○ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 파악

마. 조사결과 조치

○ 소방용수시설 조사 내용(변경내용) 휴대정보시스템 입력

○ 경미한 고장은 즉시 시정, 현장보수 불가능한 사항은 본서 보고

○ 지하식 소화전 맨홀뚜껑 고리가 없는 경우 소방용수 조사부에 기재관리

바. 현장안전관리책임자 : 각 팀장(탑승차량 선임자)

3. 행정사항

가. 조사중 재난현장 출동에 만전을 기할 수 있도록 유·무선망 확보

나. 조사기간내 휴가 및 기타 업무 중복 등 사유로 미실시 시 각 팀별 실정에

맞게 실시

다. 매월 소방용수시설 정기조사 결과보고는 119행정정보시스템 조사부 입력

으로 갈음처리(고장내역 확인후 입력 철저)

라. 특이사항(신규고장, 신설, 임시폐전, 보수완료 대상 등)은 즉시 검수하여         보고하고 해당 발생 현황은 다음 정기조사 계획시 반영 최신자료 유지·관리

붙임  1. 2022년 2월 소방용수시설 조사 일정 1부.

2. 소방용수시설 고장발생 상세 내역 1부.  끝.

담당자	경창모		2팀장	채경묵		119안전센터장	02/03 이병화
협조자
시행	연건119안전센터-440	(		)	접수		(		)
우	03082	서울특별시 종로구 대학로 91	/	http://cafe.naver.com/yg119/
전화		/전송	02-762-0119	/		/	부분공개(6)