“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	활성탄지 대기오존 저감시설 개선 관련 자문회의 결과 및 부서 협조요청

1. 생산관리과-1011 (‘22.1.28)호와 관련입니다.

2. 정수센터 활성탄지내 적정 오존농도 유지 및 대기 오존의 법적 안전성 기준 확보를 위하여,  추진 중인 활성탄 흡착지 대기오존 저감 시설 개선 사업 추진 관련입니다.

3. ’22.1.21 시행한 관계 전문가 2차 자문회의 결과 및 향후 추진 계획을 통보하오니

부서별  협조 사항을 참고하여 업무 추진에 적극 참여 및 협조하여주시기 바랍니다.

가. 자문회의 주요내용(결과)

○ 활성탄지 용존 오존농도 가이드라인의 재검토 및 신속한 지침마련 배포 추진

○ 작업자 안전 및 대기오존 저감을 위한 (실내) 덮개시설 (외부) 배오존시설 설치 필요

○ (결론) 2~3월 AOP·퀜칭 운영 결과를 근거로 4월부터 시설개선 시범 사업 추진

나. 부서 협조사항 : 세부사항 붙임 방침서 참조

- 기술진단과 : 6개 정수센터 활성탄 오존거동조사

- 물연구원 수처리연구과

▶ 간이 전오존시설 서울시 도입 여부 검토 : 검토사항 생산부 및 본부 관련부서 공유

- 기전설비과․영등포정수센터 : 활성탄지 운영 모니터링 및 설계 등 사업시행

▶  추진부서 : 영등포정수센터  (지원부서) 생산부 기전설비과, 생산관리과

▶  활성탄지 운영 모니터링 결과 : ‘22.3월 본부 보고

- 수질과 : 활성탄지 용존오존 농도 관리 가이드라인 재검토 및 지침배포

다. 향후 추진계획

- 관계 부서 회의 개최 : ‘22. 3월  ※ 영등포정수센터 운영결과 후 회의 시행

▶ 대 상 : 영등포정수센터, 생산부(기전설비과, 기술진단과,생산관리과)

▶ 내 용 :  활성탄지 운영모니터링 결과 등을 근거로 관계자 회의를 통한 시설개선 사업 추진

※ 소형생물 본격 거동기인 5월이전 사업완료를 위하여 영등포정수센터 신속한 시설운영 추진

첨부 : 전문가 2차 자문회의 주요 결과 및 관련 방침서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수질과장,기전설비과장,기술진단과장,영등포아리수정수센터소장,서울물연구원장(수처리연구과장)
★주무관	이규현		생산관리과장	백광인		생산부장	02/04 김창중
협조자
시행	생산관리과-1102	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1311	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5 7)