문서번호	서울숲관리사무소-133
결재일자	2022. 2. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		운영팀장	서울숲관리사무소장
김희곤		김숙경	02/04 송복식
협조

율현공원 오수맨홀 관련 민원 진행사항 보고

2022. 2.

동부공원녹지사업소

(서울숲관리사무소)

율현공원 오수맨홀 관련 민원 진행사항 보고

세곡동 성당 앞에 설치된 율현공원 오수맨홀 관련 민원에 대하여 아래와 같이 조치하고 그 진행사항을 보고드림

□ 민원개요

□ 민원인 : *******************************

□ 내  용 : **********************************************************************

□ 조치내역

□ 1차 작업(1.27.)

- 준설 전문업체에서 현장방문 하였으나, 배관뚫는 장비 및 세척용 급수 수압이 약해 준설하지 못하고 철수

□ 2차 작업(1.28.)

- 배관 뚫는 장비 보강 및 세척용 급수 수압을 높여 막힌 오수배관(성당 앞 맨홀 ~ 율현아파트 앞 인도상의 공공오수 맨홀) 준설

- 설명절 이전 신속한 오수맨홀 준설 및 물세척 완료로 주민불편 최소화

□ ***************************

□ 예산과목 : 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(100-201-02)

□ 문제점

□ 강남구청에서‘21.12.9. 세곡성당 앞 오수맨홀(배관) 준설을 실시하였으나 작업기구(연결대 철선)을 제거하지 못하고 철수

□ 율현공원 화장실에서 나오는 오수이므로 전문업체에 의뢰 오수맨홀을 준설하고 물세척 작업을 완료 하였으나, 강남구청에서 준설시 설치한 작업기구(연결대 철선)을 제거하지 못해 다시 배관이 막힐 우려가 높음

□ 향후계획

□ 세곡성당 앞 맨홀로 연결된 오수배관을 공공 오수관으로 직접 연결 검토

□ 물티슈, 녹지 않은 화장지 등은 배관 내 미제거 작업기구 등에 걸리는 등 오수관 막힘 확률을 높이므로

□ 화장지, 물티슈 등을 휴지통에 버리도록 안내문을 부착하여 관리

붙임 : 1. 세곡성당 앞 오수맨홀 뚫는 사진 1부

2. 맨홀 및 배관이 뚫인 사진 1부

3. 배관 내 오물제거 후 작업선 미제거 사진 1부.  끝.