문서번호	수도자재관리센터-1623
결재일자	2022. 2. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
안병억		최성진	02/07 박희복
협조
	계측관리과장		정임근

『2022년 제1회』

수도계량기 하자심사위원회 개최 계획

2022. 02.

수도자재관리센터

『2022년 제1회』

수도계량기 하자심사위원회 개최 계획

공개적이고 객관적인 하자검사를 실시하여 하자처리비용 징수에 따른 민원발생을 사전 예방하고 하자검사의 신뢰성을 제고하고자 함

1		하자심사 개요

□ 관련근거

○ 수도계량기 하자심사위원회구성 운영

(본부장방침 제317호, 1997.05.17.)

○ 수도계량기 하자심사위원회 운영방안 개선

(자재58442-1123호, 2003.04.02.)

□ 심사대상 : 하자보증기간 이내 철거반납 수도계량기

□ 심 사 일 : 2022. 03. 03.(목)

□ 심사방법 : 서면심사

○ 심사자료 위원(장)별 송부{수도자재관리센터 → 위원(장)}

○ 보충자료 송부(요청시) 및 심사위견서 수합{수도자재관리 ↔ 위원(장)}

○ 결과 보고서 작성

□ 하자심사위원회 구성 및 운영

○ 심사내용 : 수도계량기 하자 귀책여부 판정

○ 위 원 장 : 1명(계측관리과장)

○ 위    원 : 6명

○ 간    사 : 1명

구 분	합 계	상 수 도 사업본부	서 울 물연구원	수도사업소 (북부, 서부)	수도자재 관리센터
위 원 장	1	1	-	-	-
위 원	6	2	1	2	1
간 사	1	-	-	-	1

○ 기    타 : 수도계량기 업무담당자 및 납품업체 관계자

2		하자검사 계획

□ 하자반납 현황(철거반납일 기준)

○ 소형수도계량기 : 2021. 10. 1. ~ 2021. 12. 31.******

○ 대형수도계량기 : 2021. 10. 1. ~ 2021. 12. 31.*******

□ 하자심사 대상분류

구 분	합 계	하자심사 대 상	하자심사 비 대 상	비 고
합 계	***	***	***
소형수도계량기	***	***	***	수도사업소 하자반납품
대형수도계량기	**	**	*

※ 하자심사  대상 :

- 2020년 11월 납품분 부터  일반식(무연황동) 수도계량기는

하자보증기간 5년 이내 철거반납 수도계량기

- 이외의 수도계량기는 하자보증기간 2년 이내 철거반납 수도계량기

단, 동파안전계량기 교체사유가 동파인 경우 하자보증기간 4년

디지털계량기 교체사유가 밧데리 방전인 경우 하자보증기간 (소형 9년, 대형 7년)

※ 하자심사 비대상 : 하자보증기간 경과 및 품질시험소 검정 합격품

□ 하자검사 일정 및 방법

○ 소형수도계량기 : 2022. 02. 07. ~ 02. 14. (6일간)

○ 대형수도계량기 : 2022. 02. 09. ~ 02. 15. (5일간)

○ 검사장소 : 수도자재관리센터 계량기검사실

○ 검 사 자 : **************************

○ 검사방법 : 대상업체에 하자검사 입회안내 및 입회검사 실시

- 1차 검사 : 성능검사(기차검사, 내압검사, 외관검사 등)

- 2차 검사 : 분해검사(성능검사 불합격품 분해검사)

3		행정사항

○ 관련기관(부서)에 심사위원(장) 위촉 협조공문 시행

○ 심사위원(장)에게 서면심사에 따른 심사 자료 송부

○ 하자심사 대상업체에 하자심사위원회 서면심사 공문 시행

붙  임 : 1. 2022년 제1회 하자반납 집계표(소형) 1부

2. 2022년 제1회 하자반납 집게표(대형) 1부

3. 2022년 제1회 하자검사 일정표 1부. 끝.