문서번호	수질과-1141
결재일자	2022. 2. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	02/09 김창중

2월 수돗물평가위원회

채수결과  보고

2022. 2.

상수도사업본부

(생 산 부)

2월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2022. 2. 8.(화) 09:00~15:35

□ 채수대상 : 광암, 암사 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 6명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부 : 수질과(***외 1명)

○ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
광암	원 수(1-1)	10:38	광암아리수정수센터	<정수기> ○회사명 : ***** ○모델명 : ********* ○정수방식 : ** ○제조일 : *********** ○필터교환: ***********
	정 수(1-2)	10:40	광암아리수정수센터
	직 수(1-3)	11:15	송파구 오금로51길 20 *********
	저수조(1-4)	11:40	송파구 양산로 8길8 *************
	정수기물(1-5)	11:40	송파구 양산로 8길8 ******
암사	원 수(2-1)	10:00	암사아리수정수센터	<정수기> ○회사명 :***** ○모델명 : ******** ○정수방식 : ** ○제조일 :******** ○필터교환: *********
	정 수(2-2)	10:00	암사아리수정수센터
	직 수(2-3)	14:00	강남구 개포동 653 ***********
	저수조(2-4)	13:30	강남구 자곡로 204-25 ************
	정수기물(2-5)	13:35	강남구 자곡로 204-25 *******

□ 현장 수질검사 결과

수계	광암 수계			암사 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	8.12	5.7	0.19	8.01	2.2
정수	7.31	4.0	0.38	7.13	2.9	0.41
직수	7.32	3.9	0.35	7.34	4.5	0.29
저수조	7.42	5.6	0.15	7.32	6.8	0.23
정수기	7.30	16.2	-	7.40	3.2	-

※ 염소주입율 : 광암아리수정수센터 (전염소 1.12ppm, 후염소 0.62ppm)

암사아리수정수센터 (전염소 0.50ppm, 후염소 0.40ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[*****************************, 106,000원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(2월) 1부. 끝.