문서번호	운영과-968
결재일자	2022. 2. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
김성준		02/09 오근
협 조
	주무관		김영현

보일러 청관제 소모품 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 2.

북서울미술관

(운영과)

보일러 청관제 소모품 구매 계획

북서울미술관에 설치된 관류형 증기보일러 급수의 수질관리를 위하여 관련 소모품인 청관제를 구매하고자 함.

□ 추진근거

○ 보일러 매뉴얼(13.4 수질관리 방법 및 13.4.1 청관제의 사용)

□ 장비개요

○ 장 비 명: 관류형 보일러

용 량	수 량	용 도	설치 업체	부속기기
증발량 0.6ton/hr	2대	온수 및 증기가습용	*******	급수공급장치, 급수처리장치

○ 부속기기 사진

급수공급장치(응축수탱크, 펌프)	급수처리장치(경수연화처리장치)

□ 구매계획

○ 목 적: 보일러 급수의 수질관리를 위하여 청관제를 사용하여야 함.

※ 청관제: 보일러 용수 pH값을 조절하여 부식이나 스케일 발생 방지

○ 수 량: 청관제********** 50통(20리터/통)

- 1일 급수량에 따라 청관제를 7.7리터 주입하여야 하므로 소모품 구입

○ 소요예산: ********(부가세 포함)

- 보일러 제조사 납품 청관제 단가비교: ********************

○ 구매업체: ********

○ 예산과목: 문화예술진흥, 미술관유지보수, 북서울미술관유지관리, 일반운영비, 공공운영비.

□ 기대효과

○ 수처리된 급수를 사용하여 배관이나 장비의 스케일을 저감시켜 연료비 절약 및 보일러의 수명 연장

붙임  1. 북서울미술관 보일러 장비매뉴얼 1부.

2. 견적서 및 조사가격 각 1부.  끝.