문서번호	시설관리과-2208
결재일자	2022. 2. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
최지훈	나동안	김근태	02/10 박기용

2022년 노후 외부전원식 전기방식 측정함 교체 계획

2022. 2.

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2022년 노후 외부전원식 전기방식 측정함 교체 계획

전식방지 시설물 중 노후로 정류 및 전력공급 기능이 저하된 측정함을 교체하여 고장을 사전에 예방하고 방식 상태 계측의 정확성과 효율성을 제고하고자 합니다

□ 추진 배경

❍ 2022년 기전설비 유지관리 계획(시설관리과-1312호, 2022. 1. 24. )

※ 조달청고시 제2018-14호(물품내용연수), 물품관리법 제16조 제2항

□ 시설 현황

계	배류기	외부전원	희생양극
62	3	29	30

※ 붙임「전식방지 시설물 현황」참조

□ 사업 개요

❍ 사업기간: 2022. 2.~2022. 6.

❍ 소요예산: *********

- 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 아리수올림터·배수지 노후시설 개량(22105), 시설비및부대비, 시설비(401-01)

❍ 사업대상

관리번호	시설물명	주소	방식관로	측정함 (정류기) 연식	비고
7-B-6	*********	**********	*** *********	*****	***** ****
7-B-7	*******	*********	* ********	*****
7-B-9	*************	*********	* ********	*****
7-B-10	**** ******	**********	* ********	*

※ 정류기(물품분류번호: 32121701) 내용연수: 11년(조달청 고시 제2018-14호)

❍ 사업내용

- 내용연수가 경과한 외부전원식 측정함 중에서 전원 공급 및 각종 계측 상태가 불량한 측정함 교체

외부전원식: 정류기를 사용하여 강제적으로 전류를 상수도관으로 유입시켜 부식전류를 억제하는 방식

- 철거 측정함 고재 처리하여 재료비 차감

- 측정함 콘크리트기초 패드가 신규 측정함 규격에 맞지 않은 경우 확장 작업

❍ 계약방법: 수의계약

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」 제25조 제1항 제5호 “마”목(추정가격이 오천만 원 이하인 계약)

- 수의계약 사유: 3사와 현장 조사 후 현장 여건에 적합한 작업을 협의하고 가장 경제적인 견적을 제시한 업체 선정

❍ 사업효과

- 정류 및 전력 공급 기능이 저하된 측정함 교체하여 고장 사전 예방

- 방식 상태 계측의 정확성, 효율성 제고

- 기기 및 변압기 절연 성능 높여 안전성 기여

- 상수도사업본부「상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리 기준」에 적합한 규격으로 교체

□ 추진 일정

❍ 현장 실사 및 사업 발주: 2022. 2.

❍ 물품 제작 및 설치: 2022. 6.

붙임 1. 도면 1부.

2. 제작지침서 1부.

3. 전식방지 시설물 현황 1부.  끝.