투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(동북권사업과장)
(경유)
제목	창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 발생잔토 임시 사토장 사용 협의

우리 부에서 추진중인 『창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사』와 관련 아래와

같이 아레나부지를 발생잔토 임시 사토장으로 활용하고자 하오니 원활한 사업추진을

위하여 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 아레나부지 임시 사토장 활용 사유

○ 협소한 현장여건 상 현장내 터파기 잔토 야적불가.

○ 토적정보시스템을 이용한 사토 시 일정 및 거리와 사토장 조건 등의 상이로

공정진행에 맞는 사토장 선정 어려움

나. 임시 사토장 활용 및 관리계획

○ 임시 사토장 위치 및 사용면적 : 사용위치 “붙임” 참조 / A=2,500㎡

○ 잔토 발생량 : *******

○ 활용기간 : **********************.※공정에 따라 변경 될 수 있음

○ 안전 및 환경관리 계획

- 사토 운반로 주요 지점 교통신호 수 배치

- 살수차 운영 및  필요시 사토 운반로 살수차 운행

- 야적장 그린망 설치 및 토사유츨 방치 측구 설치

다. 사토 처리계획

공 종	단 위	사토발생량		추후 사토처리계획			비 고
		총발생량	임시적치량	현장→ 사토장	임시사토장 →사토장	계
임시우회도로	㎥	******	*	*****	*	*****
가도설치	㎥	******	*****	*******	*****	******
A2가시설 앞성토	㎥	*****	*****	*	*****	*****
계	㎥	******	*****	******	*****	******

붙 임 : 임시 사토장 운영계획 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이회진		터널건설과장	장종환		토목부장	02/10 하현석
협조자
시행	토목부-2176	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 세종대로 110 서울특별시청 본관 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-2133-1972	/전송	02-2133-1429	/		/	부분공개(5 6)