문서번호	기전과-1357
결재일자	2022. 2. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김성균		최진일	02/10 최경주
협 조

「중대재해 예방을 위한 도로기전시설물 현장점검」

결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 2.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「중대재해 예방을 위한 도로기전시설물 현장점검」

결과 보고

2022.1.27. 시행한 중대재해 처벌 등에 관한 법률(약칭 : 중대재해처벌법) 관련으로 우리사업소에서 관리하는 공중이용시설의 기전시설물에 대한 자체 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드리며, 적출사항 개선하여 기전설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		관련 근거

☐ 중대재해 처벌 등에 관한 법률(약칭 : 중대재해처벌법) 및 같은 법 시행령(2022. 1. 27. 시행)

❍ 법 시행에 따른 현장중심 안전체계 확립

❍ 법 시행 초기 사업소 유지관리 시설물에 대한 집중점검 통해 유해·위험요인 확인 및 개선

2		점검 개요

☐ 점검 기간 : 2022. 2. 7.(월) ~ 2. 8.(화)

☐ 점검 대상 : 30개소 (터널, 지하차도, 교량 및 고가차도 도로기전시설물)

❍ 터널(4), 지하차도(7), 교량(19)

❍ 금회 점검 개소 : 15개소

- 터널(4) : 남산1·2·3호, 금화

- 지하차도(7) : 증산, 성산, 모래내, 서빙고, 신사, 이태원, 남산2호입구

- 한강교량(4) : 마포, 양화, 서강, 원효

☐ 점검 방법 : 자체 점검반 구성 및 관할 소방서 합동점검

❍ 자체 점검반 구성 : 3개반 (7명)

구 분	터 널	지하차도	교 량	인 원
성 명	최진일, 김성균, 한재혁	김상호, 김민상	곽영두, 김원수	7명

❍ 관할 소방서 : 중부(남산1,2호터널) 4명, 서대문소방서(금화) 2명

❍ 자체 안전점검 체크리스트에 의한 점검

☐ 주요 점검사항

❍ 터널 및 지하차도 : 수배전반, 조명설비, 방재설비, 환기시설 등

정상작동 여부 및 유지관리 상태

❍ 가로등 : 분전반 내외부 상태, 가로등주 및 선로 관리 상태

❍ 터널 및 지하차도 관리실 환경정리

3		적출사항 및 조치결과

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고
1	금화터널	자동화재속보설비 시각 불일치 및 비상연락체계 가시화 필요	시각 재설정 및 비상연락체계 스티커 부착

붙임  1. 현장점검결과 보고서 1부.

2. 자체안전점검표 3부.  끝.