문서번호	시설보수과-1120
결재일자	2022. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
신동헌		이정국	02/15 차창훈
협 조
	주무관			신수아
	주무관			지종삼
	주무관			조호영
				박지훈

2022년 해빙기 대비 도로시설물 안전점검 계획

(교량‧고가‧입체교차‧복개‧터널‧지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 2.

남부도로사업소

(시설보수과)

2022년 해빙기 대비 도로시설물 안전점검 계획

(교량‧고가‧입체교차‧복개‧터널‧지하차도)

해빙기대비 안전사고 예방을 위하여 도로시설물에 대한 안전점검을 시행하여 취약시기 안전관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

○ ’22년해빙기대비 시설물 안전관리 실시 계획(시설안전과-1913호,’ 22.2.7.)

○ ’22년 해빙기대비 도로시설물안전점검 시행계획(도로시설과-1496호,’ 22.2.10.)

□ 점검개요

○ 추진기간 : 2022. 2. 14.(월) ~ 3. 14.(월)

- 점검기간 : 2022. 2. 14. ~ 3. 10.

- 조치기간 : 2022. 2. 15. ~ 3. 11.

○ 점검대상

(단위:개소)

구 분	계	일반 교량	고가 차도	입체 교차	복 개 구조물	터 널	지하 차도	비고
계	61	16	8	2	14	8	13
1종	9				7	2
2종	28	5	5		4	6	8
3종(법정외)	24	11	3	2	3		5

※ 민자시설 포함 : 우면산터널, 우면산지하차도 (우면산인프라웨이)

○ 점검방법

- 점검조(시설보수과장 포함) 및 외부전문가 합동점검(지정시설물) 시행

- 각 시설물 1회 이상 점검 후 이상유무 확인 (부재별 점검사항 : 별첨)

- 하부공간점용에 대한 점검 병행실시(도로시설물 하부공간 관리계획준수)

○ 세부점검 내용

구 분	주 요 점 검 사 항
공통사항	- 해빙기 동결융해 등으로 인한 취약 도로시설물 관리상태 - 지반(포장) 침하, 옹벽 등 전도 위험 도로시설물 조사 - 배수로 정비상태, 도로 포장상태 이상 유무 - 시설물하부 점용실태 및 화재발생요인 방치여부 - 기타 도로시설물 인접 위험물 적치 및 시민불편사항 등
도로시설물	- 시설물별 취약부재 이상여부 근접 확인 - 교량받침 거동, 터널 갱구부 비탈면 및 옹벽상태, 배수상태 - 토공과 교량의 접속부 등 위험요소에 대해 점검 - 구조물 기초부위 세굴 및 부등침하 여부 등

□ 점검결과 조치

○ 점검결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치 (기동반 정비)

○ 점검결과 지적사항에 대하여 재난방지를 위하여 일상유지보수 업체 등을 활용 우선 보수‧보강조치

○ 중대한 결함이나 위험요인 발견시 보고하고 긴급조치 등 대책수립 및 추진

○ 안전점검 결과는 안전점검 통합관리시스템에 등재 및 사후관리

□ 행정사항

○ 점검결과 지적사항 및 조치 결과 작성 제출(도로시설과)

- 결과보고 : 2022. 3. 15.(화)

○ 시설안전자문위원 점검수당 지급

- 총 지급금액 : ***********************

**************************************

- 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물안전자문단운영, 일반운영비, 사무관리비

- 지급방법 : 개인별 계좌 입금

붙임  1) 해빙기대비 안전점검 결과(총괄) 1부.

2) 시설물점검 결과(집계표) 1부.

3) 안전점검 보고서(도로시설물) 1부.

4) 도로시설물 부재별 점검사항 1부.

5) 도로시설물 담당자 현황 1부.

6) 해빙기대비 도로시설물 점검조 편성표 1부.

7) 교량고가 도로시설물 하부공간 관리계획 1부. 끝.