문서번호	시설관리과-3229
결재일자	2022. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
김병주	이유찬	김상웅		02/15 박동석
협 조
	시설관리팀장		유세종
	★주무관		김종수
	주무관		유형근
	주무관		이보민

2022년 종로구 관내 상수도맨홀 정밀점검 용역 발주계획

2022. 2.

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

종로구 관내 상수도맨홀 정밀점검 용역 발주계획

서울시 도로상 맨홀정비 관리지침에 의하여 상수도 맨홀의 체계적인 관리를 위한『2022년 종로구 관내 상수도맨홀 정밀점검 용역』추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진목적

○ 도로상 상수도 맨홀의 구조안전성 및 평탄성 향상을 통한 시민 안전사고 예방 및 편리하게 이용할 수 있는 도로 환경조성

□ 관련근거

○ 도로상 작업구 설치 및 관리지침(국토부지침 제192호, 2021. 2.19.)

○ 도로상 맨홀정비 및 관리지침(도로관리과-11266호, 2020. 7. 16.)

○ 상수도맨홀 정밀점검 용역사업 추진계획(본부장방침, 2016. 8. 23.)

□ 맨홀정비 관리지침 주요 내용

○ 적용범위: 도로에 설치된 모든 맨홀(서울시 포장도로관리시스템 등재)

○ 관리책임 및 주요업무

구 분	맨홀 관리기관	도로 관리청
관리 책임	맨홀의 유지관리	맨홀 주변 도로포장의 유지관리
주요 업무	맨홀 설치․유지관리 (대장입력) 맨홀 사건․사고 대응	맨홀 관리계획 수립․시행 맨홀 관리대장 작성․관리(총괄)

○ 맨홀점검의 종류와 시기

구 분	기존 맨홀			신설 맨홀
	정기 점검	긴급 점검	정밀점검	초기점검
점검주체	도로관리청 맨홀 관리기관	도로관리청 맨홀 관리기관	맨홀 관리기관	맨홀 관리기관
점검시기	상․하반기 각 1회	필요시	2년 1회 이상	최초 1회
점검범위	외부 조사		외부, 내부조사	외부, 내부조사
점검방법	자체점검		자체점검/업체점검	자체점검/업체점검
책임기술자	-		고급기술자	고급기술자

○ 맨홀 점검방법 및 실시범위

구 분	용역시행(정밀점검)	정기점검
맨홀외부 (점검내용)	- 육안 및 측정기구 • 맨홀 뚜껑 (균열, 단차, 덜컹거림 등) • 맨홀 주변포장(손상 및 도로면과 단차) • 높이조정부(균열, 파손 등)	- 육안 및 측정기구 • 맨홀 뚜껑 (균열, 단차, 덜컹거림 등) • 맨홀 주변포장(손상 및 도로면과 단차)
맨홀내부 (점검내용)	- 육안 및 측정기구 - 재료시험(반발강도시험 및 탄산화시험) • 맨홀 표면손상 (철근노출 등) • 맨홀 파손 (상부, 벽체, 바닥 콘크리트) • 맨홀 균열 (균열폭 점검) • 맨홀 침입수 및 나무뿌리 침입	해당없음
맨홀 (결과분석)	상태평가 후 안전등급 부여(A~E) 정비 우선순위(D, E) 결정 포장도로관리시스템 자료입력	상태평가 후 안전등급 부여(A~E) 정비 우선순위(D, E) 결정 포장도로관리시스템 자료입력

※ 초기점검(맨홀 신설, 교체)은 준공시 정밀점검에 준하는 방법으로 실시

○ 맨홀 내․외부 점검 사진

맨홀 외부 단차 등 측정	탄산화 깊이 측정	콘크리트 강도시험

Ⅱ		그간 추진사항

□ 2021년  7월 ..... 2022년 상수도 맨홀 정밀점검 추진계획 수립

□ 2021년  7월 ..... 기술용역 타당성심사(기술심사담당관)

□ 2021년 12월 ..... 건설기술용역업자 사업수행능력 세부평가기준 협의

○ 기술심사담당관-92호, 2022. 1. 4.(검토의견서 반영)

□ 2022년 1월 ..... 세출예산 재배정(본부 기획예산과)

○ 예산액: ****************************************

○ 예산과목: ***********************************

Ⅲ		정밀점검 용역 발주 계획

□ 점검 방향

○「도로상 맨홀정비 및 관리지침」규정에 근거 정밀점검 용역 실시

○ 평가기준(상태평가)에 따라 불량맨홀 선정 및 정비로 안전사고 예방

○ 평가자료를 전자적 자료(데이터베이스 구축)화 하여 체계적인 유지관리

□ 정밀점검용역 개요

○ 용역대상: 종로구 관내 상수도맨홀 5,076개소

○ 용역기간: 2022. 3. ~ 12.

○ 사 업 비: ************

○ 정밀점검 세부내용

(단위: 개소)

계	소·중형맨홀	원형맨홀	사각맨홀	비 고
*****	*****	*****	***	***

※ 2021.6.24.일 기준 서울시 도로관리시스템 자료(소화전 맨홀 제외)

- 소방용수관련 맨홀: 관리청인 소방재난본부(재난대응과)에서 점검

○ 발주방법

- **************************************

- 신속한 용역수행(과업기간, 맨홀수량), 맨홀 점검결과 관리의 효율성 위해 구별 분리 발주

○ 추진방법

- 시설물유지관리업 또는 시설물안전법에 의한 안전진단전문기관에 등록된 업체에 용역 발주

Ⅳ		향후계획 및 행정사항

□ 추진일정

○ 2022. 2.  구매규격 사전 공개(행정지원과)

○ 2022. 2.  *****************

○ 2022. 3.  용역시행

□ 행정사항

○ 상수도 맨홀 점검 및 정비결과를 서울시 포장도로관리시스템에 입력

○ 맨홀관리대장에 입력 관리(맨홀 통계자료 활용)

붙임  1. 용역설명서 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 사업수행능력 세부평가기준 1부.

5. 맨홀정밀점검 발주 방침 1부.  끝.