문서번호	원수관리과-267
결재일자	2022. 2. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
이승수		이종근	02/18 代정종철
협조	★주무관		김현우
	주무관		정정재

취수장 시설물 순찰 및 점검

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 2.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

취수장 시설물 순찰 및 점검

《원수관리과》

□ 점검 개요

○ 일  시 : 2022. 2. 18(금) 14:00~15:30

○ 순찰자 : 원수시설과장 외 6명 (정정재, 이승수, 이정호, 이종팔, 김지영, 천명덕)

□ 순찰 코스

○ 구의.뚝도계열 수충격설비 ⇒  취수탑,오일휀스 ⇒ 강북.뚝도계열 이동형스크린 ⇒ 강북.뚝도계열 펌프동 외부 점검 ⇒ 강북.뚝도계열 수배전반 ⇒ 염소시설

□ 점검 대상(통합취수장)

○ 수충격설비 압력탱크 및 수위계 점검

○ 강북.뚝도계열 펌프실 및 수배전반 등

○ 취수장 펌프설비 및 이동형 스크린 작동 상태

○ 강북,뚝도계열 염소실 누설점검 등

□ 주요 점검내용

○ 수충격설비 압력탱크 및 수위계 점검      : 이상없음

○ 강북.구의펌프동 전원개폐 정상 작동 여부 : 이상없음

○ 취수펌프 설비 및 이동형 스크린 작동상태 : 정상 작동

○ 강북.뚝도 염소 저장탱크 누설상태 : 이상없음

구의,뚝도계열 수충격설비 점검	취수탑,오일휀스 점검
강북계열 소화전 점검	강북계열 이동형스크린 점검
구의계열 염소수 투입밸브 점검	전기실 접근금지 표시 점검
염소실 저장용기 누설점검	염소실 저장용기 누설점검

□ 개선사항 및 향후 계획

○ 이동스크린 청소 소량 잔재물 현장 조치

○ 순찰·점검중 적출된 기타 경미한 사항은 즉시 현장 조치

○ 각 시설물 순찰 및 안전점검 지속 및 주변 정리 정돈.   끝.