문서번호	총무과-2179
결재일자	2022. 2. 21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	총무과장	서울물연구원장
홍석재	유연모	02/21 손정수
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

2022년 해빙기 대비

서울물연구원 청사 시설물 안전점검 추진 계획

2022. 2.

서울물연구원

총   무   과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

2022년 해빙기 대비

서울물연구원 청사 시설물 안전점검 추진 계획

해빙기에 발생되는 시설물 및 공사장의 균열, 붕괴 등으로 인한 사고를 사전에 방지하기 위해 해빙기 안전관리 대책을 추진하고자 함

Ⅰ		추진근거

□「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

□「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제6조(시설물의 안전 및 유지관리 계획의 수립·시행)

□「중대재해 처벌 등에 관한 법률」제9조2항(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보 의무)

□ 2022년 해빙기 안전관리 추진계획(시설안전과-1914, 2022.2.7)

Ⅱ		추 진 계 획

□ 해빙기 안전관리 추진일정

○ 점검기간 : 2022. 2. 14. ~ 3. 11.

○ 점검주체 : 총무과

○ 해빙기 관리 대상 시설 지정을 위한 조사 및 점검일정

~ ‘22. 2. 14까지	⇒	‘21. 2. 15.~3.10.	⇒	‘22. 3. 11.
자체 점검계획 수립		점검 및 보수·보강 실시		점검 및 조치결과 제출

□ 점검대상 시설

○ 점검대상 시설

- 현  황 : 2부 1센터 11과

- 건  물 : 3개동(본관.별관.신관), 연면적(8,378.38㎡)

구 분	계	본 관	별 관	신 관
층 수	지하 1~4층	지하1층/지상4층	지하1층/지상3층	지하1층/지상4층
연면적	7,657.21㎡	4,973.57㎡	2,683.64㎡	721.17㎡

□ 점검방법 및 조치사항

○ 점검자 편성 및 구성 : 총5명

- 총괄 : 원장

구분	계	건축물 및 각종구조물(전기설비) 및 기계․소방설비
점검자	5명	반장 : 원장 반원 : 총무과장, 임승용, 홍석재, 김태홍

○ 점검방법(자체점검실시)

- 자체 점검반 편성 분야별로 사전 안전점검 및 정비 실시

○ 점검대상 : 청사분야, 연구실 안전분야

- 청사분야 : 건축물 및 기계설비․기전설비외 옹벽,축대 붕괴 여부

- 안전분야 : 연구실(22개소)는 별도 자체 안전점검 추진

점검대상	시 설 명	중 점 점 검 내 용	비 고
건축분야	건축물 지하1-3층 및 외부	-건축물의 구조안전을 해치는 사항 -도로침하 및 배수로 등 -기타결함사항(수방취약포함)	별관(1995년준공)
	건축물 지하1-4층 및 외부		본관지하-1층 :1998년준공 2층-4층 :2002년준공 신관(2019년 준공)
기계설비	기계 및 위생설비	-펌프,밸브류 가동상태 -지하실 등 침수우려지역 -폐수처리장 포함(기타시설)	`청사전체 (연구실안전분야)
	소방설비	-소화펌프 ,소화전 및 소화기 상태 -기타 설비(비상유도등 등)
	가스설비	-가스보관 및 관리 상태 -경보장치작동 여부,-기타 설비
전기설비	수배전, 조명설비 CCTV설비	-각종설비(조명)관리상태 -정전대비 매뉴얼 보관상태 -CCTV관리상태 및 기타
안전분야	연구실 안전점검	-본관15실,별관4실,신관3실

○ 점검 시 조치사항

- 점검시 경미한 지적사항은 점검즉시 시설직을 활용한 보수 조치

- 보수·보상에 장기간 소요되는 경우에는 안전사고에 지장이 발생하지 않도록 응급조치 하고 완료 시까지 주기적으로 점검 시행

- 예산이 과다하게 소요되는 큰 공사는 별도 보고

Ⅲ		행정사항

○ 자체 계획 시행 및 결과 제출 : 2022. 3. 11.(금)까지

○ 기타, 각종 사고 및 재해 발생 시 본부 안전조사과에 통보

붙임  1. 시설물 유형별 점검 착안사항 1부.

2. 2022 해빙기 대비 안전점검표 1부.

3. 해빙기 대비 시설물 점검결과서 1부.

4. 해빙기 안전관리 교육 교재 1부.  끝.