2월 18일 작업일지 및 2월 21일 작업계획

문서번호	시설보수과-1294
결재일자	2022. 2. 21.

결재	주무관	시설보수과장
	조호영	02/21 이정국

작 업 일 지

2022년 2월 18일 금요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
봉천천복개	당곡사거리 방향 보라매고가 지나 3차로 균열, 소파 0.7*2(0.01)
	당곡사거리 방향 재활용센터 월편 3차로 균열, 소파 0.5*1.5(0.01)
이수교	배수구 정비
반포천1복개	센트럴시티 파미에 주차장 앞 2차로 조인트 균열, 파손 0.2*1.2
	현충원 방향 서래마을 육교 전 3차로 소파 0.1*2(0.01)
	현충원 방향 소방서 전 삼거리 3차로 소파 0.2*2(0.03)
동작지하차도	현충원 방향 박스 전 2차로 균열, 침하 0.4*0.4(0.01)
대방천복개	신풍역 방향 신길광장공원 전 측구 파손 0.2*1(0.02)

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	2		10	7	3.35
누 계	32	82	3	127	139	37.51

※ 상온아스콘 잔량 340A, 시선유도봉 잔량 24EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	32

*순찰노선 : 주암교 → 송동교 → 선암지하차도→여의천1,2,3복개→영동1교→염곡지하차도 → 여의상류IC본교박스 → 여의상류IC샛강2교

작 업 계 획 서

2022년 2월 21일 월요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
	- 도림고가, 영등포지하차도, 신길고가, 여의교지하차도, 노들남고가, 노들북고가, 여의교, 대방지하차도, 신길지하차도, 구로교, 도림천4복개 순찰 및 순찰사항 조치 민원사항 조치

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	2
누 계	33	84	3	127	139	37.51

※ 상온아스콘 잔량 340EA

※ 시선유도봉 잔량  24EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	33

*순찰노선 : 도림고가 → 영등포지하차도 → 신길고가 → 여의교지하차도 → 노들남고가 → 노들북고가 → 여의교 → 대방지하차도 → 신길지하차도 → 구로교 → 도림천4복개

실무관 안전수칙 십계명 교육 : 강민수 외 2명  끝.

작업사진(2월 18일)

봉천천복개 포트홀 정비 전	정비 중

동작지하차도 포트홀 정비 전	정비 후

이수교 배수구 정비 전	정비 후

끝.