“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	동파예방 안내문자 발송요청

1. ’21/’22년 겨울철 수도계량기 동파대책 추진계획(계측관리과-9462, 2021.10.26.)과 관련입니다.

2. 기상청 예보에 따르면 이번 주 수요일(2.23.) 최저기온이 –10℃로 떨어지는 등 목요일(2.24)까지 추위가 지속되므로 수도계량기 동파예방을 위해 각 수도사업소에서는 관내 아파트와 공사현장 등에 동파예방 안내문자를 발송하여 주시기 바랍니다.

□ 동파예방 안내문자 발송

- 발송대상 : 아파트 관리사무소, 공사현장 등 동파취약수전 사용자(관리자)

- 기상청 예보기온

구 분	2.23.(수)	2.24.(목)	2.25.(금)
일 최저기온	–10℃	–8℃	–2℃

- 문자내용(안)

【아파트】

2022.2.23. 수요일은 최저기온이 영하 10℃로 떨어지는 등 목요일(2.24)까지 추위가 지속 예보되고 있습니다.

수도계량기 보호통 밀폐상태와 계량기 보온조치가 잘 되었는지를 점검하여 주시기 바라며, 영하 10도이하의 한파가 예상될 경우, 수돗물을 사용하지 않는 외출 또는 야간시간 등에는 반드시 수도꼭지 물을 가늘게 흘려 수도계량기 동파를 예방할 수 있도록 아파트 주민들에게 안내 방송을 요청드립니다.

<동파예방을 위해 수돗물을 가늘게 흘려도 가정용 수도요금 기준 10시간 100원 미만입니다.>

【공사장】

2022.2.23. 수요일은 최저기온이 영하 10℃로 떨어지는 등 목요일(2.24)까지 추위가 지속 예보되고 있습니다.

계량기 보호통 노출상태와 계량기 보온 조치가 잘 되었는지를 점검하여 주시기 바라며, 영하 10도이하 한파 시, 공사를 중단하는 경우나 수돗물을 사용하지 않는 야간시간 등에는 수도계량기 인입측 밸브를 닫고 계량기 후단부와 배관연결부를 분리한 다음 수도계량기 내부 물을 비워 수도계량기 동파를 예방해 주시기 바랍니다.

<계량기 관리소홀로 동파된 경우 변상대금이 부과됩니다.>

붙임  문자메시지 전송 방법(아리수인포시스템) 1부.   끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수 현장민원과 1-8
주무관	최용원		계측관리과장	정임근		요금관리부장	02/22 안병희
협조자
시행	계측관리과-1503	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 요금관리부 계측관리과	/
전화	02-3146-1253	/전송	02-3146-1209	/	cyw2032@seoul.go.kr	/	대시민공개