코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	구조 전문위 심의내용 이행 검토결과 통보

1. 도봉구 건축과-719(2022.1.7.)호와 관련입니다.

2. ‘도봉구 창동 662-7번지 외 12필지 주상복합 신축공사’의 구조안전 전문위원회 심의내용 이행사항에 대하여 본 위원회에서 검토한 결과를 아래와 같이 통보하오니, 업무 추진에 참고하시기 바랍니다.

□ 검토의견

○ 기 심의의견 중 “압축력을 받는 벽체의 수직철근량이 1%를 초과하는 경우 해당 수직철근에 기준에 따라 횡방향 철근을 배치하기 바라고 적용상세를 수정하기 바람”과 관련하여, 정리된 상세가 시공자의 혼동을 유발할 소지가 있으므로 횡방향 철근은 하나걸러 하나씩 배치되도록 보완하기 바람.

○ LB1, LB2의 단면은 춤이 400mm 이상이고 스터럽을 @200mm 간격으로 배치하였으므로 부재의 최소춤을 확인하여 스터럽의 간격과 춤을 정리하기 바람.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김용준		건축계획팀장	조성국		건축기획과장	02/22 박순규
협조자
시행	건축기획과-3736	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개