문서번호	정수과-914
결재일자	2022. 2. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		정갑평	02/23 문인기
협조

2022년 정수처리시설 청소용역 추진계획

2022. 2.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

2022년 정수처리시설 청소용역 추진계획

정수시설의 물 때, 슬러지 등을 주기적으로 제거하여 정수처리 효율을 극대화하기 위해 청소용역을 시행하고자 함.

□ 관련근거

○ 상수도시설 유지관리 매뉴얼(환경부제정, 2007)

- 침전지 및 정수지는 매년 1회 정도 항을 비우고 청소 실시

○ 정수지 청소에 관한 업무지침[본부 생산관리과-1354('04.5.28)]

○ 2022년 정수처리시설 청소 및 준설 추진계획[정수과-879('22.2.21)]

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2022년 구의아리수정수센터 정수처리시설 청소 용역

○ 사업기간 : 착수일로부터 ~ 2022. 12. 31.

○ 계획물량 : 258,305㎡

○ 소요예산 : 234,000천원

○ 주요내용 : 정수처리시설의 주벽, 바닥, 퇴수구 등 물청소 및 퇴적물 제거

□ 추진계획

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰

- 참가자격 : 서울시에 주된 사무소가 있고, 저수조 청소업 등록을 필한 업체

○ 주요과업

- 청소물량 : 258,305㎡(10개 공정 79개지)

구 분	계	착수정	응집지	침전지	여과지	활탄지	정수지	배출수지	배슬러지	농축조	회수조
개소(지)	79	4	12	12	22	16	4	2	2	4	1
청소횟수		1회	3회	3회	3회	3회	1회	1회	1회	1회	1회
청소량(㎡)	258,305	2,921	39,176	117,244	26,884	30,822	30,756	1,901	732	6,893	976

- 청소방법

▸ 착수정 : 주벽, 바닥, 퇴수구 등 물청소 및 퇴적물 제거

▸ 응집지 : 주벽, 바닥, 정류공 등 물청소 및 퇴적물 제거

▸ 침전지 : 주벽, 바닥, 트라프, 퇴수구 등 물청소 및 퇴적물 제거

※ 침전지트라프 물청소 및 미세거름망 교체작업은 총 9회 실시(3월~11월)

▸ 여과지 : 주벽, 바닥, 트라프, 퇴수로 등 물청소 및 퇴적물 제거

▸ 활탄지 : 주벽, 바닥, 트라프, 퇴수로 등 물청소 및 퇴적물 제거

▸ 정수지 : 주벽, 바닥, 정류공, 도류벽, 퇴수구 등 물청소

▸ 배출수지 : 주벽, 바닥, 퇴수구 등 물청소 및 퇴적물 제거

▸ 배슬러지지 : 주벽, 바닥, 퇴수구 등 물청소 및 퇴적물 제거

▸ 농축조 : 주벽, 바닥, 웨어, 수로 등 물청소 및 퇴적물 제거

▸ 활탄지회수조 : 주벽, 바닥, 웨어, 수로 등 물청소 및 퇴적물 제거

○ 추진일정

- 2022. 2월	:	용역계약 의뢰(시청 재무과)
- 2022. 3월	:	청소 관련 분야별(기계, 전기, 토목 등) 담당자 회의 개최
- 2022. 3월/8월	:	용역업체 직원 건강진단(병원체 감염 여부) 실시
- 2022. 3.~12월	:	용역시행
- 2022. 12월	:	준공

□ 행정사항

○ 2022년 시설물 보수공사 및 점검 관련 청소일정 협의 : 정수시설과

- 정수시설물 청소시 분야별(토목, 기계, 전기 등) 담당자와 합동점검 실시

○ 청소용역관계자 입‧출입 협의 : 행정관리과

붙임 : 1. 설계내역서 1부.

2. 과업지시서 1부.  끝.