문서번호	정수과-1827
결재일자	2022. 2. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
정승경		유준수	02/24 조성태
협 조
	정수시설과장			전훈

보건안전표지판 부착등 개선조치 보고

2022. 02.

암사아리수정수센터

정 수 과

위험성 평가 관련 정수처리공정별

보건안전표지판 부착 등 개선조치 보고

2021 사업장 위험성 평가 관련 위험성 감소를 위하여 개선조치  (보건안전표지판 부착 및 구명환 비치 등)하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림

1		위험성 평가 개요

□ 근거 : 산업안전보건법 제36조 ‘위험성 평가’

사업장 위험성평가에 관한 지침(고용노동부 고시 제2020-396호)

□ 실시 : 2021.11.~12. (용역 평가실시)

□ 결과 : 주요공정별 19개 항목 위험성 감소 개선대상 지적

○ 1정수장 약품실 안전보호구함 비치 및 보호구 착용 지도

○ 1정수장 응집지·침전지 구명튜브 비치 및 안전표지판 부착

○ 배출수처리장 농축조 각 구명튜브 비치 및 안전표지판 부착

○ 배출수처리장 탈수기동 안전표지판(소음발생장소) 부착

○ 고도 분배조 머리충돌방지 보호대 등 부착

○ 가성소다 저장탱크 주입관 및 시건장치 부착

○ 가성소다 저장탱크 희석조 추압구 충돌위험등 안전표지판 부착 등

2		공정별 세부 개선내역

□ 안전용품 및 보건안전표지판 구매

○ 구매기간 : 2021.12.~2022.2.

○ 구매금액 : 금15,000천원

□ 안전용품 구매 내역 : 현장 비치 완료

○ 안전보호구함(2개) 및 보호구(안전모 120개, 귀덮개·귀마개 등)

○ 구명튜브(인증용품 50개) 및 시건장치용 비너(500개)

○ 안전로프, 견인로프, 논스립테이프, 안전테이프 등

□ 보건안전표지판 등 제작 구매 : 공정별 현장 부착 완료

○ 추락주의·익사경고·소음발생장소경고 등 보건안전표지판 제작(240매)

○ 오존인체영향표지·오존경고·오존출입등 안전표지판 등(70 매)

○ 출입금지 등 안내표지판 제작 (100매) 등

3		행정사항

□ 향후 위험성 감소 개선이 필요한 경우 공정별 분야별 담당자가      신속히 조치

○ 현재 안전물품 및 안전표지판이 노후되거나 추가 부착 등이 필요할 경우 신속하게 담당자별 부착

- 안전용품(구명튜브) 재고관리 : 신품 10개 보유

- 공정별 공통 안전표지판 : 추락주의·익사위험·소음발생 등 10매씩 보유

- 그 외 필요물품 신속 구매 및 현장 비치 예정

붙임 1. 공정별 개선조치 사진 1부.  끝.