문서번호	수질연구과-1673
결재일자	2022. 2. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수질연구과장	수질분석부장		서울물연구원장
송경인	김상은	이상미		02/25 손정수
협 조

2022년 한강수질 검사 및 결과 발표 계획

2022. 2.

서울물연구원

(수질분석부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■	․
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 한강수질 검사 및 결과 발표 계획

서울시민의 상수원인 한강의 수질을 체계적이고 과학적으로 검사하고 결과를 대시민에게 공개하고자 함

Ⅰ		한강 수질검사 개요

□ 추진 근거

○ 시장 요청사항 ‘주기적인 한강수질 검사 실시 후 검사 결과 발표’(2022.2.23.)

□ 추진 대상

○ 잠실 수중보 상류 본류수, 취수원수, 지천수 등

□ 주요 내용

한강

수질검사

○ 한강 상수원 조류경보제 수질조사

○ 상수원 수계 하천수 수질조사

○ 상수원 관리 규칙에 따른 취수원수 조사

○ 서울시 수도조례에 따른 취수원수 조사(감시항목)

○ 미규제 신종물질 취수원수 수질검사

○ 냄새물질 대응 상수원 상류 수질검사

Ⅱ		한강 수질검사 계획 요약

구 분		검사대상	총검사 항목	주기	비고
법정	조류 경보제	4지점 (한강본류 대교)	9항목 (조류세포수, 2-MIB 등)	주간	조류경보제 관리지점
	하천수	16지점 (본류4, 지류12)	30항목 (환경부고시 27, 자체3)	월간, 분기	환경부고시 6지점 자체 10지점
	취수원수 정기검사	5개 취수장	150항목 (환경부관리규칙 38, 서울시감시 112)	월간~연간	취수원 검사 강화 (‘21년 149→ ’22년 150) - 자체 항목 추가 : 총질소
자체	미규제 신종물질	5개 취수장	170항목	반기	신종물질 검사 강화 (‘21년 165→ ’22년 170)
	냄새물질 대응	5지점 (남․북한강, 팔당호)	9항목 (지오스민, 2-MIB 등)	필요시	‘19년부터 자체 신설 운영

Ⅲ		수질검사결과 공개 및 발표

□ 2022년 수질검사 결과보고 일정

월별 내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	보고주기
조류경보제														매주
냄새물질														매월 (조사시)
지류천														매월
취수원수														매월
미규제물질														반기
종합보고														반기

□ 수질검사 결과 공개 계획

○ 홈페이지 결과 공개

- 환경부 물환경정보시스템(WEIS) : 조류경보제, 하천수 수질조사

- 상수도사업본부 홈페이지 : 취수원수

○ 보도자료 배포(필요시) : 연 2회(상반기 7~8월, 하반기 1~2월)

Ⅳ		수질검사 세부 추진계획

① 조류경보제 수질조사

□ 추진개요

○ 목  적

- 유해 남조류 발생 시 신속한 대처로 상수원의 안전성 강화

○ 근  거

- 물환경보전법 제21조(수질오염경보제), 동법 시행령 제28조(수질오염경보)

- 발령기준 : 유해남조류 2회 연속 발령기준 초과시

․ 기준항목 : 마이크로시스티스, 아나베나, 오실라토리아, 아파니조메논

조류경보	관 심	경 계	대 발 생
남조류세포수(세포/mL)	1,000	10,000	1,000,000

		〈 2021년 운영결과 〉
	▣ 160점(4지점×40회) 검사, 조류경보제 1회 관심단계 발령(8.24.~9.8.) - 유해남조류 발생량 : 최대 6,094세포/mL(8.23. 미사대교)

□ 2022년 운영계획

○ 대  상 : 4 지점(한강본류 4개 교량 중심부)

- 미사대교, 강동대교, 광진교, 잠실철교

○ 검사항목 : 9 항목

- 수온, pH, 용존산소량, 투명도, 탁도, 클로로필-에이

- 조류세포수(유해남조류), 지오스민, 2-MIB

○ 주  기 : 주 1회

○ 분석법 : 수질오염공정시험기준, 조류경보제운영매뉴얼

○ 수질검사 결과보고 및 공개(발표)

- 환경부 물환경정보시스템(WEIS) 결과 입력(보고)

- 경보 발령 시 상황실 설치, 운영(물순환안전국 주관)

② 상수원 수계 하천수 수질조사

□ 추진개요

○ 목  적

- 한강 본류, 지류 선제적 감시로 녹조 및 수질사고 발생 시 신속한 대처

- 취수원에 미치는 영향을 파악하여 대응방안 강구

○ 근  거

- 환경정책기본법 제22조(환경상태의 조사‧평가 등)

- 물환경보전법 제9조(수질의 상시측정 등)

		〈 2021년 운영결과 〉
	▣ 한강본류 48점(4지점×12회), 지류 144점(12지점×12회) - 항목(주기) : 총 29항목(월 21, 분기 8) 분석 - 분석결과 ‣ BOD(mg/L)는 한강본류 평균 1.8(0.9~2.9), 지류 평균 2.5(0.5 〜 7.6), 수질환경기준 Ⅰa(매우좋음) 〜 Ⅳ(약간나쁨) 수준 ‣ 유해물질 유입 등 특이사항 없었음.

□ 2022년 수질검사계획

○ 대  상 : 16지점( 자체 10, 물환경측정망 6)

대 상			지 점	조사주기	조사항목
한강 본류 ․ 지류 (16)	수질측정망(6) (환경부)		궁촌천, 도심천, 월문천, 덕소천, 홍릉천, 산곡천	월, 분기	월 22 분기 8
	자체 (10)	한강본류 (4)	미사대교, 강동대교, 광진교, 잠실철교	분기	15
		지류(6)	왕숙천, 경안천, 덕풍천, 망월천, 초이천, 성내천	분기	15

※ 남‧북한강 등 상류 지점은 국가 물환경측정망 활용 수질감시

○ 검사항목 : 30 항목

- 수질측정망 검사항목 : 30 항목(환경부 고시 27, 참고 3)

[환경부 고시(수질측정망 운영계획) : 27 항목]
○ 월(19)	수온, BOD, COD, 용존산소량, 부유물질량, 총대장균군, 분원성대장균군, 페놀, TOC, TN(총질소), TP(총인), DTN(용존성질소), DTP(용존성인), pH, 전기전도도, 클로로필-에이, 암모니아성질소, 질산성질소, 인산염인
○ 분기(8)	납, 비소, 수은, 시안, 안티몬, 카드뮴, 크로뮴, 음이온계면활성제

‣ 참고항목(월, 3항목) : 냄새물질 2 항목(2-MIB, 지오스민), 염소이온

○ 주  기 : 월, 분기

○ 분석법 : 수질오염공정시험기준

○ 수질검사 결과보고 및 공개(발표)

- 환경부 물환경정보시스템(WEIS) 결과 입력(수질측정망)

- 시, 본부, 정수센터와 결과 공유(통보)

‣ 필요시, 수질조사 강화 및 검사결과 즉시 전파로 신속대응 지원

□ 대응 및 활용방안

○ 녹조 등 불시의 수질사고 발생 시, 즉각 현장출동, 조사, 측정 및 결과전파로

정수 처리 안전관리 지원, 관련기관 네트워크 강화

○ 상수원 수질 비상 시 T/F를 구성하고 취수원 상류 댐 등 우려지점 조사 강화

③ 취수원수 수질조사

□ 추진개요

○ 목  적

- 원수 수질의 변동을 파악하여 정수처리 공정운영 최적화

- 원수의 정밀 수질검사로 안전성 확보

○ 근  거

- 수도법 제29조(수질검사와 수량분석)

- 먹는물 수질감시항목 운영 등에 관한 고시(환경부고시, ’19. 6.)

- 서울특별시수도조례 제36조(감시항목의 선정)

		〈 2021년 운영결과 〉
	▣ 원수 60점(5지점×12회) - 대 상 : 취수원수 5개 지점 - 항 목(주기) : 총 149항목(월 23, 분기 72, 연간 54) - 검사결과 ‣ BOD 평균 1.8 mg/L 범위(0.6~3.6mg/L)로 수질환경기준 Ⅰb(좋음) 등급 ‣ 유해물질 유입 등 특이적 오염상황 없었음

□ 2022년 수질검사계획

○ 대  상 : 5개 취수장(광암, 강북, 암사, 자양, 풍납)

○ 검사항목 : 150 항목(법정 38, 자체 112)

[법정항목(상수원관리규칙) : 38 항목]
○ 월(10)	pH, BOD, 총유기탄소, 부유물질량, 용존산소량, 총인, 총대장균군, 분원성대장균군, 암모니아성질소, 질산성질소
○ 분기(28)	납, 망가니즈, 불소, 비소, 셀레늄, 수은, 시안, 안티몬, 철, 카드뮴, 크로뮴, 1,4-다이옥세인, 디에틸헥실프탈레이트, 디클로로메탄, 1,2-디클로로에탄, 벤젠, 사염화탄소, 유기인, 음이온계면활성제, 카바릴, 클로로폼, 테트라클로로에틸렌, 1,1,1-트리클로로에탄, 트리클로로에틸렌, 페놀, 폴리크로리네이티드비페닐, 폼알데하이드, 헥사클로로벤젠

○ 주  기 : 월, 분기, 연간

○ 분석법

- 수질오염공정시험기준, 먹는물수질공정시험기준,

- 원생동물표준시험방법, 바이러스표준시험방법

- 환경부 먹는물 수질감시항목 운영지침 및 시험방법

- 서울시 수도조례시행규칙 감시항목 검사방법

- EPA methods, Standard methods

○ 수질검사 결과보고 및 공개(발표)

- 환경부 상수도종합정보시스템(WaterNow) 결과 입력(보고)

- 본부, 정수센터에 결과 보고(통보)

- 상수도사업본부 홈페이지 수질검사결과 공개

- 상수도사업본부 수돗물품질보고서 수질검사결과 게재

□ 대응 및 활용방안

○ 수질사고 발생 시, 즉각적인 현장조사 및 대응을 위한 T/F 운영

○ 녹조 발생 등 원수 수질 이상 시, 한강수계 상․하류 특별조사로

선제적 원수 수질관리 강화

[2022년 항목 및 항목명 변경사항]

○ 상수원관리규칙 변경 내용(기 시행 중)

- 매월 검사 법정항목 추가(수질측정망, 취수원수 기 시행 중) : 총유기탄소, 총인

- 분기 검사 법정항목 5 항목 추가(취수원수에 대하여 기 시행 중)

‣ 항  목 : 1,4-다이옥세인, 폼알데하이드, 헥사클로로벤젠, 철, 망가니즈

‣ 명칭 변경 : 폼알데히드 → 폼알데하이드(상수원관리규칙)

○ 서울시 감시항목(참고항목) 추가(2 항목) : 총질소, 염소이온

- 매월 수질측정망 : 염소이온 1 항목 추가로 총 21 → 22 항목

- 매월 취수원수 : 총질소 1 항목 추가로 총 23 → 24 항목

④ 미규제 신종물질 수질조사

□ 추진개요

○ 목  적

- 법령 등에 규제하고 있지 않는 내분비계 장애물질 등 신종 물질에 대한 실태        조사 실시로 아리수 수질관리 강화

○ 항목 선정

- 사회적으로 문제가 되어 규제의 필요성이 있다고 판단되는 물질

- 국내 수계에서 검출 가능성이 있는 물질 및 외국의 수질 규제 물질 등

		〈 2021년 운영결과 〉
	▣ 원수 60점(5지점×12회) - 대 상 : 취수원수 5개 지점 - 항 목(주기) : 총 165항목 - 검사결과 ‣ 상·하반기 잔류의약물질 및 무기물 등 8항목 검출

□ 2022년 운영계획

○ 대  상 : 5개 취수장(광암, 강북, 암사, 자양, 풍납)

○ 검사항목 : 170 항목

- 검사항목 확대 : 5항목(잔류의약물질 2, 산업용화학물질 3)

155항목(’19년)	→	160항목(’20년)	→	165항목(’21년)	→	170항목(’22년)

****************************************************************************************************************************************************************************************************************

○ 주  기 : 반기 1회

○ 수질검사 결과보고 및 공개(발표)

- 보도자료 배포(필요시)

※ 정기조사 외 사회적 이슈 물질 발생시 특별조사 별도 시행

⑤ 냄새물질 대응 수질조사

□ 추진개요

○ 목  적

- 상수원 상류 냄새 발생상황 상시 감시로 취수원 영향 예측, 선제대응

○ 근  거

- 맛‧냄새 유발물질 발생에 따른 수질관리 강화 본부장 방침(수질과, ’18. 11.)

- 발령기준 : 1회 초과시 발령(기준항목 : 2-MIB, Geosmin)

관리기준	관 심		경 계
	2-MIB	Geosmin	2-MIB	Geosmin
냄새물질(ng/L)	20	100	100	300

		〈 2021년 운영결과 〉
	▣ ‘21년 관심단계 미발령 - 2-MIB 최고농도(ng/L) : 한강본류 21(7월, 강동대교), 취수원 24(7월, 풍납) - Geosmin 최고농도(ng/L) : 한강본류 48(8월, 강동대교), 취수원 64(8월, 암사) ☞ 2-MIB가 관심단계(20이상)를 일시적으로 초과(풍납, 7.27.) 하였으나 다른 취수원은 관심단계 이하이고, 이후 검사(8.2. 모두 20이하)시 2-MIB 농도 감소하여 경보 미발령

□ 2022년 운영계획

○ 대  상 : 5 지점(팔당호, 북한강, 남한강)

- 의암댐, 청평댐, 삼봉리, 다산유적지, 복포리

○ 검사항목 : 9 항목

- 수온, pH, DO, 남조류, 지오스민, 2-MIB, 질산성/아질산성/암모니아성질소

○ 주  기 : 조류경보제 발령기준 50% 초과 시

○ 분석법 : 수질오염공정시험기준, 조류경보제 운영매뉴얼

○ 냄새물질경보제 발령 시 조치

- 관리기준 ‘관심’ 이상 발령 시, 수질조사 강화(남조류 또는 냄새물질 증가 시)

- 상류(춘천, 화천, 소양) 수질상황을 환경부 수질측정망 이용 분기별 모니터링

○ 수질검사 결과보고 및 공개(발표)

- 본부 및 정수센터에 결과 통보

붙임 : 1. 한강 수질검사 지점

2. 한강 수질검사 항목

[붙임 1] 한강 수질검사 지점

□ 취수원수 및 한강 본·지류 수질조사 지점도

□ 냄새물질 대응 상수원 상류(5지점) 수질조사 지점도

[붙임 2] 한강 수질검사 항목

대상	항목	주기		검 사 항 목
상수원	9	조류 경보제	주	2-메틸이소보르네올, 수소이온농도, 수온, 용존산소, 유해남조류, 지오스민, 클로로필-에이, 탁도, 투명도 (전기전도도)
지류	30	수질 측정망	월 (22)	2-메틸이소보르네올, 부유물질량, 분원성대장균군, 생물화학적산소요구량, 수소이온농도, 수온, 암모니아성질소, 염소이온, 용존산소, 용존성인, 용존성질소, 인산염인, 전기전도도, 지오스민, 질산성질소, 총대장균군, 총유기탄소, 총인, 총질소, 클로로필-에이, 페놀, 화학적산소요구량
			분기 (8)	카드뮴, 시안, 납, 크로뮴, 비소, 수은, 안티몬, 음이온계면활성제
취수장원수	150	월 (24)		2-메틸이소보르네올, 수온, 부유물질량, 분원성대장균군, 색도, 생물화학적산소요구량, 수소이온농도, 아질산성질소, 암모니아성질소, 염소이온, 용존산소, 2-이소부틸-3-메톡시피라진, 2-이소프로필-3-메톡시피라진, 인산염인, 전기전도도, 조류, 지오스민, 질산성질소, 총대장균군, 총유기탄소, 총인, 총질소, 탁도, 2,4,6-트리클로로아니솔
		분기 (72)		과불화옥탄산, 과불화옥탄술폰산, 과불화헥산술폰산, 나트륨, 납, 노닐페놀, 녹농균, N-니트로소디메틸아민, N-니트로소디에틸아민, 다이아지논, 1,4-다이옥세인, 동, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 디(2-에틸헥실)아디페이트, 디에틸헥실프탈레이트, 디클로로메탄, 1,2-디클로로에탄, 1,1-디클로로에틸렌, 1,3-디클로로프로펜,마그네슘, 망가니즈, 모노클로로에탄, 몰리브덴, 바륨, 바이러스, 벤젠, 보론, 부식성지수, 분원성연쇄상구균, 브롬산염, 브롬이온, 비소, 비스페놀 에이, 사염화탄소, 셀레늄, 수은, 스트론튬, 시안, 아나톡신-에이*, 아세트알데히드, 아연, 안티몬, 알루미늄, 에틸벤젠, 요오드-131, 우라늄, 유기인, 음이온계면활성제, 장구균, 주석, 지아디아, 철, 카드뮴, 카바릴, 칼륨, 칼슘, 크로뮴, 크립토스포리디움, 크실렌, 클로로폼, 테트라클로로에틸렌, 톨루엔, 1,1,1-트리클로로에탄, 트리클로로에틸렌, 파라티온, 퍼클로레이트, 페놀, 페니트로티온, 폴리클로리네이티드비페닐, 폼알데하이드, 플루오린, 헥사클로로벤젠 * 아나톡신-에이는 남조류 발생량에 연동, 주기 단축
		연 (54)		글라이포세이트, 니켈, 2,4-디, 2,4-디비, 디메토에이트, 디부틸프탈레이트, 디엘드린, 1,2-디클로로벤젠, 1,3-디클로로벤젠, 1,4-디클로로벤젠, 1,1-디클로로에탄, 1,2-디클로로에틸렌, 2,4-디클로로페놀, 1,2-디클로로프로판, 마이크로시스틴-엘알†, 메토밀, 메톨라클러, 메틸디메톤, 메틸파라티온, 모노클로로벤젠, 몰리네이트, 베릴륨, 벤조(에이)피렌, 부타클러, 부틸벤질프탈레이트, 스티렌, 시마진, 알드린, 알라클러, 에틸렌디브로마이드, 엔도설판, 엔드린, 엠티비이, 염화비닐, 은, 이프로벤포스, 이피엔, 카보푸란, 클로로페놀, 클로르피리포스, 터부틸아진, 2,4,6-트리클로로페놀, 1,1,2-트리클로로에탄, 트리플루랄린, 2,4.5-티, 퍼메트린, 페노브카브, 펜디메탈린, 펜타클로로페놀, 펜토에이트, 포레이트, 헵타클러, 헵타클러에폭사이드, 헥사클로로부타디엔, † 마이크로시스틴-엘알은 남조류 발생량에 연동, 주기 단축

- 수질측정망(환경부고시) : 27 항목(녹색)

- 원수 검사항목(상수원관리규칙) : 38 항목(청색) + 감시 2 항목 추가(총질소, 염소이온)

대상	항목	주기	검 사 항 목
***	***	**	* * * ***	** **** * ****** **	**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
				** **	******************************************************************************************************************************************
				*** **** **	********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** ***********************************************
				********** **** ***	*************************************************************************************************************************************************************************
				**** *	********************************************************************************
				** *** **	**************************************************************************************************************************
			*****		**************************
			*****		*************
			*******		*********************************************************

※ 2022년 신규 추가 : 5항목(청색)

끝.