코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	문화재분야 해빙기 안전점검 협조 요청

1. 시정 발전을 위한 관심과 협조에 감사드립니다.

2. 우리 부서에서 관리하고 있는 문화재분야 ‘2022년 해빙기(및 국가안전대진단) 합동 안전점검’을 아래와 같이 실시코저 하오니 문화재 사전 재난예방 및 보호를 위한 업무에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 점 검 명 : ‘22년 문화재분야 해빙기(및 국가안전대진단) 안전점검

나. 점검기간 : ********************************

※ 점검기간 내에 아래의 각 조별 점검직원과 외부전문가 합동점검 실시

다. 점검대상 문화재 : 성곽 3개소 및 주변 시설물

대 상 명	분류	점검대상 주요 시설물
서울 한양도성	사적	성벽(13.1㎞), 성문4(창의문-보물 제1881호, 숙정문, 혜화문, 광희문)
북한산성	사적	성벽(3.6㎞), 성문5(대남문, 대성문, 대동문, 보국문, 용암문), 장대1(동장대)
홍지문 및 탕춘대성	시유형문화재 제33호	성벽(4.8㎞), 성문2(홍지문, 탕춘대 암문)

라. 점검조 편성

***	**	**	**	**	** ******	** ************
	****
	********** ******	****** ********	********* ********	****** ********
***	****** ***	*** *** ***	*** ***	*** *** ***	****** *** ***	*** ***
** ** ***	*** ****** ****** *********	*** ***********************************	*** *****************	*** ****** ****** *********	*** ***************** *************	*** *****************

마. 점검방법 및 내용

1) 점검방법 : 점검조별 담당직원 및 관계전문가 합동점검

2) 점검내용(※ 붙임 ‘안전점검표’ 등 참조)

: 당해 문화재 및 주변시설 안전상태, 방재설비 등 점검

- 성곽의 지대석, 면석 등에 변화(침하, 배부름, 균열, 교란) 등 점검

- 목조문화재(문루) 주요부재(기둥·보·지붕틀) 훼손 여부 등 확인

- 해빙기를 고려한 석축, 배수로 등 문화재주변 시설, 방재시설 점검 등.

붙임 : 1) ‘22년 해빙기(및 국가안전대진단) 안전검검표 1부.

2) ‘22년 문화재 방재분야 점검표 등 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	(주)대주이엔씨 대표 임남규,(주)볕터건축사사무소 대표 황진하,한양도성 자문위원회 위원 박기화,한맨도시개발 구조팀장 한동의
주무관	김민규		도성보존팀장	윤용훈		한양도성도감과장	02/25 김홍진
협조자
시행	한양도성도감-1711	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 4층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2660	/전송	02-2133-1063	/	skyrat@seoul.go.kr	/	부분공개(6)