문서번호	시설관리과-3224
결재일자	2022. 3. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	서부수도사업소장
김준영	오정훈	이준호	03/02 代박달경
협 조
	주무관		고동인

2022년도 아리수올림터, 배수지CCTV 및 방송설비 유지관리 용역 계획 보고

2022. 2.

서부수도사업소

2022년도 아리수올림터, 배수지

CCTV 및 방송설비 유지관리 용역 계획 보고

아리수올림터, 배수지의 시설물 등을 관리·감시하는 “CCTV 및 방송설비”에 대하여 보다 체계적이고 전문적인 유지관리로 “시설물의 보안성 및 안정성 확보”에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

□『‘2022년 기전설비 유지관리 계획』 시설관리과-1671(‘21.1.25.)

□ 용역대상

□ CCTV 및 방송설비 유지관리 용역 대상 (총29개소)

구 분	시설구분	시 설 명	비고
용 역 대 상 (29개소)	중앙제어실 1개소	사업소 아리수통합정보센터	NVR (4대) (※CCTV프로그램)
	가압장 6개소	******************************* ***************************	CCTV(13대) 방송설비(6대)
	배수지 22개소	**************************** ***************************** ********************************************************************************************************** ***************************** ************************	CCTV(60대) 방송설비(22대)

※ 예시 / 현행 (3,1)

= 괄호안 검은색 3은 cctv 대수 / 파란색 1은 방송설비 대수 표기함.

□ 용역개요

□ 용역기간 : 착수일로부터 ~ 2023. 3. 31.

□ 점검주기 : 각 시설물별 년 2회 점검

□ 주요점검 및 용역내용

1. 관제센터 및 장비실 점검

- 각종 SERVER 및 모니터등

- 운영 프로그램

- 상시 영상 녹화 유무 확인

2. 연결장치(관제소와 현장 운영 간 설치된 장비에 대한 점검 및 유지보수)

- 케이블 접속(신호 손실 포함) 상태 및 손상 유무

- 광 허브 동작기능 및 콘넥타 접속 상태

3. 현장장비(지역에 설치된 설비 전반에 대한 점검 및 유지보수)

- 카메라(회전형, 고정형)

- 하우징 및 팬/틸트

- 파워앰프 및 스피커 점검

(※ 통합제어센터와 각 배수지 상호간 “방송 상태” 테스트)

- 현장 함체 내 장비 및 카메라 청소

4. 고장난 CCTV 및 방송설비 보수(정비) 및 돌발 고장시 현장 출동 등.

❍ 중대재해처벌법 시행(22.1.27.) 관련 안전 확보 계획

- 현장 안전관리 강화

- 아리수 안전 레드카드 제도 운영

- 설계내역서 안전관리비용 반영

- 입찰공고문, 과업내용서에 안전·보건확보 의무사항 이행문 추가 등

□ 입찰 및 계약방법

□ 계약방법 : *********

□ 입찰참가자격

- CCTV 및 방송설비는 전문성이 요구되고 설비의 안정적인 운영과

시스템의 중요성 및 고장발생시 A/S 등을 고려하여,

- 정보통신공사업법에의한 정보통신공사업 등록업체이면서,

소프트웨어진흥법에 의한 소프트웨어(컴퓨터관련서비스산업,패키지소프트웨어 개발·공급산업)

사업자로서 중소기업제품구매촉진 및 판로지원에관한법 제9조에 의한

CCTV직접 생산 증명확인서를 소지하고, 주된 영업소가 서울에 소재한 업체

□ 소요예산

□ 소요예산 : *********

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 기대효과

□ 전문인력 및 장비를 통한 예방점검 시행으로 안정적 설비 운영

□ 신속한 복구체계 구축으로 보안성과 안정성 확보.

붙 임 : 1. 설계내역서 1부.

2. 과업내용서 1부.  끝.