문서번호	정수과-2343
결재일자	2022. 3. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
김석규		정충구	03/03 권선조
협 조
	행정관리과장			代박소현
	정수시설과장			김영준
	안전관리팀장			강병훈
	주무관			강태환
	주무관			박인서
	주무관			김종호

「PSM 이행상태평가, 유해화학물질 안전진단, 화학사고예방」 착수보고회(Kick-Off) 결과 보고

2022. 2.

영등포아리수정수센터

( 정 수 과 )

「PSM 이행상태평가, 유해화학물질 안전진단, 화학사고예방」

착수보고회(Kick-Off) 결과 보고

PSM 이행상태평가(영등포정수장, 풍납취수장), 안전진단, 화학사고예방 관리계획서 작성과 관련하여 착수보고회(Kick-off)를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		착수보고회 개요

□ PSM 이행상태평가(정수장, 취수장), 안전진단 및 화학사고예방 착수보고회

❍ 일시 : 2020.02.25.(금). 14:00~16:00(2시간)

❍ 장소 : 2층 회의실

❍ 참석인원 : 5명(정수장 2명, 취수장 1명, 계약업체 2명)

※ COVID19 서울시 방역지침에 따라 최소인원으로 변경(13명 →5명) 실시함

❍ 참석자 명단 :

분야	분야별 담당자		업무협조자
	직급	성명
PSM이행상태평가 (영등포정수장)	****	***
	*****	***
PSM이행상태평가 (풍납취수장)	****	***

❍ 보고자 : *************

보고순서	시간(2시간)	비고
PSM 이행상태평가(영등포정수장)	14:00~14:30
PSM 이행상태평가(풍납취수장)	14:30~15:00
안전진단	15:00~15:30
화학사고예방	15:30~16:00

❍ 주요 보고내용

PSM 이행상태평가(정수장, 취수장)	안전진단, 화학사고예방
❍ 이행상태평가 개요 및 수행계획표 ❍ PSM 12대 과제 준수사항 ❍ 영등포정수센터 One-Page Sheet ❍ 질의 응답	❍ 안전진단, 화학사고예방 관리 개요 ❍ 안전진단 수행일정표 및 세부내용 ❍ 화학사고예방 수행일정표 및 세부내용 ❍ 질의 응답

Ⅱ		착수보고 세부 내용

□ PSM(Process Safety Management) 이행상태평가

❍ PSM 12대 요소

❍ 이행상태평가 항목 및 배점

	항목	배점	환산	환산점수
면담	안전경영과 근로자참여	370	0.057	21.0
서류	공정안전자료	70	0.071	5.0
	공정위험성평가	130	0.041	5.5
	안전운전 지침과 절차	80	0.00	4.0
	설비의 점검․검사․보수계획, 유지계획 및 지침	120	0.046	5.5
	안전작업허가 및 절차	80	0.106	8.5
	도급업체 안전관리	100	0.080	8.0
	공정운전에 대한 교육․훈련	70	0.071	5.0
	가동전 점검지침	60	0.050	3.0
	변경요소 관리계획	70	0.100	7.0
	자체감사	90	0.044	4.0
	공정사고조사 지침	90	0.033	3.0
	비상조치계획	80	0.044	3.5
현장	현장확인	210	0.081	17.0
	계	1,620	-	100

❍ 수행일정표(사업명 : PSM 이행상태평가 대비 컨설팅)

❍ 이행상태평가 예정일 :

- 영등포아리수정수센터 : ’22년 7월 ~ ’23년 6월 사이

- 풍납취수장 : ’22년 8월 ~ ’23년 7월 사이

□ 안전진단

❍ 안전진단 개요

- 유해화학물질 취급시설의 설치를 마친 자 또는 유해화학물질 취급시설을 설치․운영하는 자는 검사결과를 받은 날부터 20일이내 법에 따른 안전진단을 실시해야 한다.

- 가 위험도 유해화학물질 취급시설 : 화학사고예방관리계획서 검토결과서를 받은 날부터 매4년 (※장외영향평가(고위험군) 적합 날짜 : 2018년 4월 4일)

❍ 수행일정표(안전진단)

❍ 안전진단 신청 예정일 : ’22년 3월 말

□ 화학사고예방 관리계획서

❍ 화학사고예방 관리계획서 개요

- 장외영향평가서와 위해관리계획서 통합

- 보고서 내용 중 대체가 가능하고 화학사고 예방․대응에 필요성이 낮은 자료는 제출 제외하여 중복 부분 정비, 삭제(종전분량의 야 47%)

- 장외․위해 각각 심사하던 것을 화학사고 예방관리계획서로 통합 심사하여 심사기간을 절반으로 단축

- 1․2군에 해당되는 사업장으로서 종전 위해관리계획서 적합 통보 후 5년 재 제출시점이 도래하여 예방계획서를 최초 제출하는 경우
(※영등포아리수정수센터,풍납취수장 위기관리계획서 적합일 : 2017년 12월 22일)

- 대상물질 : 염소, 수산화나트륨

❍ 수행일정표(화학사고예방 관리계획서)

Ⅲ		착수보고 결과

□ 착수서류 검토 결과 : 적합

❍ 안전관리계획서, 위험성평가 등 관련서류 서류 적정

□ 발주처 요청사항

❍ 진행상황을 체계화하여 누락되거나, 부족한 내용이 없도록 발주처와 과정 공유

❍ 요청자료 및 진행중, 준비완료등 한 눈에 확인할 수 있도록 카테고리화 요청

❍ 주기적(월별) 목표 대비 실적 보고 및 중간보고회 준비

□ 향후계획

❍ 이행상태평가, 안전진단, 화학사고 관련 세부 일정 협의

❍ 각 용역의 공통사항은 선행 용역 담당자가 업무 지원 및 협조

□ 착수보고회 사진

Ⅳ		행정사항

❍ PSM 이행상태평가 컨설팅 용역 계약별로 업무

- 영등포정수장 PSM 이행상태평가 대비 컨설팅 용역 : 정수과

- 풍납취수장 PSM 이행상태평가 대비 컨설팅 용역 : 정수시설과

❍ 안전진단, 화학사고예방 관리계획서 컨설팅 : 정수과

❍ 용역별 필요 서류 준비 시 각 과별 업무 협조 : 행정관리과, 정수시설과

❍ PSM 업무담당자 공정안전보고서 작성자 교육 이수 : 정수과 1명 4월 예정

❍ PSM 업무담당자 위험성평가 등 산업보건보건 관련 추가 교육 : 하반기 예정

붙임 : 1. PSM(공정안전관리) 이행상태평가 착수 자료.zip  1부.
2. 안전진단 이행상태평가 착수 자료.zip  1식.
3. 화학사고 예방관리계획서 이행상태평가 착수 자료.zip  1식.  끝.