문서번호	물재생시설과-2366
결재일자	2022. 3. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	물재생운영팀장	물재생시설과장
조현정	김태환	03/04 김윤수

하천시설(우수토실) 1차점검 결과보고 및 2차점검 시행계획

2021. 3.

물순환안전국

(물재생시설과)

깨끗하고 악취없는 하천환경 조성을 위한

우수토실 1차점검 결과보고 및 2차점검 시행계획

『하천시설 일제 전수조사·점검 계획(하천관리과-1709호)』관련 물재생센터별 1차 점검을 실시하고 그 결과 및 2차 점검(센터·시·전문가 합동) 시행계획을 보고드림

▢ 추진근거

○ ’22년 신년업무보고 시장 지시사항(’22.1.21.)

- ‘지천 르네상스’를 본격적으로 추진하기 전에 서울 시내 전체에 흐르는 하천을 전부 점검, 정비할 것

○ 깨끗하고 악취없는 하천환경 조성을 위한 『하천 시설 일제 전수조사·점검 계획』(하천관리과-1709호, 물순환안전국장 방침)

- 우수토실 분야 추진(시 물재생시설과, 물재생시설공단, 중랑·난지 물재생센터)

▢ 물재생센터별 우수토실 현황

구분	총 계	중랑센터	난지센터	물재생시설공단
				탄천센터	서남센터
우수토실 개수	1,120	569	259	108	184

▢ 우수토실 1차 점검 개요

○ 일    시 : ’22.1.27. ~ 2.28.

○ 점검대상 : 하천 내 우수토실 악취현황

○ 점검방법 : 물재생센터 자체점검

- 악취우수토실 위치, 악취자가측정, 협잡물·물고임 여부, 개선필요사항 등 현황조사

○ 점검결과(요약)

구분	총 계	중랑센터	난지센터	물재생시설공단
				탄천센터	서남센터
총 개수	1,120	569	259	108	184
악취 우수토실	90	30	32	14	14

○ 점검 세부결과(요약)(붙임문서 참조) : 악취우수토실 90개소

구분 (개수)	하천명	감지 취기 (1)	보통 취기 (2)	구분 (개수)	하천명	감지 취기 (1)	보통 취기 (2)	강한 취기 (3)
중랑	묵동천		2	탄천	세곡천	3
	성북천		3		양재천	6
	신내천		1		여의천	1		1
	우이천		2		탄천	2
	정릉천		7		한강 본류		1
	중랑천		15
	계		30		계			14
난지	구기천	7		서남	도림천		1	3
	불광천	3			반포천	1
	창릉천	2			사당천	3
	한강	4			안양천	1	5
	향동천	1
	홍제천	11	4
	계		32		계			14

○ 2차 점검(시·센터·외부전문가 합동점검) 대상 : 총 14개소

구분	2차점검 우수토실		비 고
중랑센터	정릉천(2)	R-9, 21	- 협잡물 제거 후 표본 점검(3)
	중랑천(1)	L-14
난지센터	홍제천(5)	R-15,16,38,39,40	- 악취 보통취기2구간(3) - 가림막O, 악취저감시설O 있으나 악취1있는 구간(2)
탄천센터	여의천(2)	여의L-005, R-021	- 악취 강한취기3구간(1) - 악취감지취기1, 가림막X 구간(1)
서남센터	도림천(4)	도림우 L-06,64,69, R-55	- 악취감지취기2~3, 가림막X 구간(4)

▢ 향후계획

○ ’22.3.10.~11.: 2차 점검 시행(시·센터·외부전문가 합동점검)

- 3.10.(목) 14:00 중랑수계, 16:00 탄천수계

- 3.11.(금) 14:00 난지수계, 16:00 서남수계

※ 코로나 등 특이사항 발생시 변동가능

[2차점검 시행계획]

- 일    시

· ’22.3.10.(목) 14:00~18:00 중랑·탄천센터 처리구역

· ’22.3.11.(금) 14:00~18:00 난지·서남센터 처리구역

- 장    소 : 센터별 2차점검 대상 시설 위치

- 점 검 자

· 내 부 : 물재생시설과, 각 물재생센터 시설(우수토실) 담당자

· 외 부 : 한국환경공단(3.10.), ㈜한국하수도기술(3.11.)

- 점검방법 : 악취현황조사 및 개선방안 등

○ ’22.3.14.까지 : 1·2차 점검결과에 따른 조치계획 수립·제출

(물재생센터→물재생시설과)

▸ 2단계로 구분하여 조치계획 수립(’23년까지)

· 1단계(’22년) : 규모가 작거나 시급히 정비를 요하는 사항(연간단가 활용)

· 2단계(’23년) : 규모가 크거나 구조적 이상이 있는 등 금년도 정비가 어려운 사항(추경 또는 ’23년도 예산 확보 추진)

○ ’22.3.21.까지 : 점검 지적사항에 대한 조치계획 제출

(물재생시설과→하천관리과)

붙임 우수토실 악취현황 1차 현장점검 결과 1부 .  끝.