문서번호	급수운영과-3010
결재일자	2022. 3. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
이상욱		전동근	전결 03/04 代이승우
협 조
	주무관			차승현
	주무관			이재헌

「신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업」

상수도 시설물 안전점검 결과(‛22. 2.)

2022. 3.

강남수도사업소

(급수운영과)

「신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업」

상수도 시설물 안전점검 결과(‛22. 2.)

원인자 누수 제로화 추진관리 관련「신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업」공사장 내 대형 상수도 시설물의 안전점검을 실시하고 결과를 보고드림

※ 관련문서 : 누수방지과-5431(2019.05.16.)호

□ 지하철 건설공사 현황(2022. 2월말 기준)

○ 지하철 공사구간 노출 상수도관 현황

공 사 명 (공사기간)	공구명	공사구간	관 종	노출 상수도관 현황		시공사	비고
				구경(㎜)	연장(m)
신분당선 (용산~강남) 복선전철 민간투자사업	계			300~800	914
	1-1공구	신사역	DCIP	500,600	136	한화건설(주)
	1-2공구	논현역	DCIP/SP	200~800	488	두산건설(주)
		신논현역	DCIP	300,600	290

○ 지하철 공사구간 노출 상수도관 현황

□ 점검개요

○ 점검대상: 신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업 공사 구간내 노출 상수관로

○ 점검기간: 2022. 2. 28.(월)

○ 점검기관 및 점검자

- 강남수도사업소: 차승현, 이상욱, 이재헌, 장재춘, 이성주

- 시 공 사: ******************************

○ 중점 점검사항

- 상수도관 노출상태(관 외부 및 보온, 이음부 등) 육안점검

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인

- 누수 징후 및 공사장 주변 도로침하 여부

- 긴급 상황 발생시(누수 등) 대처사항 확인 등

□ 점검결과

○ 2월 점검결과 내용 : 특이사항 없음

○ 점검사진

신사역	신논현역	논현역

□ 향후계획

○ 노출 상수도관에 대한 주기적인 점검실시

붙임  지하철 상수도시설물 점검결과 1부.  끝.