문서번호	에스플렉스센터운영과-1489
결재일자	2022. 3. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장	데이터센터소장
최경호		여인선	03/04 추경수
협조

에스플렉스센터 공공태양광 안전점검 계획

2022. 3.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 공공태양광 안전점검 계획

에스플렉스센터 공공태양광에 대한 일상 및 정기적인 안전점검을 통해 전기 안전사고를 예방하고 시설효율을 극대화 하고자 함

1		추 진 근 거

□ 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준 고시(제2021-188호, ‘21.4.15)

□ 공공태양광 설비 안전점검 및 유지보수 계획(녹색에너지과-4237호, ’22.2.25.)

2		공공태양광 현황

시설명	합 계	위 치	규 모	형 식
태양광	******** (접속반 및 인버터반 ***************	스마티움관 벽면 (4F~지붕층)	******** (접속반 및 인버터반 **************	BIPV (건물일체형)
		시너지움관 벽면 (9F~지붕층)	******** (접속반 및 인버터반 **************

※ BIPV(Building-Intergrated PhotoVoltaics)

- 건물일체형 태양전지 모듈을 창호,파고라 등에 설치하여 건축부자재의 역할과 전력생산을 동시에 할 수 있는 태양광

3		22년 공공태양광 안전점검 계획

□ 점검대상 : 접속반 및 인버터반 *****, 모니터링시스템 1식

□ 점검기간 : ‘22. 3월 ~ 12월

□ 점검주기

○ 일상점검 : 전기안전관리자 수시 및 주기적(월1회, 분기1회) 점검

○ 법정점검 : ‘23년 中 실시 예정(1회/4년) - ’19년 한국전기안전공사 점검

□ 점 검 자 : 에스플렉스센터 전기안전관리자 등 3명

□ 점검항목 : 적외선 열화상 측정, 절연저항 및 접지저항 측정 등

□ 점검방법 :「서울특별시 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준」고시(‘21.4.15.) 별표 9~11(붙임)에 따라 점검 실시

□ 부적합 조치 : 청소 불량 등 경미한 사항은 즉시 현장 조치하고, 기계적 결함 등 중대한 사항은 납품업체 등에 의뢰하여 보수 조치

4		행 정 사 항

□ ‘22. 3. 4. : 안전점검 계획 수립 및 제출(녹색에너지과)

□ ’22. 3월 ~ 12월 : 수시/정기 안전점검 및 보수실시

□ ’22. 6월, 12월 : 점검결과 태양광 통합모니터링시스템 입력

붙임  점검요령 및 점검 체크리스트 1부.  끝.