문서번호	교량안전과-3252
결재일자	2022. 3. 8.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
★주무관	특수교량팀장	교량안전과장
이석희	김귀용	03/08 조현석

행주대교 안전진단 및 정밀점검 최종 보고회 결과보고

행주대교 정밀안전진단 및 정밀점검

최종 보고회(자문) 결과보고

2022. 3.

교량안전과

행주대교 정밀안전진단 및 정밀점검

최종 보고회(자문) 결과보고

‘행주대교 정밀안전진단 및 정밀점검 용역’의 시설물 진단·점검 결과에 대한 최종 보고회(자문회의 포함)를 개최하고 그 결과를 보고드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 행주대교 정밀안전진단 및 정밀점검 용역

○ 대상교량 : 행주대교 상류교(진단), 하류교(점검)

○ 용역기간 : 2021. 3. 16. ~ 2022. 3. 11.

○ 용 역 사 : ㈜한국국토안전연구원(진단), ㈜중부구조안전기술단(점검)

○ 용 역 비 : 306,827천원

□ 최종 보고회 개요

○ 일    시 : 2022. 3. 4(금) 14:00 ~ 15:30

○ 장    소 : 신청사 3층 회의실

○ 참 석 자

- 서 울 시 : 교량안전과장, 특수교량팀장, 시설물담당

- 용 역 사 : 사업책임기술자 및 분야별 책임자

- 자문위원 : ********************************

********************

□ 보고회 주요 결과

○ *****

- 과업수행 중 조류 배설물 퇴적, 보행로 물막힘 등 단기간에 조치 가능한 사항들은 기록 관리하기보다는 미리 보고하여 보수하도록 개선

- 안전성 평가 결과 중 횡방향 구조해석의 안전율 값이 1.0에 가까운 것들은 오해의 소지가 없도록 해석방법 등을 보고서 명기

- 보고서는 시민 열람도 가능하다는 점을 고려하여 어휘·사진 선택에 신중

○ ******

- (상류교) 자료수집 및 분석에서 공사시 적용된 구조물 종평면도 추가

- (하류교) 구간별 설계기준강도(35~40MP) 확인 필요, ’12년 내진성능 개선공사 주요 보수·보강 이력 추가

○ ******

- (상류교) A2 교대 창고 우수 유입은 사면 정비 등의 구체적인 대안 제시

- (하류교) 사장교 정착부 및 주탑에 대한 손상 진행성 여부 검토, 보수·보강 우선순위 상향

○ ******

- (상류교) S3 배전함 누수·부식은 진행 중인 손상이므로 보수 1순위로 조정

- (하류교) S17-1의 배전반 누수에 대한 원인과 제거방안을 표기, 쉬스관의 마감불량은 보수 1순위로 조정

□ 행정사항 및 향후계획

○ 행정사항

- 최종 보고회 자문 결과 용역 성과품에 반영

- 참석수당 용역사에서 지급*******************************

○ 향후계획

- 2022. 3. 11. : 용역 준공

붙 임 : 자문 의견서, 발표자료 등 각 1부.