문서번호	정수시설과-655
결재일자	2022. 3. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이생기		오삼록	03/11 윤창진
협 조
	행정관리과장			정종철
	정수과장			하은경
	원수관리과장			代김종필

“상수도사업본부 발족30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!”

2022년 해빙기 대비

취·정수장 시설물 안전점검 결과 보고

2022. 3.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

2022년 해빙기 대비

취·정수장 시설물 안전점검 결과 보고

해빙기 대비 취,정수장 시설물에 대하여 사전 안전점검 및 보완 조치를 통하여 아리수 생산 공급에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

□ 상수도사업본부 안전조사과-1484(’21.2.8)

- 2022년 해빙기 대비 상수도 시설물 및 공사장 안전점검 추진계획

□ 강북아리수정수센터 정수시설과-516(’22.2.25)

- 2022년 해빙기 취,정수장 시설물 안전점검 추진 계획

□ 상수도본부 생산관리과-2128(’22.3.3)

- 1분기 취·정수 시설물 통합안전 점검계획

□ 대상시설물 주요현황

□ 취수시설 : 시설용량 230만톤/일

□ 정수시설 : 시설용량 100만톤/일

□ 고도처리시설 : 시설용량 72만톤/일

□ 도·송수관로

- 도수관로 D=2,600mm × 2열,  L=4.3km

- 송수관로 D=2,400mm × 3열,  L=8.62km

□ 점검개요

□ 점검일정 : 2022.2.23. ~ 3.10

- 해빙기 대비 점검 : 해빙기대비 점검표 활용하여 자체점검 시행

- 1분기 취·정수 시설물 통합안전점검(시설분야) : 자체점검+외부민간전문가

□ 점검인원 : 35명

□ 점검방법

구 분	총 괄	반 장	점 검 자
*********	******	***	***********
*****	******	***	***********************
*****	******	***	********
********	****	***	***********************
********	******	***	*******
**********	******	***	*******************
*****	**************************

- 분야별 점검반

□ 점검결과

해빙기 점검

□ 점검방법 : 점검표에 의거 분야별 정수센터 자체점검

□ 점검기간 : 2022. 2. 23. ~ 3. 10.

□ 지적사항 : 별첨 점검표 참조

- 행정 및 방호분야

□행정분야 : 소화전설비 점검예정(3.21일 소방안전관리 용역)

□방호분야 : 이상없음

- 시설분야 : 이상없음

- 전기분야 : 이상없음

- 기계분야 : 이상없음

- 수질분야 : 이상없음

- 취 수 장 : 이상없음

1분기 시설물 통합안전점검

□ 점검방법 : 점검표에 의거 외부전문가 활용 합동점검

□ 점검일정

- 2022. 3. 7.(1차 점검)

- 2022. 3. 23.(2차 점검 예정)

□ 지적사항 : 1건(경미한 사항)

- 시설분야 : 1건

*******************************************

□ 조치계획

지 적 사 항	조 치 사 항
****************	***********************

※ 행정분야 : 소화전설비 점검은 ‘22.3.21 소방안전관리 용역으로 점검예정

□ 행정사항

□ 지적사항 조치계획 보고(강북 → 본부(안전조사과,생산관리과))

□ 시설물의 지속적인 안전점검관리

□ 점검 실적을 FMS(시설물종합관리시스템)에 입력관리

첨 부 : 1. 2022년 해빙기대비 시설물 점검결과 각1부.

2. 취·정수장 점검표(1분기 시설물 통합안전점검) 1부.  끝.