문서번호	행정지원과-4404
결재일자	2022. 3. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		강남수도사업소장
이승열	김미란	이영세		03/11 代이영세
협 조
	시설관리과장		김근태
	시설관리팀장		김재영

배수지 표면거품 저감 TF팀 구성 ․ 운영계획

2022. 3.

강남수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

배수지 표면거품 저감 TP팀 구성 ․ 운영계획

배수지 표면 거품발생 저감 및 방지 대책 수립 시행을 위한 TF팀

구성 운영 하고자 함.

□ 관련근거 : 본부장 요청사항(’22.1.27, 정례사업소장 회의시)   ○ 고도정수처리 도입 이후 배수지에서 거품이 발생하는 사례가 종종

일어나고 있음. 연구원, 본부, 사업소가 협력해서 대책이 필요한 곳은

올해 집중적으로 연구하고 노력하여 방지 대책 수립 바람.

□ (본부) 운영목적 및 구성

○ 거품발생 방지 최적 관리방안 수립 · 시행

○ 추진기간 :’22. 3. ~ 11.(9개월)

								TF팀 총괄
								생산부장
	총괄반				배수지 총괄반				연구지원반								생산계통 추진반 (암사, 뚝도, 영등포)				배급수계통 추진반 (서부, 강서, 남부, 강남, 강동)
	수질과장 - 박근우, 김병기				시설관리과장 - 박종대				수처리연구과장 - 이준호, 김태균(생산계통) 배급수연구과장 - 김성재(배급수계통)								정수과장 - 운영총괄 담당 - 실험실 연구사 ※ 명단 별첨				사업소별 자체편성
	․ TF회의 총괄 (TF회의 주관, 회의자료 준비, 개선방안 검토 등)				․ 배수지 총괄 (적정 운영 및 시설개선안, 예산집행 검토 등)				․ 연구지원 총괄 (관망해석, 운영 및 시설 개선방안 도출 등)								․ 운영 및 시설개선 (정수지 유입부 관로조정 , 적정운영 시행 등)				․ 운영 및 시설개선 (공기밸브 설치, 배수지 유입관 낙차 조정, 적정운영 시행 등)

※ 수도사업소 거품발생 배수지별 자체 TF팀 구성․운영

□ 자체 TF팀 구성․운영계획

○ 목  적 : 배수지 거품발생 방지위한 최적 관리방안 수립·시행

○ 기  간 : ’22. 3. ~ 11.(9개월)

*******************

○ 원  인

- 배수지 유입관과 수면의 낙차가 커지면 거품발생량 증가

- 경사진 관로 내에 에어포켓이 있을 경우 도수현상으로 거품발생

○ 구  성 : 배급수계통 TF 추진반

			TF팀 반장
			시설관리과장
수질관리팀						시설관리팀
수질팀장						시설관리팀장
담당자						배수지 담당 시설물유지관리담당

○ 팀별 주요업무

***	*******
*****	************************* *******************
*****	******************************* **********************************

□ 행정사항

○ 시설현황 요청자료 제출(수도사업소 → 배급수연구과)

- 배수지 도면, 공기밸브 설치 현황 자료 등 요청자료

붙  임  1. 배수지 거품발생 사진 1부.

2. 배수지 거품발생 저감 주요 개선 사례 1부.

3. 본부 TF 계획 1부. 끝.