문서번호	시설보수과-1718
결재일자	2022. 3. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
임승민		03/11 代기효상
협조	주무관		정영상
	주무관		노준호

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

2022년 해빙기 대비 도로시설물 안전점검 결과

(삼성교 외 6개소)

2022. 3.

동부도로사업소

2022년 해빙기 대비 도로시설물 안전점검 결과

(삼성교 외 6개소)

□ 점검 대상

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공 년도	시설물 담당자
					직 급	성 명
1	삼성교	폭 34.8m, 연장 260m	2종	1975	시설6급	임승민
2	대치교	폭 30m, 연장 120m	2종	1979
3	영동2교	폭 30m, 연장 147m	2종	1985
4	영동5교	폭 35m, 연장 152m	2종	1986
5	위례터널	폭 13m, 연장 2,362m	1종	2014
6	문정지하차도	폭 23.2m, 연장 425m	법정외	2017
7	세곡1교	폭 54.2m, 연장 49m	법정외	2012

□ 점 검 일 : 2022년 2월 16일 ~ 3월 9일

□ 점 검 자 : 총 8명

❍ 담당자(3명) : 시설6급 임승민, 시설6급 정영상, 시설7급 노준호

❍ 외부전문가(5명) : 김성오, 이현직, 최경엽, 송만규, 안승수

□ 점검결과

❍ 주요 지적사항 및 조치계획(결과)

연번	시설물명	지적사항	조치계획(결과)	비고
1	***	옹벽 균열 발생(봉은교 방향)	유지관리 부서인 강남구청에 이첩
2	***	보도부 신축이음덮개 파손 1개소 (학여울역 방향, A1)	‘22년 교량시설물 일상유지보수공사 작업예정
		포장 상태 불량 1개소 (학여울역 방향)	주의 관찰
3	****	가드레일 단부 미설치 4개소(양뱡향)	‘22년 교량시설물 일상유지보수공사 작업예정
		포장 상태 노후 불량 전구간(양방향)	- ‘22년 정비 예산 요구하였으나 미반영됨 - 주의관찰하고 예산 반영하여 정비 필요
		배수구 이물직 퇴적 (양방향)	직영반에서 조치 예정

연번	시설물명	지적사항	조치계획(결과)	비고
4	****	포장 소성 변형 발생 (개포동 방향, 본교와 접속교 사이)	직영반에서 조치 예정
		자전거도로 경계 시선유도봉 망실 (양뱡향)	직영반에서 조치 완료
		중앙분리대 안전도색 필요 (전구간)	‘22년 교량시설물 일상유지보수공사 작업예정
5	위례터널	벽체 타일탈락 3ea(양재방향, 1+720)	‘22년 도로시설물 일상유지보수공사 작업예정
		쓰레기 청소 필요 (양재방향, 1+620)	직영반에서 조치완료
6	****** ****	신축이음 파손 8개소(위례 방향)	‘22년 도로시설물 일상유지보수공사 작업예정
7	****	높이제한 표시 및 안전보호시설 설치 필요(A1, 하류)	‘22년 교량시설물 일상유지보수공사 작업예정

붙 임 : 점검보고서 5부.  끝.