문서번호	교량안전과-3574
결재일자	2022. 3. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
이재우		박주완	03/14 조현석
협 조

중대재해 및 해빙기대비 안전점검결과 보고 (강남일반교량팀)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 03.

안전총괄실

(교량안전과)

중대재해 및 해빙기대비 안전점검결과 보고

(신정교 외 11개소)

중대재해 및 해빙기를 대비하여 강남일반교량팀 소관 시설물인 신정교 외 11개 교량에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

□ ‘22년 교량시설물 안전점검 추진계획(교량안전과-1486, ’22.1.28)

□ ‘22년 중대재해 및 해빙기대비 안전점검 추진계획(교량안전과-1722, ’22.2.8)

Ⅱ		시설물 현황

□ 일반교량 3, 고가차도 9

시 설 명	규 모	안전 등급	구조형식	준공일	담당자
신 정 교	B=15.5~36m, L=850m	B등급	PF	‘90.06.30	이정훈
도림천고가	B=9~23m, L=2,651m	B등급	STB	‘93.08.31	이재우
영등포역고가	B=15m, L=637m	B등급	STB	‘96.09.15	이재우
서해안로연결램프	B=4.95~6.15m, L=234m	B등급	STB	‘12.01.20	신익현
숯 내 교	B=33m, L=1,150m	B등급	PF, 닐센아치	'10.05.31	신익현
금 천 교	B=21.4m, L=665m	B등급	PFB, STB	‘89.11.01	이정훈
이수고가	B=8.5m, L=2,344m	B등급	STB	‘01.12.15	신익현
사당고가	B=22m, L=500m	B등급	STB	‘97.04.30	신익현
보라매고가	B=15~22.5m, L=3,526m	B등급	PA, STB	‘94.07.29	이정훈
오류고가	B=19m, L=420m	B등급	STB	‘99.02.14	이정훈
광명고가	B=25m, L=640m	B등급	STB	‘98.07.31	이재우
선유고가	B=8.5m~19m, L=432m	B등급	STB	‘91.12.01	이재우

Ⅲ		점 검 개 요

□ 점 검 일 : 2022. 2. 16(수) ~ 3. 11(금)

□ 점 검 자 : 강남일반교량팀장 외 3명

□ 점검내용

	주요 점검사항
교 면 포 장		▫ 포트홀, 포장 침하 등		중점점검
배 수 시 설		▫ 파손(Grating, 관), 체수, 막힘 등
교 대 옹 벽		▫ 지반의 동결 융해에 따른 배부름현상 등		중점점검
신축이음장치		▫ 본체 변형, 실링 파손, 이상음 ▫ 후타재 파손, 박리(염해, 동결융해) ▫ 교대, 교각 상면(코핑부) 염해, 동결융해		중점점검
교량점검시설		▫ 점검시설 부식 및 고정상태, 시건장치 등
하 부 공 간		▫ 하부공간 점용시설 안전사고 유발 요인 ▫ 박리·박락으로 인한 낙하물 등 2차사고 유발요인 등		중점점검

Ⅳ		점검 및 조치계획

□ 주요 점검결과

○ 구조적 안전성에 영향을 주는 중대결함은 발견되지 않았으며,

○ 포장 포트홀·균열, 배수구 노후파손, 시설물(난간, 휀스 파손 등) 사용성 결함이 소수 발견됨.

- 교량별 주요 지적사항

교량명	지적사항	조치결과	교량명	지적사항	조치결과
신 정 교	도로소파	조치완료	보라매고가	콘크리트 균열/박락	용역진행
도림천고가	도장열화/휀스 파손	정비예정	광명고가	방음벽 지주 불량	조치완료
영등포역고가	난간파손/배수구막힘	정비예정	서해안로연결램프	시선유도봉 탈락	정비예정
이수고가	부속시설 (충격흡수시설) 파손	정비예정	금 천 교	조류서식 배설물 / 배수관 노후	정비예정
사당고가	배수관 누수 등	정비예정	오류고가	콘크리트 균열 / 도로소파	조치완료
숯 내 교	배수구 막힘 등	정비예정	선유고가	철거 진행 중

○ 하부 점용시설은 화재예방에 철저를 기하여 줄 것을 현장에서 안내 조치

□ 조치 계획

○ 단순 지적 및 시급한 정비사항은 2022년 교량시설물 일상유지보수공사로 정비하고, 강재 도장 등 주요 부재 보수는 별도 계획 수립 후2023년 단일공사 예산 확보 등 정비 계획에 의거 조치 시행.

○ 교량 하부공간 점용시설에 대하여 불법 점유시설 정비 및 이설 등 해당자치구(도로점용 및 시설물 관리부서) 및 관리기관에 통보예정.

붙 임 : 1. 도로시설물 안전점검 결과 집계표 1부.

2. 교량시설물 안전점검표 각 1부.

3. 교량 하부 점용현황 조사결과 집계표 1부.

4. 교량하부 점용시설 점검 보고서 1부.

5. 외부전문가 자문의견서 1부.