문서번호	시설보수과-1886
결재일자	2022. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
최선보		오재영	03/15 김용제
협조	기전과장		김형집
	주무관		권유석

2022년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 결과보고

(시설물 분야, 기전 분야)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 3.

강서도로사업소

2022년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 결과보고

2022년 해빙기대비 안전사고 예방 및 시민 불편사항을 최소화 하고자 소관 도로시설물에 대하여 외부전문가와 합동으로 안전점검을 시행하고 지적사항에 대한 조치결과(계획) 보고임

Ⅰ		점검개요

관련근거

도로시설과-1496(2022.2.10) : 2022년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 시행계획

시설보수과-1135(2022.2.14.) : 2022년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 시행계획

기전과-1357(2022. 2. 15.) : 2022년 해빙기대비 도로시설물 안전점검 시행계획

점검기간 : 2022. 2.14.(월)~3.14.(월)

점 검 자 : 총 176명(공무원 112명. 외부전문가 64명)

시설물 분야 : 총 160명(공무원 96명, 외부전문가 64명)

기전   분야 : 총 16명(공무원 16명)

대상 시설물현황

구분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	사면	웅벽
시설물 분야	65	-	22	6	6	5	22	4	-	-	-
기전 분야	58	3	12	10	6	5	22	-	-	-	-

Ⅱ		점검 결과 조치계획

점검결과

시설물 분야별 적출건수 : 33건(27개 시설물애서 33건 적출)

구분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	사면	옹벽
적출건	46	4	10	3	7	2	18	2	-	-	-
조 치	24	4	6	2	3	2	6	1	-	-	-
미조치	22	-	4	1	4	-	12	1	-	-	-

지적사항 세부사항

- 시설물 분야 : 40건

구분	계	구조물 손 상	포장파손	배수불량	부속시설 파 손	교통안전 시설파손	청소	기타
적출건	40	10	10	-	5	-	15	-
조 치	18	1	3	-	2	-	12	-
미조치	22	9	7	-	3	-	3	-

- 기전 분야 : 6건

구분	계	전기설비 불 량	기계설비 불 량	통신설비 불 량	방재설비 불 량	기타관리부적정 등	기타
적출건	6	2	-	-	-	-	4
조 치	6	2	-	-	-	-	4
미조치	-	-	-	-	-	-	-

처리계획(결과)

단기처리 : 2022년 7월 말까지 조치 예정

- 시설물 분야 : 40건(조치완료 18건,  미조치 22건)

ㆍ조치완료 : 18건

ㆍ미 조 치 : 22건(3월~4월 일상유지 보수예정 20건, 7월말 단일공사 보수예정 2건)

※ 구조물의 안전에 영향을 주는 긴급사항은 적출되지 않음

- 기전   분야 : 6건(조치완료 6건)

중ㆍ장기 처리 : 없음

- 시설물 분야 : 없음

- 기전   분야 : 없음

점검결과 지속관찰로 지적된 사항

⇒ 정기점검 및 정밀점검시 지속적으로 상태변화를 확인하고, 진행성

결함으로 판단시 보수계획 수립

Ⅲ		행정사항

점검결과 지적사항에 대하여는 시설물 관리담당자 별도 조치계획에 따라 조치하고, 조치후 사진 등 그 결과를 기록관리

※  일상유지보수공사 및 단일공사 조치계획은 추후 결과 확인

조치결과(정비계획)을 ’22.3.15.(화)까지 도로시설과 제출 (붙임 1,2)

해빙기대비 점검결과 담당자별 점검보고서 작성 (붙임 3)

외부전문가(시설안전자문단) 점검비 지급

점검수당 : 200,000원 × 17명 = 3,400,000원

예산과목 : (도시개발특별회계,도로시설과)

- 도로시설관리,도로시설물운영,도로시설물안전자문단운영,사무관리비

해빙기대비 도로시설물 안전점검 외부전문가 참여현황

외 부 전문가	점 검 시 설 물
***	성산지하차도(3종․B), 선유교(법외․B), 염창IC하부복개(3종․B). 화곡고가(법외․B)
***	목동교(2종․B), 목동교서측지하차도(3종․B), 여의2교(2종․B),노들길지하차도(3종․B)
***	시흥IC(3종․B), 신월IC(법외․B), 등촌지하차도(2종․B), 광복교(법외․B),
***	작동터널(1종․B), 가족길교(법외․A), 여의하류2교(법외․A), 국회앞지하차도(2종․B)
***	궁동터널(1종․B), 광명교(법외․B), 개화교(법외․B), 개화천복개(3종․B)
***	고척교(2종․B), 오목교서측지하차도(3종․B), 행주1교(법외․B), 행주2교(법외․B)
***	생태터널(1종․B) 서울교(2종․B), 서울교접속지하차도(3종․B)
***	개봉고가(2종․B), 개봉교(법외․B), 개봉지하차도(2종․B)

외 부 전문가	점 검 시 설 물
***	도림천복개(좌안)(1종․B), 도림천하류복개(3종․B), 도림교(법외․B)
***	개봉철도고가(2종․D), 오류IC(법외․B), 구로역지하차도(3종․B), 구로지하차도(2종․B)
***	오목교(2종․B), 오목교동측지하차도(3종․A), 오목지하차도(2종․B)
***	오금교(2종․B), 오금교접속지하차도(3종․B), 오금지하차도(2종․B)
***	가리봉철도고가(2종․B), 공단IC(2종,B), 신도림지하차도(2종․B)
***	영등포R-IC(2종․B), 여의2지하(법외․B), 여의하류지하(법외․B), 구로1교(법외․B)
***	오류철도고가(3종․C), 가마산지하차도(2종․B), 가마산고가(법외․B), 행주IC(법외․B)
***	외발산지하차도(1종․B), 화곡터널(2종․ B), 공항입구지하차도(2종․B), 개화지하차도(법외․B)
***	서부트럭터미널앞지하차도(1종․B), 고척2지하차도(3종․B), 개화램프B교(법외․A), 개화IC(법외․B)

붙임  1. 해빙기대비 안전점검 결과(총괄) 1부.

2. 점검결과 집계표(양식1) 1부.

3. 분야별 안전점검 보고서(양식2) 1부.  끝.