문서번호	하천관리과-3626
결재일자	2022. 3. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수총괄팀장	하천관리과장		물순환안전국장
강희권	代조현범	손경철		03/18 한유석
협 조
	주무관		조현범

2022년 수방대비

주요공사장 합동점검 결과보고(3차)

2022. 03.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 수방대비

주요공사장 합동점검 결과보고(3차)

□ 점검 개요

○ 일    시: 2022. 3. 16.(수) 14:00~18:00

○ 점검대상

- 전농천 악취저감 및 취약환경 개선사업

- 뚝섬유수지 공영주차장 건설공사

- 서울숲 복합문화 체육센터 건립공사

- 대치유수지 체육공원 환경개선사업

○ 점 검 자

- 하천관리과장, 담당, 외부전문가 등

□ 점검 결과

○ 전농천 악취저감 및 취약환경 개선사업

- 수방기간 전까지 하상내 공사를 마무리하고 공사 자재, 토사 반출 및 공사용 가도 철거 시행

- 하천 복개구간 내부로의 시민 진입을 막기 위한 안전장치 설치를 검토하여 안전사고 발생 방지

사업 추진 현황 설명	공사현장 점검	하상내 공사자재 적치

○ 뚝섬유수지 공영주차장 건설공사

- 수방기간 전까지 복개유수지 하부의 기존 의자 철거, 유수지 내 폐자재 및 토사 정리, 배수로 정비 등을 완료하여 유수지 운영에 지장이 없도록 조치 필요

사업 추진 현황 설명	유수지 하부 현장점검	기존 의자 및 폐자재 적치

○ 서울숲 복합문화 체육센터 건립공사

- 건축물 하부 유수지 내부의 각종 쓰레기 및 폐자재 즉시 반출 시행

- 정화조 주변 및 중앙구조물 단열처리부 외관 마무리 공사 조속 시행

- 유수지 바닥으로의 시민 추락방지를 위한 안전휀스 설치 검토

- 유수지 우수 유입으로 수위 상승시 시민 안전을 위한 유수지 진입 차단시설 및 감시용 CCTV 설치 검토

체육센터 하부 유수지 점검	유수지 내부 공사자재 적치	유수지 외부 폐기물 적치

○ 대치유수지 체육공원 환경개선 사업

- 수방기간 전까지 환경개선사업 기초공사를 마무리하고, 공사자재와 토사 반출 및 공사용 안전휀스 철거 시행

공사현장 점검	기초공사 현장	공사자재 및 토사 적치

□ 조치 계획

○ 점검결과 적출사항은 해당 기관 및 유지관리부서에 통보하여 조치 요구

- 경미한 사항은 즉시 조치토록하고, 시일이 소요되는 사항은 5월 15일까지 조치 완료 후 결과 제출

- 불가피하게 5월 15일까지 조치가 곤란할 시에는 별도 조치계획 수립 제출

붙임 : 1) 전문가 현장점검 의견서 1부.

2) 전문가 참석 서명부 1부.  끝.