“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	영등포2정수장 활성탄지 오존저감 시설개선 관련 관게자 회의 개최 알림

1. 생산관리과-1102 ('22.2.4)호와 관련입니다.

2. 영등포정수센터 활성탄지내 적정 오존농도 유지 및 대기 오존의 법적 안전성 기준 확보를 위하여 추진 중인 활성탄 흡착지 대기오존 저감 시설 개선 사업 추진 관련입니다.

3. 2차례 자문회의 등을 통하여 결정된 시설개선 사항과 관련하여 아래와 같이 관계자 회의를  통하여 시설개선 사업을 신속 추진코자 하오니 관련 부서에서는 첨부 자료 등을 검토하여 부서

의견을 지참 참석하여 주시기 바랍니다.

가. 관계자 회의개최

- 일시 및 장소 :‘22. 4.5(화)14시 영등포정수센터

- 참석대상 : 생산부장(생산관리과, 기전설비과, 기술진단과장), 영등포정수센터

(전문가) 전정호 오조니아 이사

- 회의내용 : ①활성탄지 운영모니터링 결과 검토  ②시설개선 방법 결정 ③시설개선 추진부서 결정

나. 1,2차 자문회의 결과

○ 활성탄지 용존 오존농도 가이드라인의 재검토 및 신속한 지침마련 배포 추진 (완료)

○ 작업자 안전 및 대기오존 저감을 위한 (실내) 지별 덮개시설 (외부) 배오존시설 설치 필요

○ (결론) 2~3월 AOP·퀜칭 운영 결과를 근거로 4월부터 시설개선 시범 사업 추진

다. 부서 협조사항

- 기술진단과 : 6개 정수센터 활성탄 오존거동조사 결과 및 시설개선 의견

- 기전설비과 ․ 영등포정수센터 : 활성탄지 운영 모니터링 및 설계 등 사업시행 검토자료

▶  (영등포) 첨부 22.2~3월 활성탄지 오존거동 등 모니터링 결과표 작성 지참

▶  (기전설비과) 활성탄지 시설개선 공법별 설계자료

붙임  1. 회의자료 (22.4.5)

2. 시설개선 2차 자문회의결과 및 추진계획보고.

3. 영등포 정수센터 활성탄지 오존농도 현황조사표.끝.

	생 산 관 리 과 장
주무관	이규현		생산관리과장	백광인		생산부장	03/22
김창중
협조자	기전설비과장	최강욱
시행	생산관리과-20028	(	2022.03.22	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 3층 생산부	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1311	/전송	02-3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5,7)