의원 요구 자료 제출

시 행	도시철도설비부-20104
결재일자	2022.03.25
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자 참조
수신자	서울특별시의회의장 (의 사 담 당 관), 서울특별시의회의장 (교통수석전문위원), 서 울 특 별 시 장 (기획담당관), 총무부장

주무관		차량과장	도시철도설비부장	도시철도국장	도시기반시설본부장	결재
곽동헌		배광희	代전계목	하종현	03/25
					이정화
협 조
	정보통신과장				김이곤

제 목	의원요구자료제출(요구번호 256번, 송도호 의원, 교통위원회)

1. 시의원 송도호 의원(교통위원회, 더불어민주당, 관악구 제1선거구)으로부터 신림선 관련하여 자료 요구가 있어 붙임과 같이 제출합니다.

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

송도호 의원(교통위원회, 더불어민주당)

□ 요구번호 : 256번

□ 요구내용

○ 신림선 관련

1. 객차 좌석 외부덮개 소재명, 난연성 또는 불연성 여부, 연소성시험결과치 등 성능자료, 해당소재 선정경위, 관련 객차 내 화재예방대책, 소재교체계획

2. 승강장 CCTV 사각지대 없도록 점검 조정한 결과 자료(대비표 포함)

3. 급곡선 구간 안전을 위해 추가적으로 수립한 대책 현황(대비표 포함)

□ 신림선 관련 요구자료를 아래와 같이 제출합니다.

1. 신림선 객실 의자 관련

○ 외부덮개 소재명 : 모켓트 타입으로 천연 WOOL(양모) 섬유 사용

○ 난연성 또는 불연성 : 난연성

○ 성능자료 : 안전품목검사(화재시험) 시행하여 합격. <붙임1-1> 참조

○ 선정경위 : <붙임1-2> 참조

○ 화재예방대책

- 화재예방설비 : 전동차에는 칸당 소화기가 2개씩 배치되어 최초 발견자에 의한 화재 초기 대응이 가능하며, 전동차에 설치된 화재감지기(3개/칸) 및 CCTV(2대/칸)를 통해 관제실로 화재 발생 관련 정보가 전달됨

- 화재시 대응계획 : 열차내 화재시  관제인지 → 상황전파(119, 112), 열차운행통제 → 관제안내방송 및 안내화면 송출 → 진화 → 열차운행가능 확인 및 피해현황보고 <비상대응계획 및 매뉴얼>

○ 소재 교체계획 : 현재 신림선은 기설치되어 소재 교체계획은 없으며 향후 신조전동차 발주 시 의자 타입별 장단점을 면밀히 비교검토하여 선정하겠음

※ 소재 공인시험기관(한국조선해양기자재연구원) 및 철도기술연구원 문의 결과 시간이 지남에 따른 검사는 하지 않으며, 소재특성이 변화하는 것이 아니므로 성능 저하는 크지 않을 것으로 봄. (소재 노후시 교체 또는 수리 실시)

2. 승강장 CCTV 사각지대 조정결과

○ 승강장 CCTV 조정 결과 자료는 <붙임2>과 같음

- 사각지대 3개소 카메라 추가설치 완료

- 11개역 승강장 사각지대 점검 및 카메라 21개 화각 조정 완료

3. 급곡선 구간 안전을 위해 추가 수립한 대책 현황

○ 신림선 승차감 개선 결과는 <붙임3>과 같으며,

○ 향후 급곡선 구간 진입 전 안내방송을 시행하여 안전사고방지 등 시민불편을 최소화할 예정임

따로붙임 : 1-1. 안전품목검사 확인서 1부.

1-2. 신림선 경전철 객실의자 선정 보고 1부.

2. 승강장 CCTV 조정 결과 자료 1부.

3. 신림선 경전철 승차감 개선 결과 보고 1부.    끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도시철도설비부)	담당사무관	배 광 희 김 이 곤
	☎ 772-7290	주무관	윤 진 호 박 규 영
	작 성 일 : 2022.03.22.