문서번호	예방과-20698
결재일자	2022. 3. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
담당자		가스위험물안전팀장		예방과장
이평우		이용관		03/31
				박성열
협 조
	경리팀장				김병춘

2022년 위험물시설 검사장비 구매 계획

2022. 3.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 위험물시설 검사장비 구매 계획

`

위험물시설 점검 및 노후 위험물시설 검사의 신뢰도 향상을 위하여 위험물시설 검사장비를 보강하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

예방과-2106(2022.1.26.)호「2022년 위험물 안전관리 기본계획 알림」

2022년 성과주의 예산서「예방업무 추진 향상」

Ⅱ		구 매 개 요

기    간 : 2022년 3월 ~ 5월

건    명 : 위험물시설 검사장비 구매

소요예산 : *******************

예산과목 : 예방업무 추진 향상

○ 위험물제조소 등 소방검사장비 보강 / 자산 및 물품 취득비(214-405-01)

구매물품 수량 : 1종 2점

구매물품	구매수량	예정소요금액(원)
초음파 두께 측정기	2점	************************* ***********
합 계	2점	*********

용    도 : 위험물시설 검사 시 위험물탱크 두께 측정

배정기관 : 미배정 2개 소방서(강북, 금천)

Ⅲ		구 매 방 법

계약방법 : 전자공개 수의계약(2인 이상 견적 수의계약)

※ 구매의뢰(가스위험물안전팀) → 나라장터 전자공개 수의계약 안내공고(경리팀) → 나라장터   투찰/개찰(경리팀) → 계약체결(경리팀)→ 제품수령·검수(가스위험물안전팀)

계약 추진사항

○ 납품 기한 : 계약체결 후 30일

○ 납품 장소 : 서울소방재난본부 예방과(가스위험물안전팀)

○ 검사(수) 방법 : 성능검사 및 서류 확인

Ⅳ		향 후 일 정

구매 품목(규격) 및 방법 등 결정	2022년 3월

구매계약 의뢰 및 체결	2022년 4월

납품 및 소방서 배정	2022년 5월

붙임  1. 위험물검사장비 규격서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부.

4. 위험물검사장비 배부 현황 1부.  끝.

붙 임 1		위험물검사장비 규격서

품 명	초음파 두께 측정기	수 량	2
용 도	· 초음파를 이용한 강재 등의 두께 측정 (주측정대상 : 강철 재질의 유류 탱크)
일반사항	· 휴대가 간편한 크기 · LCD 디스플레이 · 데이터 저장 기능 · 전원 : 1.5V 알카라인 밧데리 및 USB 전원공급 가능
기술사양	· 코팅 투과 모드 지원 · 측정범위 1mm ~ 100mm · 음속범위 500m/s ~ 15000m/s · 분해능 : 0.01mm(소수점 2자리까지 표시) · 수동 및 자동 영점조정 기능 · Gain 조절기능 4.0dB ~ 5.0dB, 5단계 이상 조절 가능 · 고속스캔기능, 측정한계 알람기능
납품조건	· 납품장소 및 기한: 서울소방재난본부 / 계약일로부터 30일 내 · 완제품에 대한 제조사(공식 대리점) 품질보증서 제출 · 장비사용법 및 장비 운영·관리에 관한 무상 교육 1회 실시 (장소: 서울소방재난본부 예방과/ 일자: 납품일로부터 7일 내, 일정협의) · 납품 후 2년간 품질보증(하자 발생 시 무상 AS 또는 교체)

붙 임 2		산출기초조사서

붙 임 3		견적서

붙 임 4		위험물시설 검사장비 배부 현황

소방서별 배부 현황

소방서		계	2014년	2015년	2016년	2017년	2019년	2020년	2021년
계		24	3	3	3	3	4	4	4
70	본부	1	-	-	-	-	1	-	-
71	종로	1	-	1	-	-	-	-	-
72	중부	1	1	-	-	-	-	-	-
73	광진	1	-	-	-	1	-	-	-
74	용산	1	-	-	1	-	-	-	-
75	동대문	1	-	-	-	-	-	1	-
76	영등포	1	-	1	-	-	-	-	-
77	성북	1	-	-	-	-	-	1	-
78	은평	1	-	-	-	-	-	1	-
79	강남	1	1	-	-	-	-	-	-
80	서초	1	1	-	-	-	-	-	-
81	강서	1	-	-	1	-	-	-	-
82	강동	1	-	-	-	1	-	-	-
83	마포	1	-	1	-	-	-	-	-
84	도봉	1	-	-	-	-	-	-	1
85	구로	1	-	-	-	1	-	-	-
86	노원	1	-	-	-	-	-	-	1
87	관악	1	-	-	-	-	-	1	-
88	송파	1	-	-	1	-	-	-	-
89	양천	1	-	-	-	-	1	-	-
90	중랑	1	-	-	-	-	-	-	1
91	동작	1	-	-	-	-	-	-	1
92	서대문	1	-	-	-	-	1	-	-
93	강북	0	-	-	-	-	-	-	-
94	성동	1	-	-	-	-	1	-	-
95	금천	0	-	-	-	-	-	-	-