“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	수질자동감시시스템 세부운영 계획 통보 및 협조 요청

1. 급수운영과-20129(2022. 3. 31.)호와 관련입니다.

2. 2022년 수질자동감시시스템 세부 운영계획에 따라 각 사업소에서는 시스템 운영 및 수질감시업무에 차질이 없도록 시스템유지관리 및 수질감시업무에 만전을 기해주시기 바랍니다.

3. 특히, 우리본부 당직운영 개선에 따라 당직근무자 인원축소(3명→2명)로 야간∙휴일 경보음 발생시 현장대응 인력이 부족해짐에 따라 당직자 현장대응시 누수복구반 동반 출동 지원을 요청드리니 협조하여 주시기 바라며, 각 사업소에서는 당직실 수질감시 절차 수립시 부서간 협의 추진하시기 바랍니다.

가. 주요 운영 계획

기 존		개 선
항목 구분 없이 즉각 현장 조사 비효율 · 탁 도 : 경보음 발생 즉시 현장 출동 · 잔류염소 : 경보음 발생 즉시 현장 출동		항목별 대응 방법 최적화로 중요항목(탁도) 관리 역량 집중 · 탁 도 : 경보음 발생 즉시 현장조사 · 잔류염소 : 농도추세 급변 등 이상시 현장조사, 예비경보 운영
1회성 파악에 그쳐 체계적 수질관리 부족		반복 경보 발생 지역 수질취약 여부 확인 및 선제 개선 · 탁 도 : 일주일간 2회 이상 발생한 지점 · 잔류염소 : 잔류염소가 0.1mg/L 미만으로 12시간 이상 유지
경보음 발생 사후 처리로 예방 효과 미흡		공사정보 공유 및 경보음 정확도 향상을 위한 시스템 개선
야간·휴일 현장 대응 인력 부족		누수복구반(연간단가업체) 활용하여 현장 대응력 보완

※ pH는 시스템 이상 작동에 의한 오류 측정값으로 기준초과 발생하므로 경보음 운영 제외

나. 협조(조치)사항

1) 시스템 운영 및 유지관리

- 잔류염소 예비경보 기준 설정 및 운영(수질팀, ※붙임2. 제출  4. 11.월 까지)

- 공급수계 문자메세지 교차 수신(정수센터 및 수질팀)

※ 붙임5. 문자수신대상자 명단 제출 : 4. 11.월 까지

- 측정기 정도검사 추진 및 소모품 확보 등 유지관리 철저(정수센터 및 수질팀)

2) 야간∙휴일 당직실 경보음 대응

- 감시시스템 매뉴얼, 사업소별 현장 대응 매뉴얼 비치 및 당직자 교육(수질팀)

- 당직자 현장조사시 누수복구반 지원(수도사업소 시설관리과)

※ '22년 야간·휴일 탁도 경보음(당직자 처리 대상) 사업소별 36건/연 발생 예상

3) 공사(단수) 등 수질에 영향을 미칠수 있는 작업 공유(수도사업소 급수운영과, 시설관리과)

- 시스템 게시판에 관련내용 게시하여 사전 공유협조(※ 붙임6. 매뉴얼 참고)

붙임 1. 2022년 수질자동감시시스템 세부운영계획 1부.

2. 1단계(예비) 경보 설정 현황 제출 양식 1부.

3. 수질감시절차(주간, 야간∙휴일) 각 1부.

4. 수도사업소 당직실 감시시스템 사용 매뉴얼 1부.

5. 문자메세지 수신대상자 제출 양식 1부.

6. 수질자동감시시스템 공유게시판 사용 매뉴얼 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수정수센터1-6(정수과), 상수사업소1-8(행정지원과), 상수사업소1-8(시설관리과), 상수사업소1-8(급수운영과)
주무관	류동경		급수운영과장	이동욱		급수부장	04/05
신용철
협조자
시행	급수운영과-20303	(	2022.04.05	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3146-1469	/		/	부분공개(5)