문서번호	건축기획과-21425
결재일자	2022. 4. 11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축관리팀장	건축기획과장
박한울		최홍규	04/11
			박순규
협 조

- 2022년 제5차 -

서울시 공공건축물 경관전문위원회 심의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.04.

주택정책실

건축기획과

- 2022년 제5차 -

서울시 공공건축물 경관전문위원회 심의결과 보고

○ 일  시 : 2022. 04. 06. (수) 14:00~16:00

○ 장  소 : 서울시 서소문 제2청사 20층 스마트회의실

○ 안  건 : 2건 ( 신규1, 보고1 )

○ 참석자 : 총6명

- 위원장 : 건축기획과장

- 참석위원 : 전주희, 박내규, 한소현, 김상락, 이만출

연번	사 업 명	위 치	용 도	규 모	심의 결과	비고
1	강서도서관 가양분관 증축공사 (서울시 교육청)	가양동 1476 외 1 (6,685.40㎡)	교육연구시설 (도서관)	-용적률 : 64.58% -연면적 : 4,457.75㎡ -층수 : 지상4/지하1	조건부의결	신규
2	천연동 도시재생복합센터건립공사 (서대문구 도시재생과)	냉천동 12 외 2 (846.47㎡)	운동시설, 노유자시설	-용적률 : 219.60% -연면적 : 3,690.02㎡ -층수 : 지상8/지하4	조건부의결 (보고완료)	보고 ('22-3차)

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2022.4. 6.(수)
사 업 명	강서도서관 가양분관 증축공사
신청위치	강서구 가양동 1476 외 1
의결번호	(경관)2022-5-1	심의결과	조건부의결
[심의 내용] 경관 + 건축
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 , 세부적인 사항에 대한 건축법등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. <건축‧경관분야> ○ 청소년자료실을 통해 진입해야 하는 지상3층 마을공방을 발주처와 협의하여 복도를 이용하여 진입이 가능토록 검토 ○ 마감재로 계획된 ‘스타코플랙스’에 대해 시공사례 등을 참고하여 유지 관리에 문제가 없는지 확인하고 시공할 것 ○ 2층 서고에 대하여 충분한 구조검토를 하여 안전성을 확인할 것 ○ 내부공간 활용 및 이용객들의 개방감을 확보할 수 있는 방안 검토 - 실사용 면적이 적고 복잡한 평면에 대한 개선방안 검토 - 외부 가벽의 높이가 건물보다 높고, 입면의 오픈구간보다 솔리드 구간이 많아 사용자가 폐쇄감을 느낄 우려가 있으므로, 개방감을 확보할 수 있도록 실시설계시 검토 - 끝 -

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의 의결조서

1/1

심의일자	2022.4. 6.(수)
사 업 명	천연동도시재생센터 건립공사
신청위치	서대문구 냉천동 12
의결번호	(경관)2022-5-2	심의결과	조건부의결(보고완료)
[심의 내용] 경관
▣ 사전검토에 대한 조치계획 및 아래 사항을 반영하는 조건으로 “조건부의결” 되었으며, 조건사항에 대한 반영여부는 사업기관(부서)에서 확인하시기 바랍니다. ▣ 본 건축위원회 심의는 「건축법」제4조 및 「경관법」 제28조에 의한 건축‧경관관련 기술적인 사항에 대한 심의로서, 세부적인 사항에 대한 건축법등 관련 법령의 적합 여부는 인‧허가권자가 검토하시기 바랍니다. <건축‧경관분야> ○ BIPV 외장재료가 경관을 해치지 않도록 색상 선정에 주의할 것 ○ 외장형 턴테이블을 삭제하고 합리적인 주차동선 계획을 검토할 것 - 지상주차 추가 확보를 통해 기계식 주차장 내장형 턴테이블 설치 적극 검토 - 내장형 턴테이블 불가시 종전 계획을 참조하여 합리적 주차계획 - 끝 -

서울특별시 건축위원회