문서번호	서울특별시공무원수련원-20573
결재일자	2022. 4. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원장
최승문		이무규	04/14
			이광희
협조

『전기안전관리자의 직무고시에 의거』

전기시설물 종합정밀점검 결과 보고(상)

2022. 4

서울특별시공무원수련원

전기시설물 종합정밀점검(자체) 결과보고서

공무원수련원 시설물중 중점관리대상인 전기안전관리법, 전기안전관리자의 직무고시에 의거 전기시설물에 대한 종합정밀점검을 실시하고 도출된 문제점을 보완, 정비하여 전기 재난 사고 예방과 연수가족의 안전한 연수생활의 확보에 만전을 기하고자 점검후 처리 결과를 보고합니다.

▣		근 거

	◉ ◉		전기안전관리법 제24조 1항 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 전기안전관리규정 제5조(안전점검및 측정)의 규정

▣		종합정밀점검(자체) 시행

	◉ ◉		점 검 자 : 시설팀장, 전기실(4명), 기계실(4명) 점검기간 : 2022. 4. 1 ~ 4. 11(11일간)

▣		점검항목

점 검 항 목	점 검 내 용	비 고
▣ 절연저항측정	◾ 각 분전함 선로별 절연저항(누전) 측정 점검 ◾ 각 분전함 선로별 차단기류(누전차단기) 작동 여부 ◾ 객실 분전함 누전차단기 작동여부 ◾ 외등, 간판등 절연저항(누전) 여부 ◾ 기계장비, 세탁장비등 누전 및 작동 상태 점검 ◾ 온천수, 지하수 설비 누전 및 작동 상태 점검 ◾ 그 외 기타 설비에 대한 누전 및 작동 점검	측정결과 참조
▣ 누설전류측정	◾ 각 분전함 선로별 누설전류 측정 ◾ 전기실 배전반별 누설전류 측정 ◾ 변압기별 제2종접지 누설전류 측정	측정제외 (하반기측정)
▣ 접지저항측정	◾ 전기실 배전반 1종, 2종접지 접지저항 측정 ◾ 전기실 배전반 3종접지 접지저항 측정 ◾ 각 분전함별 3종접지 접지저항 측정 ◾ 그 외 기타설비에 대한 접지저항 측정	측정제외 (하반기측정)
▣ 열화상 측정	◾ 전기실 배전반(특고압반) 측정부위별 열화상 측정 ◾ 전기실 배전반(저압반) 측정부위 열화상 측정 ◾ 각 분전함별 차단기 및 선로 측정부위 열화상 측정	별도결재(3월) 측정제외 (하반기측정)

▣		점검결과

장소/위치	점 검 결 과 내 용	점검자
		위탁	자체
객 실	￭ 객실(804호) 세대분전반 객실 관리 시스템 작동 불량 ㆍ세대분전반 내부 기판 불량		●
옥 외	￭ 국기봉, 현수막 거치대 낙뇌방지용 접지 미비 ㆍ국기봉, 현수막 거치대 낙뇌방지용 접지 미설치		●
매 점	￭ 매점내 냉동박스 전원선 정리 미비 ㆍ매점내 냉동박스 전원선 탈착		●
옥 외	￭ 차량 통제기 전원차단기 작동 불량 ㆍ차량 통제기 누전차단기 작동 불량		●
옥상간판	￭ 옥상간판등 점등(글자"서") 불량(서쪽방향) ㆍ옥상간판등(글자"서") 절연테이프 불량		●
참고사항	☞

▣		조치결과

장소/위치	조 치 결 과 내 용	처리자
		위탁	자체
객 실	￭ 객실(804호) 세대분전반 객실 관리 시스템 작동 불량 ㆍ세대분전반 내부 기판 교체		●
옥 외	￭ 국기봉, 현수막 거치대 낙뇌방지용 접지 미비 ㆍ국기봉(3곳), 현수막 거치대(1곳) 낙뇌방지용 접지 설치		●
매 점	￭ 매점내 냉동박스 전원선 정리 미비 ㆍ매점내 냉동박스 전원선 재고정		●
옥 외	￭ 차량 통제기 전원차단기 작동 불량 ㆍ차량 통제기 누전차단기 교체		●
옥상간판	￭ 옥상간판등 점등(글자"서") 불량(서쪽방향) ㆍ옥상간판등(글자"서") 전원선 절연 테이프 보강 및 선 정리		●
참고사항	☞ 옥상 네온간판 케이스 전체적으로 직사광선으로 인하여 아크릴표면의 변색이 심하여 보수가 필요함.

▣		행정사항

◉ 공무직(전기종사자) 전기안전교육 실시하여 전기안전 사고시 대응 체제 확립(연2회이상)

◉ 상,하반기 전기설비종합정밀(상,하반기) 자체 점검 실시(연2회) → 점검결과 자체보관

◉ 전기실 배전반 특고압설비 분기별(년4회) 열화상 체크 실시 → 결재 후 자료보관

◉ 노후정류기 자체 검토후 교체 예정(상반기)

◉ 식당,매점 노후 LED등기구 일체형LED등기구로 교체 예정(조달구매/전문업체)

◉ 옥상 네온간판 케이스 전체적으로 직사광선으로 인하여 아크릴표면의 변색이 심하여         보수가 필요함.(연말 잔여예산으로 조치 검토 예정)

▣		따로붙임

붙임  1. 객실절연저항측정결과, 사진첩(2022.4)서 1부.

2. 절연저항 점검기록표(2022.4) 1부.

3. 전기설비점검기록표 1부 끝.